Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
CIMGAZ-8/2024
”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea a s. Maximeni, r-nul Cimișlia”

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s. Maximeni, r-nul Cimișlia (PRG Nr. 14)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	

1	2	3	4	5	
		1. s. Maximeni PRG 14 PM+PJ	
		1.1. Gazoduct PM PRG 14	
		1.1.1. Lucrari de terasament	
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,22	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,701	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,66	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2596	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	87,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,97	
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	87,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,25	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,70	
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,51	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,9159	
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,51	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,7782	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,8589	
		1.1.2. Tevi si robinete
	
7	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm 	m	350,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	25,20	
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11d75mm	m	351,05	
	2710503808003	Fir trasor	m	385,00	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	378,00	
	2416526101467	Mastic 	kg	7,00	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,70	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,00	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	14,00	
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE 80 SDR11 Dn 40 mm	m	520,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,36	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,72	
	252121671000401	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40	m	521,56	
	2710503808003	Fir trasor	m	572,00	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	561,60	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,04	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	20,80	
9	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm 	1 km	0,35	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,098	
10	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,52	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0832	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0078	
11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	5,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	
	252315671380040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	5,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	3,00	
12	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm	buc	4,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa D75 )	buc	4,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,20	
13	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/40 mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811/7540	Fiting polietilena (Reductie 75/40 )	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713800d40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop Д40 с закл. нагревателями	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,60	
		1.1.3.  УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1шт  	
15	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=108мм	m	1,20	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,504	
	25212115011108	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	1,224	
	1711317309326	Пакля смоляная	kg	2,16	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	14,40	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,168	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
16	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	0,0104	
17	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,31	
	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	1,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
18	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91)	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
19	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita 	m2	0,14	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0042	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0728	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0042	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0146	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0064	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,3699	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,3699	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0042	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0238	
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252315671380040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,60	
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, Переход полиэтилен-сталь  Дн 40 X32	buc	1,00	
	252315671323240	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход  полиэт/сталь Дн 40 x32	buc	1,00	
				
		1.1.4. УПГ-14-4 (75/75) 1 шт. Тройник переходной узел	
22	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713075т/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Тройник  D75х40	buc	1,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,80	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	м3 осн.к	0,80	
23	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252315671381175	Fiting polietilena (mufa, d. 75)	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
		1.1.5. УПГ-14-4 (75/40) 1 шт. Тройник переходной узел	
24	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713075т/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Тройник  D75х40	buc	1,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,80	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	м3 осн.к	0,80	
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252315671381140	Fiting polietilena (mufa, d. 40)	buc	1,01	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
		1.1.6. Узел УПГ-29-8  Присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу D 75  без снижения давления газа   D 75 .  1шт	
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	2,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,429	
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)	m3	2,15	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3115	
	1421102200525п	Nisip (засыпка песком)	m3	2,2037	
28	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa D75 )	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
29	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка 	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,52	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	102500028991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	250000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	1421402200393	Отмостка,асфальтобетон	m3	0,05	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	
		1.1.7. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт)   Обвязка	
30	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,768	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,048	
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  Ф2 под опору для ШГРП из бетона  В12,5)	m3	0,07	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,028	
	26631021000002	Beton В12,5	m3	0,0728	
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0625	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3625	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0375	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0625	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,03	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	
33	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202100	Robinet fonta si otel,ф32мм	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
34	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274400200	Flanse din otel ф32мм	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
35	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 25mm GOST 10704-91)	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 	m2	1,04	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2808	
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,156	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0208	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,052	
37	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	1,04	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3224	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1664	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2101	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1581	
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0312	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0416	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,052	
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3  0,8м-4шт,  	kg	1,875	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4313	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,875	
		1.1.8.  Ограждение и покрытие площадки 	1шт	
39	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон  В7,5- 0,35м3 под стойки ф1)	m	6,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,968	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,856	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	9,8592	
	281110630200557	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100)  Гост 10704-91	kg	48,3101	
	2710703700340p	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3)	kg	7,2301	
	2663102100908	Beton В7,5 под стойки ф1	m3	0,3549	
40	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)
	m2	2,10	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	2,016	
	2030112930150	Уголок 50х5	kg	33,999	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки)	m2	2,10	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,40	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	8,40	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	8,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2415	
41	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения)	m2	9,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,60	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,768	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,96	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,288	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,672	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,96	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	
	2320166200676	White spirit	kg	0,96	
42	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,084	
43	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1673	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2282	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0161	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0054	
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2674	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,364	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0252	
45	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)	m3	0,47	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5405	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6162	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0719	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0108	
46	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)	m3	0,75	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8625	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,9832	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1147	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0173	
		1.1.9. Молнезащита и заземление шкафа	
47	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 	buc	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92	
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48	
48	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu 	m3	2,50	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,375	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,725	
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,775	
50	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,875	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,09	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0891	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,1035	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0189	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0378	
52	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,37	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,517	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,3849	
53	33-02-013-19	Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon  Молниеприемник
	t	0,18	
	1	Muncitor	h-om	6,3792	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0022	
	110-9281	Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD	t	0,1854	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,7848	
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,8352	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0036	
54	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,216	
55	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4302	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5868	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0414	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0139	
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской  ПФ-115, вручную)  	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6876	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,936	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0648	
		1.1.10. Узел УПГ-8-6 (Прокладка газопровода ф 75 мм  в полиэтиленовом футляре ф 140 мм, PE80 SDR11,  L= 12 м ), 1шт	
57	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 140 мм  , SDR-11.  L=12 м, )	m	12,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,836	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,836	
	25212167101114	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф110 мм )	m	12,2645	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	12,7454	
58	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	2521302602904п	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	4,00	
59	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,10	
60		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
61	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
62	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
63	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
66	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
67	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.1.11. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф50 мм  в полиэтиленовом футляре ф 75 мм, PE80 SDR11,  L= 8м ), 1шт	
68	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 75х6,8мм  , SDR-11.  L=8м, )	m	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,224	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,224	
	252121671017568	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф75х6,8мм )	m	8,1763	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	8,497	
69	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	2521302602904	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	4,00	
70	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,10	
71		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
72	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
73	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
74	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
76	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
77	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
78	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.1.12. Узел  УПГ-31-2 Пересечение газопровода    TUB Dn 75mm, 1 шт	
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1012	
80	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)	m3	0,60	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	1421102200525п	Nisip (засыпка песком)	m3	0,615	
81	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,12	
82	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   	m	2,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6325	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6325	
	25212167166300075	Teava din polietilena PE80 SDR11 д 75	m	2,5551	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,4259	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,8266	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	0,4008	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	2,5301	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,8517	
83	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) 	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	
		1.2. Gazoduct PJ PRG 14	
		1.2.1. Lucrari de terasament	
84	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,57	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5685	
85	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,9832	
86	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	142,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,299	
87	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	142,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,175	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,29	
88	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,40	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,066	
89	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,268	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	76,886	
		1.2.2. Tevi si robinete 	
90	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	287527420210050	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn 50	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
91	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274400200	Flanse din otel Dn 50 	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
92	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE80 SDR11 Dn 63mm	m	444,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,992	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,984	
	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 63mm	m	445,332	
	2710503808003	Fir trasor	m	488,40	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	479,52	
	2416526101467	Mastic 	kg	6,66	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,888	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	17,76	
93	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm	m	625,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	22,50	
	2521216710005	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 50	m	626,875	
	2710503808003	Fir trasor	m	687,50	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	675,00	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,25	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	25,00	
94	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la40 mm	m	89,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,602	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,204	
	2521216710004	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40	m	89,267	
	2710503808003	Fir trasor	m	97,90	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	96,12	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,178	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,56	
95	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	271,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,878	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,756	
	2521216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 32	m	271,813	
	2710503808003	Fir trasor	m	298,10	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	292,68	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,542	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	10,84	
96	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,985	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1576	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0148	
97	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,444	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1243	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0102	
98	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm	buc	7,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,60	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,d. 63) 	buc	7,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,20	
99	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,80	
	252315671380050	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50 с закл. нагревателями	buc	6,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	3,60	
100	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252315671380040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,60	
101	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 63/50) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811	Fiting polietilena (Reductie 63/50)	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
102	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 63/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811/6340	Fiting polietilena (Reductie 63/40)	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
103	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 50/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811/5032	Fiting polietilena (Reductie 50/32)	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
104	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu D63), din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	252315640324071t63	Fiting polietilena (teu 63)	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
		1.2.3. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровола - Д63 - 1 шт
	
105	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,16	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,05	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,50	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
106	TfA01B2	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,21	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,34	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,15	
	27221031070050050	Conducta de otel d. 50	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,016	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,002	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,022	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,135	
107	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,15	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0045	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,078	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0045	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0156	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,1537	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0069	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,3963	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,3963	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0045	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0255	
108	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811	Fiting polietilena ( mufa d63)	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
109	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811	Fiting polietilena ( cot d63)	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
110	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/Ot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm	buc	1,00	
	2523156713811	Fiting polietilena ( trecere PE/Ot d63x57)	buc	1,00	
111	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,66	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,42	
	2521216701501000	Teava din otel d. 150	m	1,02	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,50	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,50	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,80	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	
112	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг)	kg	7,24	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6652	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,24	
113	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,10	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	
	2663102100000	Beton 	m3	0,104	
	4100116202818	Apa	m3	0,0101	
		1.2.4.  УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1шт  	
114	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=108мм	m	1,20	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,504	
	25212115011108	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	1,224	
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	2,16	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	14,40	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,168	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
115	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	0,0104	
116	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,31	
	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	1,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
117	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91)	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
118	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita 	m2	0,14	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0042	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0728	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0042	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0146	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0064	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,3699	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,3699	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0042	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0238	
119	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713800	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,60	
120	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, Переход полиэтилен-сталь  Дн 40 X32	buc	1,00	
	252315671323240	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход  полиэт/сталь Дн 40 x32	buc	1,00	
		1.2.5.  УПГ-1-1   Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32)  - 27 шт  	
121	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm  Футляр из  металлической  трубы ду=100мм	m	27,00	
	7212030022700	Sudor	h-om.	11,34	
	25212115011100	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	27,54	
	1711317309326	Пакля смоляная	kg	32,40	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	216,00	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,24	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,78	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,62	
122	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9315	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	
	2663102100000	Beton В12,5	m3	0,2809	
123	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	27,00	
	1	Muncitor	h-om	89,37	
	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	27,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,323	
	1019852	Vopsea	kg	0,81	
124	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг	kg	95,31	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,9213	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	95,31	
125	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,095	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,114	
126	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,095	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1596	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2271	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3097	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0219	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0073	
127	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,095	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3629	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,494	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0342	
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2673	
	1411122201752	Щебень	m3	0,3105	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0567	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1134	
129	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - МВ32 с закл. нагревателями	buc	27,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	21,60	
	252315671380032	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями	buc	27,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	16,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	16,20	
130	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - Переход полиэтилен-сталь  ф32х25	buc	27,00	
	252315671383225	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь  ф32х25	buc	27,00	
		1.2.6. УПГ -14-3 (63-32) 11 шт Тройник переходной узел	
131	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu 63/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	11,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (Teu 63/32 )	buc	11,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,60	
132	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm	buc	11,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, d. 32)	buc	11,11	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,60	
		1.2.7. УПГ -14-2 (50-32) 13 шт Тройник переходной узел	
133	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32/50 mm	buc	13,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,40	
	2523156403240	Fiting polietilena (teu 50x32)	buc	13,13	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,80	
134	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm	buc	13,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,40	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, d. 32)	buc	13,13	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,80	
		1.2.8. УПГ-14-1 (40-32) 3 шт Тройник переходной узел	
135	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32/40 mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156403240	Fiting polietilena (teu 40/32/40)	buc	3,03	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
136	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, d. 32)	buc	3,03	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
		1.2.9. Узел УПГ-8-4 (Прокладка газопровода ф 63 мм  в полиэтиленовом футляре ф 110 мм, PE80 SDR11,  L= 7 м ), 1шт	
137	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 140 мм  , SDR-11.  L=12 м, )	m	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,571	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,571	
	25212167101114	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф110 мм )	m	7,1543	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	7,4348	
138	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	2521302602904	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	2,00	
139	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,20	
140		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
141	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
142	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
143	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
145	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
146	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
147	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.2.10. Узел УПГ-8-1 (Прокладка газопровода ф 40 мм  в полиэтиленовом футляре ф 63 мм, PE80 SDR11,  L= 8.0 м ), 1шт	
148	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 63 мм  , SDR-11.  L=8 м, )	m	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,224	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,224	
	25212167101163	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф63 мм )	m	8,1763	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	8,497	
149	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	2521302602904	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	2,00	
150	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,20	
151		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
152	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
153	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
154	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
157	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
158	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.2.11. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф50 мм  в полиэтиленовом футляре ф 75 мм, PE80 SDR11,  L= 8м ), 1шт	
159	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 75х6,8мм  , SDR-11.  L=8м, )	m	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,224	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,224	
	252121671017568	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф75х6,8мм )	m	8,1763	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	8,497	
160	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	2521302602904	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	4,00	
161	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,10	
162		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
163	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
164	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
165	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
168	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
169	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.2.12. Узел  УПГ-31-1   Пересечение полиэтиленового газопровода  ф32  с    водопроводом  , 28 шт	
170	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm 	buc	28,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,36	
171	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5,8 mm   PE80 SDR11 mm  (футляр) 	m	70,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,52	
	252121671006358	Teava polietilena PE80 SDR11, Du63х5,8mm (футляр) 	m	70,21	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,05	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,14	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,80	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,80	
172	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)	m3	16,80	
	9312040019600	Sapator	h-om	10,248	
	1421102200525	Nisip (засыпка песком)	m3	17,22	
		1.2.13. УПГ 33  Установка счетчика газа G4T на опоре (27шт)    	
173	IA52A	Cutie din plastic pentru protectia  contorului de gaze	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,00	
	2811236829552	Cutie din plastic 800 x 600 x 350	buc	27,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	81,00	
174	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,82	
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) 20	buc	27,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,432	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,864	
175	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	23,46	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3958	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	23,46	
176	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 	m3	3,38	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4616	
177	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	3,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	11,661	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,352	
	2663102100000	Beton B12.5	m3	3,5165	
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	297,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,43	
	2775276309000	Confectii metalice 	kg	297,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,97	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,485	
179	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,297	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3564	
180	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,297	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7098	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9682	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0683	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0229	
181	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,297	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1345	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,5444	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1069	
182	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91)	m	54,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,02	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,02	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=20мм 	m	54,216	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,54	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	5,832	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,486	
183	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20;	buc	54,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	54,00	
	2875274040000	Cot sau reductie de otel 20	buc	54,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	6,156	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	56,376	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,486	
184	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,054	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5454	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1593	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,0108	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,108	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,108	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,108	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4671	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,115	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0043	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,115	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,027	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,0972	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,004	
185	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 	1 km	0,054	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0086	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0008	
186	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 	m2	4,35	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,696	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1745	
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,6525	
	2320166200676	White spirit	kg	0,087	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2175	
187	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	4,35	
	7112020030100	Specialist	h-om	1,3485	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,696	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,8787	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6612	
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1305	
	2320166200676	White spirit	kg	0,174	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2175	
				
		2. Lucrari de montare	
188	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,083	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,286	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
189	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф25мм)	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10	
	2875274400258	Flansa Dn25	buc	2,00	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10	
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,53	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15	
190	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	10,00	
	1	Muncitor	h-om	82,90	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	7,80	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,40	
191	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,025	
	1	Muncitor	h-om	0,475	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0023	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,015	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0783	
192	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,025	
	1	Muncitor	h-om	0,415	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0225	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0033	
				
		3. Utilaj	
193		PRG cu 2 Regulatoare de presiune de tip FES-50 - 50 m3	buc	1,00	
		PRG cu 2 reg. FES-50 - 50 m3	buc	1,00	
194	Цена поставщик	Фильтр сетчатый газовый ф25мм
	buc	1,00	
	2413547342571425	Фильтр сетчатый газовый ф25мм	buc	1,00	

Gazificarea s. Maximeni, r-nul Cimișlia (PRG Nr. 16)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	

1	2	3	4	5	
		1. s. Maximeni PRG 16 PM+PJ	
		1.1. Gazoduct PM PRG 16	
		1.1.1. Lucrari de terasament	
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,72	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,476	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4496	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,72	
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,20	
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,62	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6758	
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,62	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4684	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,4418	
		1.1.2. Tevi si robinete	
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE 80 SDR11 Dn 40 mm	m	120,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,32	
	2521216710004	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40	m	120,36	
	2710503808003	Fir trasor	m	132,00	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	129,60	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,24	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,80	
8	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,12	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0192	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0018	
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713800	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	0,60	
		1.1.3. УПГ 1-3 (Д50) вход-выход из земли п/э газопроводв -1 шт	
10	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm 	m	1,20	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,504	
	2521216710801	Teava din otel d 108	m	1,224	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,40	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,18	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,96	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,36	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	2722103102570	Conducta de otel d 40	m	2,008	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,216	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
12	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0024	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0416	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0083	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,082	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0037	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,2114	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2114	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0024	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0136	
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,d. 50) 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (cot,d. 50) 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	
	25231567138150	Fiting polietilena (trecere PE/OT 50/40)	buc	1,00	
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг)	kg	3,53	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8119	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	3,53	
17	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0104	
	4100116202818	Apa	m3	0,001	
18	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm dop	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,41	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03	
		1.1.4. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт)   Обвязка	
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,768	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,048	
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  Ф2 под опору для ШГРП из бетона  В12,5)	m3	0,07	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,028	
	2663102100000	Beton В12,5	m3	0,0728	
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0625	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3625	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0375	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0625	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,03	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202100	Robinet fonta si otel,ф32мм	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
23	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274400200	Flanse din otel ф32мм	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
24	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 25mm GOST 10704-91)	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
25	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 	m2	1,04	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2808	
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,156	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0208	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,052	
26	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	1,04	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3224	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1664	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2101	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1581	
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0312	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0416	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,052	
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3  0,8м-4шт,  	kg	1,875	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4313	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,875	
		1.1.5.  Ограждение и покрытие площадки 	1шт	
28	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон  В7,5- 0,35м3 под стойки ф1)	m	6,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,968	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,856	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	9,8592	
	281110630200557	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100)  Гост 10704-91	kg	48,3101	
	2710703700340p	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3)	kg	7,2301	
	2663102100908	Beton В7,5 под стойки ф1	m3	0,3549	
29	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2	2,10	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	2,016	
	2030112930150	Уголок 50х5	kg	33,999	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки)	m2	2,10	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,40	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	8,40	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	8,40	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2415	
30	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения)	m2	9,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,60	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,768	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,96	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,288	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,672	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,96	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	
	2320166200676	White spirit	kg	0,96	
31	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,084	
32	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1673	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2282	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0161	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0054	
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2674	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,364	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0252	
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)	m3	0,47	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5405	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6162	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0719	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0108	
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)	m3	0,75	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8625	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,9832	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1147	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0173	
		1.1.6. Молнезащита и заземление шкафа	
36	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 	buc	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92	
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48	
37	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu 
	m3	2,50	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,375	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,725	
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,775	
39	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,875	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,09	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0891	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,1035	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0189	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0378	
41	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,37	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,517	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,3849	
42	33-02-013-19	Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon  Молниеприемник	t	0,18	
	1	Muncitor	h-om	6,3792	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0022	
	110-9281	Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD	t	0,1854	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,7848	
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,8352	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0036	
43	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,216	
44	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4302	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5868	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0414	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0139	
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской  ПФ-115, вручную)  	t	0,18	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6876	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,936	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0648	
		1.2. Gazoduct PJ PRG 16	
		1.2.1. Lucrari de terasament	
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,42	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,111	
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,5162	
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	90,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9124	
49	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	90,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,80	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,04	
50	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,68	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1012	
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,68	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,2776	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	48,6252	
		1.2.2. Tevi si robinete 	
52	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn 50	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
53	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274400200	Flanse din otel Dn 50 	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
54	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm	m	563,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,134	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,268	
	2521216710005	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 50	m	564,689	
	2710503808003	Fir trasor	m	619,30	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	608,04	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,126	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,52	
55	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	341,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,138	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,276	
	2521216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 32	m	342,023	
	2710503808003	Fir trasor	m	375,10	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	368,28	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,682	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	13,64	
56	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,904	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1446	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0136	
57	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	
	252315671380050	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50 с закл. нагревателями	buc	5,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	3,00	
58	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 50/32) din polietilena, tevile avind diametrul de  50/32 mm	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	
	2523156713811	Fiting polietilena (Reductie 50/32)	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,20	
		1.2.3. УПГ 1-3 (Д50) вход-выход из земли п/э газопроводв -1 шт	
59	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm 	m	1,20	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,504	
	2521216710801	Teava din otel d 108	m	1,224	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,40	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,18	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,96	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,36	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
60	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	2722103102570	Conducta de otel d 40	m	2,008	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,216	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
61	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0024	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0416	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0083	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,082	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0037	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,2114	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2114	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0024	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0136	
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa,d. 50) 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
63	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811	Fiting polietilena (cot,d. 50) 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
64	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	
	25231567138150	Fiting polietilena (trecere PE/OT 50/40)	buc	1,00	
65	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг)	kg	3,53	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8119	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	3,53	
66	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0104	
	4100116202818	Apa	m3	0,001	
67	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm dop	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,41	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03	
		1.2.4.  УПГ-1-1   Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32)  - 30 шт  	
68	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm  Футляр из  металлической  трубы ду=100мм	m	30,00	
	7212030022700	Sudor	h-om.	12,60	
	2521211501110	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	30,60	
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	36,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	240,00	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,60	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,20	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,80	
69	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,30	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,035	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	
	2663102100000	Beton В12,5	m3	0,3121	
70	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	30,00	
	1	Muncitor	h-om	99,30	
	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	30,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,47	
	1019852	Vopsea	kg	0,90	
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг	kg	105,90	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,357	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	105,90	
72	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t	0,105	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,126	
73	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,105	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1764	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,251	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3423	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0242	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0081	
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,105	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4011	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,546	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0378	
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,297	
	1411122201752	Щебень	m3	0,345	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,063	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126	
76	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - МВ32 с закл. нагревателями	buc	30,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	24,00	
	252315671380032	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями	buc	30,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	18,00	
77	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - Переход полиэтилен-сталь  ф32х25	buc	30,00	
	252315671383225	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь  ф32х25	buc	30,00	
		1.2.5. УПГ -14-2 (50-32) 28 шт Тройник переходной узел	
78	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32/50 mm	buc	28,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	22,40	
	2523156403240	Fiting polietilena (teu 50x32)	buc	28,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	16,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,80	
79	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm	buc	28,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	22,40	
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, d. 32)	buc	28,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	16,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,80	
		1.2.6. Узел УПГ-8-1 (Прокладка газопровода ф 50 мм  в полиэтиленовом футляре ф 63 мм, PE80 SDR11,  L= 10.0 м ), 14 шт	
80	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ 80  трубы  ф 63 мм  , SDR-11.  L=8 м, )	m	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,224	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,224	
	25212167101163	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ80  SDR-11  трубы  ф63 мм )	m	8,1763	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	8,497	
81	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,02	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,001	
	2521302602904	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	2,00	
82	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,04	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0028	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,002	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,20	
83		Полимерная липкая лента	m	20,00	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,00	
84	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,34	
85	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,158	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0414	
86	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,16	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,00	
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,399	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,021	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,10	
88	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,11	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0114	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0121	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0055	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0187	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,022	
	2320166200676	White spirit	kg	0,011	
89	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,06	
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0787	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0014	
90	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3.0мм	m	1,00	
	2710403607555140	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140.  L-500мм	m	0,50	
	2500000000000	Защитная обертка из бризола	m2	0,50	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,001	
		1.2.7. Узел  УПГ-31-3 Пересечение газопровода    TUB Dn 90mm, 1 шт	
91	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1012	
92	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)	m3	0,60	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	1421102200525	Nisip (засыпка песком)	m3	0,615	
93	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,12	
94	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   	m	2,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6325	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6325	
	2521216716630	Teava din polietilena PE80 SDR11 д 90	m	2,5551	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,4259	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,8266	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	0,4008	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	2,5301	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,8517	
95	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) 	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	
		1.2.8. Узел  УПГ-31-1 Пересечение газопровода    TUB Dn 63mm, 3 шт	
96	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	3,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3036	
97	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)	m3	1,80	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,098	
	1421102200525	Nisip (засыпка песком)	m3	1,845	
98	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm 	buc	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,36	
99	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   	m	7,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8975	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,8975	
	2521216716630	Teava din polietilena PE80 SDR11 д 63	m	7,6653	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	1,2776	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	2,48	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер )	buc	1,2024	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	7,5902	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,5551	
100	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) 	buc	3,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,50	
		1.2.9. УПГ 33  Установка счетчика газа G4T на опоре (30шт)    	
101	IA52A	Cutie din plastic pentru protectia  contorului de gaze	buc	30,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,00	
	2811236829552	Cutie din plastic 800 x 600 x 350	buc	30,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	90,00	
102	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	30,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,80	
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) 20	buc	30,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,48	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,96	
103	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	26,10	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,003	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	26,10	
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 	m3	3,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,95	
105	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	3,75	
	7123010010200	Betonist	h-om	12,9375	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	
	2663102100000	Beton B12.5	m3	3,9014	
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	330,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,70	
	2775276309000	Confectii metalice 	kg	330,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,30	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,65	
107	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,33	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,396	
108	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,33	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7887	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0758	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0759	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0254	
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,33	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2606	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,716	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1188	
110	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91)	m	60,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,80	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,80	
	2722103107000	Conducta de otel  Ду=20мм 	m	60,24	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	м3 осн.к	6,48	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,54	
111	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20;	buc	60,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	60,00	
	2875274040000	Cot sau reductie de otel 20	buc	60,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	6,84	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	62,64	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,54	
112	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,06	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,606	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,177	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,012	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,12	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,12	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,12	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,519	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1278	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0048	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1278	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,108	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0045	
113	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 	1 km	0,06	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0096	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0009	
114	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2	4,83	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7728	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3041	
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,7245	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0966	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2415	
115	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	4,83	
	7112020030100	Specialist	h-om	1,4973	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7728	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,9757	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7342	
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1449	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1932	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2415	
				
		2. Lucrari de montare	
116	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,083	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,286	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
117	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф25мм)	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10	
	2875274400258	Flansa Dn25	buc	2,00	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10	
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,53	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15	
118	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	10,00	
	1	Muncitor	h-om	82,90	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	7,80	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,40	
119	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,025	
	1	Muncitor	h-om	0,475	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0023	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,015	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0783	
120	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,025	
	1	Muncitor	h-om	0,415	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0225	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0033	
				
		3. Utilaj	
121		PRG cu 2 Regulatoare de presiune de tip FES-50 - 50 m3	buc	1,00	
		PRG cu 2 reg. tip FES-50 - 50 m3	buc	1,00	
122	Цена поставщик	Фильтр сетчатый газовый ф25мм
	buc	1,00	
	2413547342571	Фильтр сетчатый газовый ф25мм	buc	1,00