|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сod CPV | Lucrari | u.m | Cantitate |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ***Lucrare de constructie*** |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat :LED IP67 | buc | 126 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior CB-95 | buc | 3 |
| 3 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior cu o proptea | buc | 2 |
|  |  | **Totul lucrari de constructie** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***2.Lucrari de montare*** |  |  |
| 4 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolat autoportanti CAI-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina 1 kV | 1000 m | 3.77 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП-2А 1х35+1х50 мм² | m | 3800 |
| 6 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pe stilpi pentru corpuri de iluminat | buc | 126 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A | buc | 4 |
| 8 | 08-03-526-1 | Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A | buc | 4 |
| 9 | 08-03-526-1 | Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A | buc | 6 |
| 10 | 08-03-526-1 | Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A | buc | 1 |
| 11 | 08-03-526-1 | Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10 A | buc | 1 |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diam.pina 48 mm | 100 m | 0.3 |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare,montate pe suport pregatit | buc | 5 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap BZUM-TE-01-09 | buc | 4 |
| 15 | 08-01-08-1 | Taimer ТЭ-15 | buc | 4 |
| 16 | 136 | Banda F-2007 | m | 260 |
| 17 | 137 | Screpa А2000 | buc | 260 |
|  |  | **TOTAL *Lucrari de montare*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **3.Utilaj** |  |  |
| 18 |  | Console metalice pentru corpurilor de iluminat | buc | 126 |
| 19 |  | Corpuri de iluminat LED IP67-15 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție | buc | 6 |
| 20 |  | Corpuri de iluminat LED IP67-23 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție | buc | 108 |
| 21 |  | Corpuri de iluminat LED IP67-56W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție | buc | 12 |
| 22 |  | Dulap BZUM-TE-01-09 | buc | 4 |
| 23 |  | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A | buc | 4 |
| 24 |  | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A | buc | 4 |
| 25 |  | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A | buc | 6 |
| 26 |  | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A | buc | 1 |
| 27 |  | Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10A | buc | 1 |
| 28 |  | Separator de sarcina ВН32-1Р-40 | buc | 9 |
| 29 |  | Сontor electronic ZCG112 | buc | 4 |
| 30 |  | Descarcator ОПС 1-В-1Р | buc | 4 |
| 31 |  | Taimer ТЭ-15 | buc | 4 |
|  |  | **Totul Utilag :** |  |  |

***p.s. Убедительно просим Вас не предлагать светильники с более низкими, чем указанные в пунктах 19, 20, 21 параметры!!!***