# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Achiziționarea mașinilor de numărat și banderolat bancnote

1. **Denumirea autorității contractante:** Banca Națională a Moldovei
2. **IDNO:** 79592
3. **Adresa:** bd. Grigore Vieru 1
4. **Numărul de telefon:** 022 822 237 / 022 822 312 / 022 822 409
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție** a mașinilor de numărat și banderolat bancnote**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** | **Valoarea estimată, fără TVA, MDL** | |
| ***Lot 1: Mașini de numărat bancnote*** | | | | | | | | |
| 1.1 | 30132200-5 | Mașină de numărat bancnote | buc | 10 | *Mașina de numărat bancnote va fi predestinată pentru lucru intensiv (****Heavy duty****).*  *- Viteza presetată de numărare: 600/1,200/1, 500 bancnote/min; - Capacitatea buzunarului de alimentare cu bancnote: până la 500 bancnote; - Capacitatea buzunarului de depunere: până la 150 bancnote; - Sistemul de alimentare cu bancnote: prin role Display: cristale lichide, afișaj LED cu 3 cifre, afișaj LED cu număr de 4 cifre;*  *- Detecție: - după dimensiuni geometrice (marime);*  *- după densitatea optică. - Limitele de citire a grosimii bancnotelor: 0,09-0,1 2mm; - Limitele de citire a dimensiunilor bancnotelor: lățime: 90-185 mm, lungime: 50 -100 mm; - Dimensiuni: în intervalul de 270 – 290 mm (lățime) x în intervalul de 220 - 235 mm (lungime) x în intervalul de 240-260 mm (înălțime); - Greutate: în intervalul de 5 -8 kg; - Consumul de curent electric: 70W;*  *- Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.*  ***- Termen de garanție – 18 luni de la semnarea actului de primire predare.***  *Pe perioada de garanţie, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecţiuni în maxim 4 ore şi remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea şi remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.* |  | |
| **Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 1:** | | | | | | | **92 608,33** | |
| ***Lotul 2: Mașini de banderolat bancnote*** | | | | | | | | |
| 2.1 | 30123000-7 | Mașină de banderolat bancnote | buc | 3 | *Mașini de banderolat pachetele de bancnote cu banderolă de hârtie termosudabilă, având următoarele caracteristici:*  *Mașina cât și părțile componente ale acesteia se solicită a fi executate din metal inoxidabil și/sau acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul să poată fi setat pentru efectuarea procedeului de banderolare în regim* ***manual sau automat****.*   * *Mașina va fi predestinată pentru*   *lucru intensiv (****Heavy duty****).*  *- Viteza de banderolare: intervalul de 23-30 de cicluri pe minut;*  *- Greutatea mașinii de banderolat: intervalul de 13-20 kg;*  *- Gabaritele mașinii de banderolat bancnote: intervalul de 210 – 230 mm (lățime) x intervalul de 315 – 345 mm (lungime) x intervalul de 240 – 260 mm (înălțimea), înălțimea extensiilor reglabile în intervalul de 135-145 mm;*  *- Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern fiind în limitele 170-180 mm;*  *- Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat:*   * *Lățime în intervalul 40 – 200 mm* * *Înălțime în intervalul 5 – 140 mm*   *- Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.*  ***- Termen de garanție – 18 luni de la semnarea actului de primire predare.***  *Pe perioada de garanţie, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecţiuni în maxim 4 ore şi remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea şi remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.* |  | |
| **Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 2:** | | | | | | | **171 582,50** | |
| **Valoarea estimată totală, lei fără TVA** | | | | | | | **264 190,83** | |

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite***
2. **Termenii și condițiile de prestare:** *Livrarea Bunurilor se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Cumpărătorului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.*
3. **Termenul de valabilitate a contractului:** *31.12.2020****.***
4. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu***
5. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Formularul ofertei | *Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire.* | Da |
| 2 | Specificații tehnice | *Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.1. din documentația de atribuire.* | Da |
| 3 | Specificații de preț | *Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.2. din documentația de atribuire.* | Da |
| 4 | Formularul DUAE | *Original confirmat prin semnătura electronică.* | Da |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat / I.P. ,,Agenția Servicii Publice” sau organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | *Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică.* | Da  (la solicitare) |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | *Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică.* | Da  (la solicitare) |
| 7 | Raport financiar | *Copia ultimului raport financiar pentru anul 2019, semnat de reprezentatul companiei de audit, de contabilul certificat sau avizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova –copii certificate conform cu originalul confirmată prin semnătura electronică a ofertantului* | Da  (la solicitare) |
| 8 | Declarația privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii ani | *Ofertantul trebuie să posede experienţă și reputaţie bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competenţe profesionale.*  *Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe operatorul economic completează datele aferente în Declaraţia privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii ani (F3.3) care să demonstreze informația solicitată mai sus. Iar în scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să fie dispus să prezinte la solicitare (după caz) următoarele documente suport:*  *- copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, acte de predare-primire bunuri, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura bunurilor, valoarea acestora și prețul.*  *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.3. din documentația de atribuire.* | Da  (la solicitare) |
| 9 | Licenţa de activitate în cazul în care activitatea se licenţiază în domeniul dat / Autorizaţie de funcţionare. | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.* | Da  (la solicitare – *după caz-dacă se aplică*) |
| 10 | Certificat de conformitate a bunurilor/declarație de calitate | *Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică.* | Da  (la solicitare) |

***IMPORTANT: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „propunerii tehnice (F4.1), propunerii financiare (F4.2) și formularul DUAE”.***

1. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *Prețul cel mai scăzut, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.*

*\*La contractare, autoritatea contractantă va testa mașinile de numărat și banderolat bancnote cu confirmarea corespunderii acestora printr-un act de verificare/testare a Bunurilor.*

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la ora: 14:00**
* **pe data: 11 septembrie 2020**

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.*

*\* Se va utiliza* ***„licitația electronică”****, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.*

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice**
2. **Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de *6 zile*.**
3. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP M-TENDER.*

***Ofertele întârziate vor fi respinse***

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba română.*
2. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651,* [*contestatii@ansc.md*](mailto:contestatii@ansc.md)

1. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:** *nu se aplică.*
2. **Alte informații relevante:** *Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”-formularul (F.3.2) din documentația de atribuire, varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.*
3. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.09.2020**

**Conducătorul grupului de lucru: Ion STURZU  *(semnat electronic)***