|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea/resistematizarea interioara a constructiei de invatamint si educatie (scoala ''Vasile Lupu'') amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau** | Formular Nr.1WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Demontari).**

 (denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme, cod resurse  | Denumire lucrări  | U.M.  | Cantitate  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB) | m2 | 23,00 |  |  |
|  2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 304,00 |  |  |
|  3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi PVC) | m2 | 2,88 |  |  |
|  4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre PVC) | m2 | 13,00 |  |  |
|  5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  | m3 | 9,10 |  |  |
|  6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 20,00 |  |  |
|  7 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 527,00 |  |  |
|  8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 670,00 |  |  |
|  9 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(demontarea panoului din placi de fanera) | m2 | 129,00 |  |  |
|  10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (carcas de lemn) | m2 | 129,00 |  |  |
|  11 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 65,00 |  |  |
|  12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea dulapurilor de lemn) | m2 | 78,00 |  |  |
|  13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea blocului de usa la dulapuri) | m2 | 19,00 |  |  |
|  14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 10,00 |  |  |
|  15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 373,39 |  |  |
|  16 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  | m2 | 117,00 |  |  |
|  17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,70 |  |  |
|  18 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea grilei de metal) | kg | 230,00 |  |  |
|  19 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 56,00 |  |  |
|  20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea podiumului din lemn)  | m2 | 20,00 |  |  |
|  21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,00 |  |  |
|  22 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea peretilor captusiti din lambriu de plastic) | m2 | 36,00 |  |  |
|  23 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (carcas de lemn) | m2 | 36,00 |  |  |
|  24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea grilei decorative din lemn)  | m2 | 17,00 |  |  |
|  25 |  | Moloz |  |  |  |  |
|  26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,33 |  |  |
|  27 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 13,10 |  |  |
|  28 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 65,50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |