Aprob:

Director Parcului

urban de autobuze

Ghenadie Zadeseneț

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

Cerințe suplimentare către ofertanți

destinate Licitației publice pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție generală la reprofilarea încăperilor de deservire tehnica a transportului, în sector de producere pentru asamblarea autobuzelor.

Beneficiar. – Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”

1. Date generale

1.1 Denumirea achiziției: Lucrări de reparaţii şi de renovare, betonare, turnarea podelelor din beton cu toping, zidărie, tîmplărie, lucrări de tencuieli, zugrăveli și vopsitorii. Volumul de lucrări este specificat în Actul de defect anexat cu lista cantităților de lucrări la obiectul nr. 2-2-1.

1.2 Valoarea estimata: 1325272lei (fărăTVA). Sursa de finanțare: Bugetul municipal.

1. Cerinte la executarea lucrărilor
   1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică la toate etapele de execuție ale lucrărilor incluse în Lista cantităților de lucrări formularul nr.1 și sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.
   2. Exectantul va respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor pentru lucrările de tencuieli noi sau refacerea tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton și și altor lucrări incluse în listă.
   3. Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în lucru să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
   4. Tipul lucrărilor cuprinde:
      1. Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.
      2. Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund.
      3. Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: - controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise.
      4. O atenîie deosebită va fi la etapa turnării podelelor de beton armat cu toate ciclulele de întărire, șlefuire ets.
2. Cerințe suplimentare.
   1. Executantul va numi un responsabil tehnic.
   2. La executarea lucrărilor Executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare privind calitatea.
   3. Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.
   4. Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protecția muncii și antiincendiare.
   5. Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului cu întocmirea Acordului aditional la Contract.
   6. Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.
3. Materiale utilizate la lucrări.
   1. Toate materialele se pun în lucru de către Executant numai după ce, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare.
   2. Beneficiarul va prezenta la dispozișia Executantului încăperi pentru depozitarea materialelor de construcție utilizate la obiect.
4. Execuția contractului de lucrări:
   1. Executantul va prezenta spre coordonare graficul executării lucrărilor.
   2. Termenul limită de finalizare a lucrărilor determinate în contract este 30 septembrie.
   3. Lucrările efectuate vor fi recepționate de o comisie numită de Beneficiar.
5. Conținutul Ofertei financiare.
   1. Executantul va prezenta:

6.1.2 lista cu cantitățile de lucrări, anexată la Caietul de sarcini ( formular nr.1 ), întocmită cu calcule la costul lucrărilor în (lei).( formular f1A).

* + 1. Lista materialelor cu caracteristici tehnice incluse în calculul costului lucrărilor.

1. Modul de plată.
   1. Plata pentru lucrările efectuate se va efectua în decurs de ? zile de la data semnării Actului de recepție.
   2. În cazul existenței abaterilor esențiale la calitate, vor fi aplicate sancțiuni de reduceri procentuale pînă la 30% de la costul lucrărilor de gen.
2. Criteriul de apreciere a cîștigătorului:

8.1 Oferta financiară cu preț minimal, va fi cîștigătoare la Licitație cu condiția îndeplinirii cerințelor stipulate în prezentul Caiet de sarcini.

Elaborat: Manager de proiecte A.Postica

Coordonat: Director tehnic V.Copaci