#  ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Materialelor pentru reconstrucția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală, cu livrarea apei calde menajere la blocul locativ din str. Suceava, 20, mun. Bălți** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_\_\_\_\_\_**achiziție de valoare mică**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea entității contractante: \_\_\_\_**SA „CET-Nord”**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **IDNO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**1002602003945**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Numărul de telefon/fax: \_\_\_\_\_\_**023153359**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:**

 **\_\_\_\_**office@cet-nord.md, www.cet-nord.md**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achiziții.md), cât și pe pagina web a entității contractante: https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders*
2. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
* Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic ☑
* Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☑
1. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. D/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **U/m** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** | **Valoarea estimată a lotului** |
|  | **Lot 1. Țevi, coturi și articole conexe din oțel - 60000,00 lei, fără TVA** |
|  | 45454000-4 | Țeavă de oțel electrosudată **Ø76x3,0** | m/l | 100 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de oțel electrosudată **Ø57x3,0** | m/l | 30 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de oțel electrosudată **Ø45x2,0** | m/l | 12 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de oțel electrosudată **Ø38x2,0** | m/l | 15 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de oțel electrosudată **Ø32x2,0** | m/l | 10 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot de oțel 90° **Ø76x3,0** | buc | 16 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot de oțel 90° **Ø57x3,0** | buc | 16 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot de oțel 90° **Ø38x2,0** | buc | 12 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot de oțel 90° **Ø32x2,0** | buc | 42 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție **Ø108x3,5-Ø89x3,0** | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție **Ø76x3,0-Ø57x3,0** | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție **Ø57x3,0-Ø45x2,0** | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție **Ø45x2,0-Ø38x2,0** | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Colector din țeavă după ГОСT 10704-91 В-20 **Ø108x3,5** L=0,7 m | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Metal pentru fixarea țevi (cornier de oțel 50x50x5) | kg | 50 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Conectarea DN 80 | kg | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | **Lot 2. Robinete în asortiment - 120000,00 lei, fără TVA** |
|  | 45454000-4 | Deaerator automat 1/2" | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic sub sudură DN65 PN16 | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic sub sudură DN25 PN16 | buc | 6 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet trei căi sub manometru tip F-F G1/2 DN15 PN16 | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF DN32 PN16 | buc | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF DN25 PN16 | buc | 28 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF DN20 PN16 | buc | 16 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF DN15 PN16 | buc | 56 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet cu adaptor pentru sensor temperatură DN20 PN16 | buc | 16 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet cu adaptor pentru sensor temperatură DN15 PN16 | buc | 56 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Filtru cu plasă tip Y cu filet FF DN32 PN16 | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Filtru cu plasă tip Y cu filet FF DN25 PN16 | buc | 14 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Regulator de presiune, presetare 5...25 kPa livrat în set cu clapeta măsurare/închidere și tubul de impuls **Ø32 mm**  | set | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Regulator de presiune, presetare 5...25 kPa livrat în set cu clapeta măsurare/închidere și tubul de impuls **Ø25 mm**  | set | 14 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă de măsurare/închidere **Ø32 mm** | set | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă de măsurare/închidere **Ø25 mm** | set | 14 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă de balansare manuală **Ø20 mm** | set | 16 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă de balansare manuală **Ø15 mm** | set | 56 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Deaerator automat 1/2" | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF PN16 **Ø40** | buc | 5 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF PN16 **Ø32** | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FF PN16 **Ø25** | buc | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Robinet sferic cu filet FM PN16 **Ø25** | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Filtru cu mufă PN16 **Ø32** | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă reversibilă cu mufă PN16 **Ø40** | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Clapetă reversibilă cu mufă PN16 **Ø25** | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Vană cu flanșă **Ø50** | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | **Lot 3. Produse de izolare termică - 35000,00 lei, fără TVA** |
|  | 45454000-4 | Vopsea БТ-177 | l | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu **Ø76x3,0** | m | 24 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu **Ø57x3,0** | m | 30 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu **Ø45x2,0** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu **Ø38x2,0** | m | 28 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cilindri din vată minerală grosimea 30 mm, acoperiți cu folie de aluminiu **Ø32x2,0** | m | 11 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Protecția izolației termice | m2 | 100 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø50** | m | 5 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø40** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø32** | m | 25 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø25** | m | 30 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø20** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Izolație universală pentru țevi grosimea 19 mm **Ø15** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | **Lot 4. Țevi, coturi și articole conexe din polipropilen - 16000,00 lei, fără TVA** |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø63x8,6 (Ø50)** | m | 5 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø50x6,9 (Ø40)** | m | 110 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø40x5,5 (Ø32)** | m | 25 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø32x4,4 (Ø25)** | m | 110 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø25x3,5 (Ø20)** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Țeavă de polipropilen PN16 **Ø20x2,8 (Ø15)** | m | 36 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Olandez PPR p/m M 50x40 | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Olandez PPR p/m M 32x25 | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție PPR **Ø 65x50** | buc | 2 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Mufă PPR **Ø63x8,6** | buc | 14 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Mufă PPR **Ø50x6,9** | buc | 30 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Mufă PPR **Ø40x5,5** | buc | 20 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Mufă PPR **Ø32x4,4** | buc | 30 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Teu egal PPR **Ø63x8,6** | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Teu egal PPR **Ø40x5,5** | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Teu redus PPR **Ø40x5,5** - **Ø32x4,4** | buc | 23 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot 90 PPR DN 40 | buc | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Cot 90 PPR DN 25 | buc | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Colier **Ø63x8,6** | buc | 6 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Colier **Ø40x5,5** | buc | 40 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Colier **Ø25x3,5** | buc | 40 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție PPR p/m M 50x40 | buc | 4 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție PPR p/m M 40x32 | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Reducție PPR p/m M 32x25 | buc | 8 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Curba ocolire PPR **Ø40x5,5** | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Curba ocolire PPR **Ø32x4,4** | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | Curba ocolire PPR **Ø25x3,5** | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini |  |
|  | 45454000-4 | **Lot 5.** Dulap pentru instalarea contoarelor 1,25x0,25x1,25(h) | buc | 18 | Conform Caietului de sarcini | **73941** |
|  | 45454000-4 | **Lot 6.** Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D80 | buc | 40 | Conform Caietului de sarcini | **640** |
|  | 45454000-4 | **Lot 7.** Termometru bimetal 0-120 ℃ D100 | set | 10 | Conform Caietului de sarcini | **360** |
|  | 45454000-4 | **Lot 8.** Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100 | set | 10 | Conform Caietului de sarcini | **6480** |
|  | 45454000-4 | **Lot 9.** Nod de distribuție pentru 4 apartamente livrat în set: colector tur, retur; robinet pentru evacuarea aerului/drenare, inclusiv set fixare 1" | set | 70 | Conform Caietului de sarcini | **35000** |
|  | 45454000-4 | **Lot 10.** Nod de distribuție pentru 4 apartamente livrat în set: colector tur, retur; robinet pentru evacuarea aerului/drenare, inclusiv set fixare 1 1/4" | set | 10 | Conform Caietului de sarcini | **37000** |
|  | 45454000-4 | **Lot 11.** Contor de energie termică DN15, Q=1,5 m3/h | set | 10 | Conform Caietului de sarcini | **295000** |
|  |  | **Lot 12.** Colector tur, retur pentru 4 apartamente |  |  | Conform Caietului de sarcini | **36000** |
|  | 45454000-4 | **Lot 13.** Nod de evidență ACM, livrat în set: | Set | 72 | Conform Caietului de sarcini | **60000** |
| Contor apă GSD 8-1 (R100) G= 1,5 m3/h DN15 | buc | 1 |
| Robinet apă cu mufă PN16 Ø20 | buc | 2 |
| Mufă redusă PN16 Ø20x15 | buc | 2 |
| Clapetă reversibilă cu mufă PN16 Ø20 | buc | 1 |
| Valoarea totală estimată  **780000,00**  **lei, fără TVA** |

**\* Lungimea țevilor L-12 m/l. Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate mai jos.**

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

Pentru întreg lotul

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_\_\_\_\_**\_nu se admite\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:**

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra integral, în termen de 30 zile de la semnarea contractului. Toate bunurile vor fi împachetate pentru a fi asigurate împotriva șocurilor și condițiilor meteo în perioada transportării și a depozitării. Perioada de garanție va constitui minim 3 ani. Furnizorul are obligația de a garanta că bunurile furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală

- certificat de calitate

1. **Condiții și termeni de achitare:** Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament, în decurs de până la 30 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.
2. **Termenul de valabilitate a contractului:\_**Contractul se va încheia până la data de 30.12.2022, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la organizarea și desfășurarea unei noi proceduri de achiziție.
3. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nu se aplică\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind calificarea operatorilor economici și a criteriilor de selecție (documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | Date generale despre ofertant | Formular informație generală | Obligatoriu |
| 2 | Capacitatea de exercitare a activității profesionale | Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 3 | Experiența similară în ultimii 3 ani | Formular experiența similară în ultimii 3 ani | Obligatoriu |
| 4 | Lipsa restanțelor față de bugetul de stat | Declarația pe propria răspundere sau certificat | Obligatoriu |
| 5 | Angajament de integritate | Formular angajament de integritate | Obligatoriu |
| 6 | Corespunderea bunului cu cerințele solicitate | Certificat de conformitate | Obligatoriu |
| 7 | Rechizitele bancare | Certificat de atribuire a contului bancar | Obligatoriu |
| 8 | Oferta | Fișa de date tehnice și preț | Obligatoriu |

1. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):**

**\_\_\_\_\_\_\_**Nu se aplică**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț
2. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor** (indicați după caz)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
| 1 | Prețul | 100% |

**\* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.**

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]* \_\_\_\_14:00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **pe: *[data]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_27.07.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului achizițiilor electronice publice şi private - achiziții.md***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**60 zile**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SIA RSAP**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Limba de stat**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Informația privind garanțiile solicitate: \_\_\_**Garanția de bună execuție de 15% la semnarea contractului**\_\_\_\_\_**
3. **Alte informații relevante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Președintele grupului de lucru Igor Savin**

*Ex. Ana Bulat,*

*Manageră (șefă) aprovizionare, SA*

*0231 53361*