**Anunţul de participare**

**Achiziționarea autovehicul, Ambulanta de tip A1**

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Baza auto a Cancelariei de Stat”
2. Numărul de identificare de stat IDNO: 1006601001034
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bucuriei, 18/2
4. Numărul de telefon/fax: 022746297, 069577705.
5. Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: [bacs\_001@mail.ru](mailto:bacs_001@mail.ru).
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: [doc](mailto:bacs_001@mail.ru)umentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală  de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Publică bugetară.
8. Codurile CPV: 34110000-1
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea serviciilor solicitate** | **Unitatea** | **Cantitatea** | **Specificația tehnică, deplină solicitată, standarde de referință** | **Valoarea estimativă cu TVA** |
| 1. | 34110000-1 | Ambulanta de tip A1 | 1 | 1 | Mai jos |  |
|  |  |  |  |  | **Total: 700 000.00** |

**Specificația:**

**Ambulanta de tip A1,**

Capacitate cilindrica: 1461 cmc.

Motorizare: Diesel, Euro 6.

Putere: 75 CP.

Transmisie manuala: 5 + 1.

Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate.

**Dotari auto:**

* servodirectie – asistata hidraulic;
* aer conditionat;
* airbag (sofer + pasager);
* inchidere centralizata;
* faruri de ceata;
* radio CD.

Autosanitara trebuie sa aibă in specificația tubulatura pentru aer conditionat in „celula sanitara”.

**● Numarul de locuri: 3 + 1 (pacient).**

* in cabina, doua locuri, sofer + pasager;
* in celula sanitara un loc pentru asistent si un loc pentru pacient pe targa.

● **Numar de usi pentru „celula sanitara”:** doua usi spate si una usa laterala dreapta spate pentru acces asistent.

● „**Celula sanitara”** trebuie să fie in totalitate executata din materiale 100 % lavabile (panouri termoformate din ABS sanitar de culoare alba). Celula sanitara trebuie să fie separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente.

In peretii laterali stanga/ dreapta, dar si in partea de sus (spre pavilion), atat in fata deasupra cabinei sofer/ pasager cat si in spate, trebuie să fie prevazute diferite „dulapuri” pentru aparatura medicala si materiale medicale; amenajare ansamblu celula sanitara;

**● Instalatia electrica din “ celula sanitara ”** va cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), trei prize de 12 V pentru aparatura medicala;

● **Sistemul de avertizare vizuala si acustica** trebuie să fie compus din:

- **sirena cu amplificator si difuzor de 100 W**, cu posibilitate de adresare publica, printr-un microfon aflat in cabina sofer/ pasager;

* **doua girofaruri stroboscopice**, unul in partea stanga deasupra soferului si altul in partea dreapta spate.

● **Lista echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse in ambulanta de tip A1:**

* **Targa principala transport pacient**, trebuie să fie dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului;
* **Oxigen stationar - 2 butelii oxigen de 10 litri**, NTP, fixate pe un support in dreptul usii stanga spate si vor fi protejate printr-un panou, prevazut cu geam culisant pentru acces la reductorul cu care este echipata fiecare butelie. Din butelie oxigenul este dirijat printr-un furtun special in priza montata pe peretele stang al celulei sanitare. Aceasta priza de oxigen trebuie să asigure conexiunea rapida a ansamblului debitmetrului/ flowmetru (care asigura un debit de max 15 l/min) si umidificator.

Din umidificator debitul de oxigen selectat se administreaza pacientului printr-o masca cu tub.

* **Oxigen portabil, o butelie de 5 litri,** NTP, dotata cu reductor de presiune cu manometru, selector de debit (debitmetru), umidificator si masca de oxigen cu tub conector, prevazuta cu husa pentru transport.
* **Aspirator de secretii portabil** cu capacitatea vasului de 1 litru prevazut cu supapa de supraplin, manometru si regulator pentru controlul volumului, 1 bucata;
* **Scaun pliabil cu rotile**, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata;
* **Saltea de transfer** 1 bucata;

**▪ Balon de ventilatie adult** 1 bucata;

▪ balon de ventilatie copil 1 bucata ;

▪ masti oxigen de diferite marimi 2 bucati ;

▪ piesa intermediara de ventilatie artificiala (masca de insuflatie) 1 bucata ;

▪ sonda de aspiratie Yankauer 1 bucata;

▪ suport pentru perfuzii montat deasupra targii 1 bucata;

▪ paturi 2 bucati ;

▪ cearsaf 1 bucata ;

▪ tavita renala 1 bucata ;

▪ saci pentru voma 1 set;

▪ plosca urinara 1 bucata ;

▪ container pentru materiale ascutite 1 bucata;

▪ manusi nesterile de unica folosinta 100 bucati ;

▪ imbracaminte de protectie la distanta cu banda reflectorizanta – bluza/pantalon 1 bucata ;

▪ materiale pentru curatenie 1 set ;

▪ cutit pentru taiere centuri de siguranta 1 bucata ;

▪ vesta de culoare portocalie cu benzi reflectorizante 2 bucati ;

▪ ciocan pentru spart geamul 1 bucata ;

* stingator pentru incendiu 1 bucata ;
* triunghi de avertizare 2 bucati;
* trusa sanitara 1 bucata ;

● Ventilatia in “celula sanitara” trebuie asigurata prin montajul unui ventilator “ KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer – debit 390 m³/ora;

● Proiector pentru asigurare “ camp vizual ” pe timp de noapte, montat in spatele ambulantei, deasupra usilor spate, orientat spre sol, la 45°.

● Instalatie de incalzire suplimentara tip Webasto.

● Inscriptionare ambulanta conform EN-1789 – se face cu materiale reflectorizante.

Modalitatea de amplasare se va defini ulterior impreuna cu beneficiarul.

    Operatorul economic depune oferta: Pe lista întreagă.

1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
2. Termenii și condițiile de prestare solicitați: pe parcursul anului 2020.
3. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.
4. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative: nu se aplică.
5. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație):

Documente obligatorii și suplimentare:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea Documentului/cerințelor** | **Cerințe suplimentare** | **Obl.** |
| 1 | Oferta. | Original – potrivit formularului F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 2 | Date despre participant. | Original – potrivit formularului F3.3, confirmate prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii. | Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 4 | Ultimul raport financiar. | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 5 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4). | Original – potrivit formularului F3.4, confirmate prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 6 | Declarația privind situația personală a operatorului economic (F3.5). | Original – potrivit formularului F3.5, confirmate prin semnătură și ștampila Participantului. | Da |
| 7 | Licența (autorizație) de activitate în cazul în care domeniul dat se licențiază. | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. | Da |
| 8 | Formularul F4.1,4.2. | Original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |
| 9 | Condiții de evaluare | Conform documentației standard | Da |
| 10 | DUAE | Formular |  |
| 11 | Garanția bancară pentru ofertă | 1% |  |

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii nesociale), după caz: nu se aplică.

15 Termenul limită de depunere a ofertelor: informația o găsiți în SIA RSAP.

16 Adresa la trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: prin intermediul SIA RSAP.

1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora.
4. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba de stat.
5. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
6. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 (et.4).
7. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: nu se aplică.
8. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
9. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: prima publicare.
10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 22.05.2020.
11. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sa nu** |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Nu se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |

1. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
2. Alte informații relevante: nu sînt.