CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect. Riscani
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect. Riscani
3. Obiectul achiziţiilor  DETS sect. Riscani

№
 crt.	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1.	2.	3.	4.	
	1. Verificari electrice 			
1	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,01	
2	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	
3	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,00	
4	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare	buc	1,00	
5	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
6	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,00	
7	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	1,00	
8	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00	
9	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,00	
10	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
	2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice			
11	Revizia PA	buc	1,00	
12	Reparatia curenta a punctului de alimentare  	buc	1,00	
13	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,00	
14	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,00	
15	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	
16	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
17	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,10	
18	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,01	
19	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,01	
20	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,00	
21	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,01	
22	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	
23	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	
24	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,01	
25	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	1,00	
26	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2	buc	1,00	
27	Montarea corpurilor de iluminat, fixate prin dibluri de lemn - C.I.-220-DD, fara tub	buc	1,00	
28	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	
29	Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A	buc	1,00	
30	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A	buc	1,00	
31	Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,00	
32	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta	buc	1,00	
33	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,00	
34	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,00	
35	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp	m	1,00	
36	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,00	
37	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. 	buc	1,00	
38	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3m inaltime.	m	1,00	
39	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	1,00	
40	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu	buc	1,00	
41	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
42	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
43	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	
44	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
45	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
46	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
47	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,00	
48	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,01	
49	Inlocuirea intrerupatorului basculant	buc	1,00	
50	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,01	
51	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,01	
52	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,01	
53	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
54	Inlocuirea bucsei panoului de comanda	buc	1,00	
55	Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric 	buc	1,00	
56	Inlocuirea corpului de iluminat PSH-60	buc	1,00	
57	Inlocuirea releului de timp	buc	1,00	
58	Inlocuirea protectiei termice a demarorului magnetic	buc	1,00	
59	Inlocuirea prizei alimentarii actionarii	buc	1,00	
60	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,00	
61	Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare	buc	1,00	
62	Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,00	
63	Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio	buc	1,00	
64	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6	buc	1,00	
65	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 	buc	1,00	
66	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,00	
67	Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez	buc	1,00	
68	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic	buc	1,00	
69	Inlocuirea demarorului magnetic	buc	1,00	
70	Inlocuirea butonului de comanda	buc	1,00	
71	Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere	buc	1,00	
72	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,01	
73	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp	m	1,00	
74	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc	1,00	
75	Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT	buc	1,00	
76	Inlocuirea sigurantei	buc	1,00	
77	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
78	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,01	
79	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,00	
80	Inlocuirea sigurantei	buc	1,00	
81	Inlocuirea intrerupatorului automat	buc	1,00	
82	Demontarea contorului in punct de alimentare 	buc	1,00	
83	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	
84	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 	buc	1,00	
85	Montarea transformatorului de curent in PA 	buc	1,00	
86	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	1,00	
87	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	
88	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme	buc	1,00	
89	Accesul 	h-om	1,00	
90	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,00	
91	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00	
	3. Plecarea si intoarcerea			
92	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,00	
	4. Transport			
93	Camioneta	km	1,00	
94	Microbuz	km	1,00