**Lotul 1 (Specificații tehnice HDD Extern)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Memoria externă portabilă** | |
| Tip dispozitiv | HDD |
| Capacitate hard-disk | 2 Tb |
| Dimensiune hard-disk | 2.5" |
| Conectivitate şi alimentarea | USB |
| Versiune/interfața USB | min. 3.0 |
| Rata maxima de transfer | min.5000 Mbit/s |
| Buffer | min. 64 MB |
| Carcasa din material | Rezistent la praf, apă, șocuri şi presiune |
| Altele | cabluri pentru conectarea dispozitivului la PC şi alte dispozitive |
| Garanția consumator, luni | minim 36 |

**Lotul 2 (Specificații tehnice UPS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **UPS** | |
| Gama de tensiune de intrare | 160 - 280 V (stabilizator automat) |
| Gama tensiunii de ieșire | 220 ± 10 % |
| Protecție împotriva scurt-circuit, interferențe electromagnetice și radio | Da |
| Sarcina minimă | 400W |
| Prize de ieșire | min. prize Schuko (2 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni) |
| Conectare la PC prin mufă USB | Cu ajutorul mufei USB de interfață va fi posibil verificarea stării sursei de alimentare neîntreruptibilă prin software (software de la producătorul UPS – inclus) în sistemul de operare Windows.  În cazul dispariției tensiunii sursa poate finisa corect lucrul sistemului, apoi se poate deconecta, cu  ajutorul software-ului.  Software-ul permite setarea timpului deconectării PC. |
| Porturi suplimentare | Min. 2x porturi data line protection (RJ45) |
| lungimea cablului de alimentare | min. 1,5 m. |
| Timp de comutare tipic | ≤ 10 ms |
| Durata de lucru a bateriei, | Jumătate de încărcare Runtime min. 8 minut |
| Garanție | Min. 2 ani NBD On-site official Manufacturer warranty |
| Anul producerii | 2020 |
| **Notă: Operatorul economic va indica linkul de pe adresa web oficială a producătorului în scopul demonstrării corespunderii tehnice.** | |