____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Drum local (str. Ion Vatamanu) din s. Negresti de acces spre drumul local raional L 414, Drum de acces spre s. Negresti
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	4,550	
2	TsC22K1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	4,550	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	4,550	
4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	841,750	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,550	
6	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	15,900	
7	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	4,770	
8	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m) 
	m3	258,000	
9	DA17B
	Acoperirea cu polietilena 
	m2	1 225,000	
10	RpDD03A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C25/30 W6 F200 -SM EN 206) h=16cm
	m3	196,000	
11	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura
	m	200,000	
12	RpAr6B
	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos
	m	200,000	
13	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura
	m	35,400	
14	DI137B
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5- 20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi
	m	35,400	
15	DI137B1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) 
	m	35,400	
16	RpAr6B
	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (177kg) 
	m	35,400	
17	
	Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B) 
	kg	120,360	
18	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,570	
19	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	99,750	
20	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	0,520	
21	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	2,900	
22	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2	300,000