Lotul 2 Reparația terenurilor de mini fotbal din  sectoarele Centru, Botanica și Ciocana


Formular Nr.5

	Obiect  Reparatia terenului de mini fotbal  din str . Academiei 9/1
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Imbracaminte terenului din gazon artificial 

	
	
	
	

	0
	RpCK41C

	Desfacerea gazonului artificial

	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	1
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat 

	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	1,0300
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	
	

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	20,0000
	
	

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	9,0000
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	
	

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	
	

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	
	

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	
	

	2
	TsH44A

	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm

	m
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0540
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	0,1440
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,0700
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,3200
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0004
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0044
	
	

	3
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	
	

	4
	RpCH29A aplicabil

	Plasa la porti de fodbal

	m2
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	
	

	
	1752127334760
	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m
	buc
	0,0200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	
	

	5
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	
	

	
	
	2. Gard la Stadionului de fotbal

	
	
	
	

	6
	RpCS20D

	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor

	m
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	
	

	7
	RpCS15A

	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax

	m
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	
	

	
	28731373365513
	Rame cu plasa sirma pt. gard
	m2
	2,0000
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,7500
	
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0200
	
	

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,0143
	
	

	
	2722103303087
	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657
	m
	2,9000
	
	

	
	2710603437010
	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32  l  S 395
	kg
	0,5000
	
	

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	0,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2200
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0630
	
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0630
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	
	

	8
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0000
	
	

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	1.020,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,4500
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0650
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,0000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4500
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1500
	
	

	9
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii,

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	266310210000020
	Beton  В 20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	10
	CO06B

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabittz.  D  firului 3 mm, ochi 50x50 mm.

	m
	
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	
	

	
	27321036462520
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma
	m2
	1,9000
	
	

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,4800
	
	

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	0,0700
	
	

	
	28111063020580
	Stilp din beton armat prefabricat
	buc
	0,5040
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0500
	
	

	11
	CN29A

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual

	t
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,7000
	
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	4,6000
	
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	6,6000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3000
	
	

	12
	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet

	buc
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8100
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	35,7700
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5,3700
	
	

	
	2722103303063
	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657
	m
	40,5900
	
	

	
	2722103209774
	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1
	m
	9,7420
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	
	

	
	2010102900931
	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416
	m3
	0,0850
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	
	

	
	2430126103529
	Vopsea gri  v.821 ntr 90-80
	kg
	3,1240
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	
	

	13
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	
	

	14
	TRI1AA04C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	
	

	15
	11111

	Cablu de otel d 4mm 

	m
	
	
	

	
	12
	Cablu din otel d 4 mm
	m
	1,0000
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.      





Formular Nr.5

	Obiect  Reparatia terenului de mini fotbal  din str . Cetatea Alba, 5
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Imbracaminte terenului din gazon artificial 

	
	
	
	

	0
	RpCK41C

	Desfacerea gazonului artificial

	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	1
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat 

	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	1,0300
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	
	

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	20,0000
	
	

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	9,0000
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	
	

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	
	

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	
	

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	
	

	2
	TsH44A

	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm

	m
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0540
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	0,1440
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,0700
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,3200
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0004
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0044
	
	

	3
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	
	

	4
	RpCH29A aplicabil

	Plasa la porti de fodbal

	m2
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	
	

	
	1752127334760
	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m
	buc
	0,0200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	
	

	5
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	
	

	
	
	2. Gard la Stadionului de fotbal

	
	
	
	

	6
	RpCS15A

	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax

	m
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	
	

	
	28731373365513
	Rame cu plasa sirma pt. gard
	m2
	2,0000
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,7500
	
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0200
	
	

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,0143
	
	

	
	2722103303087
	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657
	m
	2,9000
	
	

	
	2710603437010
	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32  l  S 395
	kg
	0,5000
	
	

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	0,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2200
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0630
	
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0630
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	
	

	7
	CO06B

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabittz.  D  firului 3 mm, ochi 50x50 mm.

	m
	
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	
	

	
	27321036462520
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma
	m2
	1,9000
	
	

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,4800
	
	

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	0,0700
	
	

	
	28111063020580
	Stilp din beton armat prefabricat
	buc
	0,5040
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0500
	
	

	8
	CN29A

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual

	t
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,7000
	
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	4,6000
	
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	6,6000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3000
	
	

	9
	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet

	buc
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8100
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	35,7700
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5,3700
	
	

	
	2722103303063
	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657
	m
	40,5900
	
	

	
	2722103209774
	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1
	m
	9,7420
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	
	

	
	2010102900931
	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416
	m3
	0,0850
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	
	

	
	2430126103529
	Vopsea gri  v.821 ntr 90-80
	kg
	3,1240
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	
	

	10
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	
	

	11
	TRI1AA04C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	
	

	12
	11111

	Cablu de otel d 4mm 

	m
	
	
	

	
	12
	Cablu din otel d 4 mm
	m
	1,0000
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        





















Formular Nr.5

	Obiect  Reparatia terenului de mini fotbal  din str . Nicolae Sulac, 8
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Imbracaminte terenului din gazon artificial 

	
	
	
	

	0
	RpCK41C

	Desfacerea gazonului artificial

	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	1
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat 

	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	1,0300
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	
	

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	20,0000
	
	

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	9,0000
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	
	

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	
	

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	
	

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	
	

	2
	TsH44A

	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm

	m
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0540
	
	

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 50mm
	m2
	0,1440
	
	

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,0700
	
	

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,3200
	
	

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0004
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0044
	
	

	3
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	
	

	4
	RpCH29A aplicabil

	Plasa la porti de fotbal

	m2
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	
	

	
	1752127334760
	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m
	buc
	0,0200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	
	

	5
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	
	

	
	
	2. Gard la Stadionului de fotbal

	
	
	
	

	6
	RpCS20D

	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor

	m
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	
	

	7
	RpCS15A

	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax

	m
	
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	
	

	
	28731373365513
	Rame cu plasa sirma pt. gard
	m2
	2,0000
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,7500
	
	

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0200
	
	

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,0143
	
	

	
	2722103303087
	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657
	m
	2,9000
	
	

	
	2710603437010
	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32  l  S 395
	kg
	0,5000
	
	

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	0,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2200
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0630
	
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0630
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0500
	
	

	8
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm

	t
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0000
	
	

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	1.020,0000
	
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,4500
	
	

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	6,5000
	
	

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	6,5000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0650
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,0000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4500
	
	

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1500
	
	

	9
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii,

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	266310210000020
	Beton  В 20
	m3
	1,0250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	10
	CO06B

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabittz.  D  firului 3 mm, ochi 50x50 mm.

	m
	
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	
	

	
	27321036462520
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma
	m2
	1,9000
	
	

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,4800
	
	

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	0,0700
	
	

	
	28111063020580
	Stilp din beton armat prefabricat
	buc
	0,5040
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0500
	
	

	11
	CN29A

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual

	t
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,7000
	
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	4,6000
	
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	6,6000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3000
	
	

	12
	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet

	buc
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8100
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	35,7700
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5,3700
	
	

	
	2722103303063
	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657
	m
	40,5900
	
	

	
	2722103209774
	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1
	m
	9,7420
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	
	

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	
	

	
	2010102900931
	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416
	m3
	0,0850
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	
	

	
	2430126103529
	Vopsea gri  v.821 ntr 90-80
	kg
	3,1240
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	
	

	13
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	
	

	14
	TRI1AA04C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	
	

	15
	11111

	Cablu de otel d 4mm 

	m
	
	
	

	
	12
	Cablu din otel d 4 mm
	m
	1,0000
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.

