____
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect 	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
							
		 1.Schimbarea Timplariei
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) 
	m2			22,08
—————
22,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210	52,57	11,04	
2	TrI1AG11A2
	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2  
	t			47,31
—————
47,31	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	52,57	47,31	
3	TsI50B10
	Transportarea deseurilori cu autobasculanta de 5t  la distanta de 20 km (In locul indicat de beneficiar)
	t			79,37
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	250,00	79,37	
4	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO. VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren. forma se va coordona cu beneficiarul.
	m2			1 162,81
—————
38,38	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	52,57	34,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	52,57	3,68	
	20301129381501	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	45,00	21,15	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	15,00	2,48	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	0,50	0,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,01	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20	
5	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Toc fereasra din profil inim 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm ,cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren  forma se va coordona cu beneficiarul) (Glasvanduri la sala de sport)
	m2			1 056,06
—————
45,16	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	52,57	42,53	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	52,57	2,63	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 000,00	1 000,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,10	0,60	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	45,00	8,78	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	15,00	1,02	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	0,50	0,30	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,01	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20	
6	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,
	m			101,03
—————
18,93	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	52,57	14,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,57	4,21	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000	80,00	81,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,41	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10	
7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0.7mm
	m			111,53
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,57	4,21	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	90,00	90,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10	
8	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  latimea fetei profilului cercevelei sa fie minim 118 mm din profil minim 5 camere  consolidate cu profile din metal  minim 1.5 mm umplutura din  pachet de sticla 4-16-4  inclusiv furnitura si accesoriile necesare  usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 548,62
—————
42,58	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	52,57	38,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	52,57	4,21	
	20301129391501	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 480,00	1 480,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	45,00	22,50	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	15,00	2,62	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	0,50	0,30	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	0,01	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20	
9	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)
	m2			76,27
—————
66,24	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	52,57	66,24	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,240	30,00	7,20	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	19,00	1,90	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	0,01	0,00	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	0,50	0,15	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	0,50	0,03	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	15,00	0,75	
		 2.Glafuri interioare si exterioare la sala de sport
					
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)(INTERIOR, EXTERIOR)
	m2			5,28
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	52,57	1,58	
	24165861053031	Amorsa-grund-(Betonogrunt)	kg	0,150	24,50	3,67	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,50	0,02	
11	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (INTERIOR, EXTERIOR)
	m			37,80
—————
34,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	52,57	23,13	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	52,57	11,57	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	1,55	1,52	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,01	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	1,56	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0015	0,01	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	15,00	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0,01	
12	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (INTERIOR)
	m2			108,92
—————
33,64	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	52,57	33,64	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,30	16,42	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004	0,01	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	15,00	0,75	
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	35,00	10,86	
	2875277400000	Compresor 	h-ut	0,315	150,00	47,26	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (INTERIOR,)
	m2			41,31
—————
28,91	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,400	30,00	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,00	0,12	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	0,50	0,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002	0,01	0,00	
14	CF50B K=1.3
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( EXTERIOR)
	m2			105,96
—————
83,38	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	52,57	83,38	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,30	21,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004	0,01	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1,03	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,21	
15	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent ( EXTERIOR)
	m2			43,23
—————
23,66	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450	52,57	23,66	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640	30,00	19,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,00	0,10	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	0,50	0,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	0,50	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	0,01	0,00	
16	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)
	m2			46,47
—————
39,43	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	52,57	39,43	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,93	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,29	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,93	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	14,00	0,04	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	1,00	4,50	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.