CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   PRIMARIA MUN.BĂLȚI
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 	PRIMARIA MUN.BĂLȚI
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia drumului nou (cu toate prospectiunile si intersectia cu calea ferata) in continuarea strazii L. Dovator, cu iesirea spre intersectia str. Kiev si str.1 Mai, din mun.Balti
 
Constructia drumului

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Constructia drumului				
		1.1. Demolarea gardului				
1	PI06A
	Demontarea gardului din elemente prefabricate, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf  (k=0.8)	buc		90,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,300		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610		
 2	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		135,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 3	PI06A
	Descarcarea elemente prefabricate ale gardului, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf  (k=0.6)	buc		90,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,300		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610		
 4	PI06A
	Demontarea fundatiei gardului din elemente prefabricate, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf  (k=0.8)	buc		91,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,300		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610		
 5	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		28,44	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 6	PI06A
	Descarcarea elemente prefabricate ale gardului, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf  (k=0.6)	buc		91,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,300		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610		
 7	RpCH32E
	Demontarea gardului din lemn	m3		0,58	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440		
 8	TrI1AG01G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t		0,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,700		
 9	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		0,58	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 10	PJ01A
	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con  sub nivelul solului	m3		16,88	
	7111020030200	Miner	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,760		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,280		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,140		
 11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,17	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 12	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		37,14	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 13	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,17	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.2. Demontarea portilor metalice				
14	RpCL22E
	Demontarea portilor metalice	kg		1 414,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,035		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,015		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,017		
 15	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t		1,414	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000		
 16	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		1,414	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 17	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment |(fundatie din beton) 	m3		0,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		0,01	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 19	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		1,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 		1.3. Lucrari de defrisare				
20	TsG08D
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		10,00	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,160		
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,420		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,540		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,119		
 21	TsG08B
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc		8,00	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,740		
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,370		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,990		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,182		
 22	TsG09B
	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha		0,82	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,130		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,130		
 23	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 	t		24,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
 24	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		24,42	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 25	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2		6,08	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,770		
 		1.4. Demolarea trotuarului				
26	DG02B
	Desfacerea de pavaje h=6cm	m2		729,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
 27	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		105,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500		
 28	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		105,06	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 29	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t		105,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400		
 30	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3		109,44	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 31	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		1,094	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 32	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		196,99	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 33	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		1,094	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 34	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3		143,21	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,775		
 35	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=45cm	m3		644,42	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 36	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		7,88	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 37	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		1 503,65	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 38	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		7,88	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 39	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5cm	m3		29,77	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,775		
 40	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3		59,53	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 41	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,89	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 42	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		178,59	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 43	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,89	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.5. Demolarea bordurei (Nota: In compartimentul dat se prevad doar lucrari de incarcare/descarcare si transportare a bordurei. Demolarea bordurei se prevede in normele de la demolarea pietrei sparte si a betonului asfaltic)				
44	TrB22D3A
	Incarcarea mecanica a bordurelor demontate (k=0.4)	t		249,23	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,340		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,110		
 45	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		249,23	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 46	TrB22D3A
	Descarcarea mecanica a bordurelor demontate (k=0.3)	t		249,23	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,340		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,110		
 		1.6. Demontarea podetelor existente				
47	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (portal, fintina, aripi)	m3		39,20	
	7111020030200	Miner	h-om	5,900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748		
 48	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		0,39	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 49	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		98,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 50	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,39	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 51	AcE06A
	Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (k=0.7)	buc		15,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130		
 52	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (rigola din beton armat)	m3		6,59	
	7111020030200	Miner	h-om	5,900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748		
 53	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		0,066	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 54	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		16,48	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 55	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,066	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 56	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		1,754	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 57	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		19,48	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 58	Dl122
	Demontarea podetelor tubulare (k=0.8) 	m3		1,08	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 59	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2,71	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 60	TrB22E6A
	Descarcarea elementelor din beton armat demontate	t		2,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570		
	2922140006706-1	Macara cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,285		
 61	RpAcA49D
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm	m		35,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,260		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,760		
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,080		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,630		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,100		
 62	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t		2,143	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000		
 63	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2,14	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 64	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (decaparea fundatiei existente)	100 m3		0,15	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 65	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		33,86	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 66	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (astuparea covatei)	100 m3		0,68	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 68	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,68	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		1.7. Demolarea rigolei existente				
69	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment |(fundatie din beton) 	m3		37,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 70	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea beton de la demolare si piatra sparta de la demolare)	100 m3		0,60	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 71	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		122,96	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 72	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.8. Demolarea parapetului directional				
73	DF10B
	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m		107,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,070		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,910		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,070		
 74	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t		2,77	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000		
 75	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2,77	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 		1.9. Lucrari de terasament				
76	TsC04E1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (din zonele verzi)	100 m3		134,70	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,140		
 77	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		19 530,98	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 78	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		134,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 79	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3		129,18	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 80	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		24 544,09	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 81	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		129,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 82	material
	Pamint cu pret,  din cariera (44556m3, in costul pamintului este inclus costul incarcarii in cariera)	t		73 517,90	
	1231334548906	Pamint cu pret 	t	1,000		
 83	TsI51B5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		73 517,90	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076		
 84	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		445,56	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 85	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		2 673,36	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 86	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		3,78	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 87	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		718,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 88	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		3,78	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 89	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		18,90	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 90	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		1 618,69	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 91	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Buldozerul din norma se exclude, platforma drumului - 161868.68m2)	100 m3		323,74	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 92	DI96
	Asternerea si compactarea, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   (piatra bruata fr.150-300mm)	100 m3		142,37	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 93	material
	Piatra bruta fr,150-300mm	m3		14 236,51	
	1411122201001-200	Piatra bruta fr,150-300mm	m3	1,000		
 94	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		26,04	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 95	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		3 775,76	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 96	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		26,04	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 97	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		173,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 98	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2		173,60	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 99	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		173,60	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 100	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		63,97	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 101	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		12 154,97	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 102	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		63,97	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 103	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		319,85	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 104	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		155,70	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 105	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv   (platforma drumului - 15570.09m2)	100 m3		31,14	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740		
 		1.10. Demolarea imbracamintei rutiere				
106	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm 	m2		2 797,67	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa 	m3	0,053		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001-10	Autobasculanta, 10t	h-ut	0,0303		
 107	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		681,72	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 108	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		2,84	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 109	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  h=25cm	m3		1 459,38	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 110	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3		14,59	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 111	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2 626,88	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 112	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		14,59	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.11. Amenajarea imbracamintei rutiere				
113	DA18B
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (balast amestec optimal fr.0-32mm, h=30cm)	m3		14 001,78	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310		
	2653102000000-032	Balast amestec optimal fr.0-32mm	m3	1,008		
	4100116202806	Apa 	m3	0,050		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 114	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular din piatra sparta LA30 tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm) h=25cm 	m3		3 360,28	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	123345878989090	Amestec granular din piatra sparta tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm	m3	1,003		
	4100116202806	Apa 	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 115	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t		8,962	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 116	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat  BAD 22.4 leg, bitum 50/70 )	m2		13 788,34	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-322	Beton asfaltic  BAD 22.4 	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 117	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t		3,447	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 118	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS 16 rul, bitum 50/70)   k=1.25	m2		13 788,34	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-116	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 119	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		55,15	
	11110001000-116	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		1.12. Accese laterale				
		1.12.1. Lucrari de terasament				
120	TsC04E1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (din zonele verzi)	100 m3		1,36	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,140		
 121	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		196,42	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 122	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		1,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 123	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu)	100 m3		14,74	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 124	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2 800,42	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 125	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		14,74	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 126	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		4,16	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 127	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t		785,22	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 128	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		4,16	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 129	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		20,80	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 130	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		34,63	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 131	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Buldozerul din norma se exclude, platforma drumului - 3462.69m2)	100 m3		6,93	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 132	TsC04E1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (din zonele verzi)	100 m3		2,11	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,140		
 133	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		306,11	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 134	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		211,11	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
 135	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		14,07	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 136	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2		14,07	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 137	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		14,07	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 138	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		5,02	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 139	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		953,53	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 140	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		5,02	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 141	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		25,10	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 142	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		16,82	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 143	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv   (platforma drumului - 1681.87m2)	100 m3		3,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740		
 		1.12.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
144	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=19cm	m3		154,87	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,775		
 145	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=28cm	m3		265,77	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 146	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		4,21	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 147	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		850,10	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 148	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		4,21	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 149	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		20,64	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-832	Piatra sparta LA30  fr.8-32	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 150	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2 ) 	m		344,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	2663102100001-16202	Beton clasa C16/20 XF2	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm	m	1,005		
 151	
	Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3		2,07	
	2663102100001-16202	Beton clasa C16/20 XF2	m3	1,000		
 152	DA18B
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (balast amestec optimal fr.0-32mm, h=30cm)	m3		1 295,28	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310		
	2653102000000-032	Balast amestec optimal fr.0-32mm	m3	1,008		
	4100116202806	Apa 	m3	0,050		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 153	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular din piatra sparta LA30 tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm) h=25cm 	m3		316,76	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	123345878989090	Amestec granular din piatra sparta tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm	m3	1,003		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,115		
	4100116202806	Apa 	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 154	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t		0,851	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 155	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat  BAD 22.4 leg, bitum 50/70 )	m2		1 309,50	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-322	Beton asfaltic  BAD 22.4 	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 156	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t		0,327	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 157	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS 16 rul, bitum 50/70)   k=1.25	m2		1 309,50	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-116	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 158	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		5,23	
	11110001000-116	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		1.13. Restabilirea dambei				
159	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3		0,614	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390		
 160	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		2,05	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 161	material
	Pamint cu pret,  din cariera (386m3, in costul pamintului este inclus costul incarcarii in cariera)	t		636,46	
	1231334548906	Pamint cu pret 	t	1,000		
 162	TsI51B5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		636,46	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076		
 163	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3		3,86	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 164	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		16,56	
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 165	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		8,514	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 166	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Buldozerul din norma se exclude, platforma drumului - 851.40m2)	100 m3		1,70	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 167	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (spatiile dintre borduri, trotuare si garduri )	m3		44,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
 168	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2		2,21	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 169	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2		2,21	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 170	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		2,21	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.14. Montarea bordurei				
171	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		200,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-832	Piatra sparta LA30  fr.8-32	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 172	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4) 	m		3 334,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	266310210000-16204	Beton clasa C16/20 XF4	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm	m	1,005		
 173	
	Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E)	m3		20,01	
	266310210000-16204	Beton clasa C16/20 XF4	m3	1,000		
 		1.15. Constructia trotuarului				
174	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		13,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 175	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3		0,13	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 176	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		25,08	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 177	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,13	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 178	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20XF4)	m		10 340,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	26511221000241	Ciment 	kg	1,020		
	266310210000-16204	Beton clasa C16/20 XF4	m3	0,048		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,005		
	4100116202818	Apa	m3	0,003		
 179	
	Beton C16/20 XF4(se exclude la norma DE11A)	m3		-330,88	
	266310210000-16204	Beton clasa C16/20 XF4	m3	1,000		
 180	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 40  fr.8-32mm, la trotuare	m2		9 020,86	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm LA40	m3	0,174		
	4100116202806	Apa 	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 181	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida cu suprafata de granit, h=6cm) culoare gri	m2		5 509,68	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-55	Pavaj vibropresat tip Caramida cu suprafata de granit  h=6cm culoare gri	m2	1,015		
	26511221000271	Ciment  (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment  (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 182	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) culoare Rosie	m2		3 421,58	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-551	Pavaj vibropresat tip Caramida  h=6cm (Culoare Rosie)	m2	1,015		
	26511221000271	Ciment  (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment  (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 183	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat Tactila , h=6cm)	m2		89,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-56	Pavaj vibropresat Tactil  h=6cm	m2	1,015		
	26511221000271	Ciment  (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment  (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		1.16. Constructia podetelor de diam. 1.0m (5buc)				
184	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		3,06	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 185	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		34,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 186	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip  fr.0-32mm  h=10cm	m3		138,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-032	Amestec pietris-nisip fr.0-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 187	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale  	m3		66,64	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 188	RpAr6A
	Umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus) 	m		57,72	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 189	material
	Mastic bituminos (coform proiectului)	kg		490,00	
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,000		
 190	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS 100.25.3 - 44buc	m3		45,76	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800561-100	Tuburi din beton armat de diam 1m  TS 100.25.3 - 	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 191	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,02	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 192	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		19,50	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 193	Dl119
	Fundatii monolite din mortar la edificiile artificiale  (mortar de ciment)	m3		2,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-2112	Mortar ciment	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 194	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		0,98	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 195	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT10)  	m3		10,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,210		
	266612282158100	Portal tip CT10	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 196	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip СТ4) 20buc	m3		19,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,210		
	2666122821544	Aripi CT4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 197	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		24,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 198	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		418,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 199	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3		1,58	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 200	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 201	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3		1,82	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 202	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		346,52	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 203	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		1,82	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 204	PD04A
	Montarea armaturilor  A240	kg		96,87	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 205	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3  h=8cm si piatra sparta LA30 h=10cm) taluz 	100m2		0,67	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8832	Piatra sparta LA30  fr.8-32 mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 206	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,67	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 207	pretul firmei
	Chit asfaltic	m3		1,34	
	2132423543453455	Chit asfaltic	m3	1,000		
 208	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=30cm	m3		6,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 209	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale  (deversor) h=10cm	m3		4,62	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 210	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4  si piatra sparta LA30 ) platforma dupa deversor	100m2		1,02	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8832	Piatra sparta LA30  fr.8-32 mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 211	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		1,63	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 212	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale  (pinten)	m3		16,32	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 213	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 214	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale  (pinten)	m3		4,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.17. Constructia podetelor 1.0x1.0m (2buc)				
215	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei)	100 m3		0,62	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 216	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		6,91	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 217	TsC20A11
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea terenului)	100 m3		2,59	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,830		
 218	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (astuparea gropii de fundatie)	100 m3		0,30	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 219	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 220	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3		2,98	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 221	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		566,04	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 222	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		2,98	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 223	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip  fr.0-32mm  	m3		34,14	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-032	Amestec pietris-nisip fr.0-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 224	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  (fr. 150-300 LA25)	m3		39,62	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001-163	Piatra bruta  fr. 150-300 LA25	m3	1,010		
 225	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale  h=0.3m	m3		19,74	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 226	RpAr6A
	Umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus) 	m		30,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 227	material
	Mastic bituminos (coform proiectului)	kg		190,00	
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,000		
 228	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane  (corpul podetului) 	m2		237,80	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 229	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		9 489,66	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 230	PB06A
	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea corpului podetului 1.0x1.0m din beton C30/37 XF4 XC4 XD3)	m3		28,70	
	71230110200	Betonist	h-om	1,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008		
	4100116202818	Apa	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357		
 231	CB22A
	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2		151,70	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
 232	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		2 293,59	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 233	PB06A
	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Fabricarea placilor din beton monolit C30/37  XF4 XC4 XD3, h=16cm cu dimensiunile1.2x1.0x0.16m)	m3		7,87	
	71230110200	Betonist	h-om	1,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008		
	4100116202818	Apa	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357		
 234	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) 	m3		7,87	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,120		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,740		
 235	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 236	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane  (portale) 	m2		54,80	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 237	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		16,20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 238	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		313,60	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 239	PB06A
	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea portalului din beton monolit C30/37  XF4, XC4, XD3)  2buc	m3		5,80	
	71230110200	Betonist	h-om	1,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-37443	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	1,008		
	4100116202818	Apa	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357		
 240	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip СТ4) 8buc	m3		7,84	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,210		
	2666122821544	Aripi CT4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 241	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		37,85	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 242	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37  XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  taluz	100m2		0,261	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 243	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,261	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 244	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=30cm	m3		5,03	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 245	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4  la edificiile artificiale  h=20cm	m3		3,35	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16204	Beton C16/20 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 246	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		4,29	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 247	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale  h=15cm	m3		6,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16204	Beton C16/20 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 248	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,86	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 249	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale  (pinten)	m3		8,58	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16204	Beton C16/20 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 250	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 251	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale  (pinten)	m3		1,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16204	Beton C16/20 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 252	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		193,52	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 253	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		77,41	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 254	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,287	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 255	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		287,00	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 256	Dl119
	Fundatii monolite din beton C8/10 XF4 la edificiile artificiale (umplerea timpanelor)	m3		4,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-810	Beton C8/10	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.18. Constructia podetelor de diam. 1.5m (1buc)				
257	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,85	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 258	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		9,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 259	TsC04B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (curatirea ripei)	100 m3		10,49	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,450		
 260	TsC20A11
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (impingerea in lateral si nivelarea)	100 m3		10,49	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,830		
 261	material
	Pamint cu pret,  din cariera (145m3, in costul pamintului este inclus costul incarcarii in cariera)	t		238,74	
	1231334548906	Pamint cu pret 	t	1,000		
 262	TsI51B5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		238,74	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076		
 263	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3		1,45	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 264	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 265	TsC03F2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului in surplus)	100 m3		11,44	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,810		
 266	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		2 206,96	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 267	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		11,44	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 268	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip  fr.0-32mm  h=10cm	m3		19,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-032	Amestec pietris-nisip fr.0-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 269	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2  la edificiile artificiale  	m3		20,27	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16202	Beton C16/20 XF2	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 270	RpAr6A
	Umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus) 	m		20,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 271	material
	Mastic bituminos (coform proiectului)	kg		190,00	
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,000		
 272	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) tuburi ZK 8.100 - 22buc	m3		15,84	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800561-8100	Tuburi din beton armat de diam 1.5m  ZK8.100	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 273	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,026	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 274	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		25,52	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 275	Dl119
	Fundatii monolite din mortar la edificiile artificiale  (mortar de ciment)	m3		1,19	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-2112	Mortar ciment	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 276	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		0,88	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 277	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT12)   2buc	m3		3,14	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,210		
	266612282158102	Portal tip CT12	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 278	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip СТ3) 4buc	m3		4,52	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,210		
	2666122821543	Aripi CT3	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 279	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		30,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 280	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 	m2		92,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 281	Dl135
	Executarea parapetului metalic zincat (1ml=27,5kg)	m		28,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	1546436456464-1620	Beton C16/20	m3	0,025		
	281110630124	Parapet metalic zincat	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 282	material
	Parapet metalic zincat  (Adaugator la norma DI135, conform proiectului)	t		0,055	
	281110630124	Parapet metalic zincat	t	1,000		
 283	PD04A
	Montarea armaturilor  A240	kg		26,45	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 284	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3  h=8cm si piatra sparta LA30 h=10cm) taluz 	100m2		0,182	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8832	Piatra sparta LA30  fr.8-32 mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 285	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,182	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 286	pretul firmei
	Chit asfaltic	m3		0,36	
	2132423543453455	Chit asfaltic	m3	1,000		
 287	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=20cm	m3		0,51	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 288	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=20cm	m3		0,51	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 289	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=30cm	m3		4,13	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 290	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (deversor) h=20cm	m3		2,75	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 291	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,08	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 292	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pineten) h=20cm	m3		0,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 293	PD04A
	Montarea armaturilor  A240	kg		75,17	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 294	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 si piatra sparta LA30 ) albia	100m2		0,518	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8832	Piatra sparta LA30  fr.8-32 mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 295	pretul firmei
	Chit asfaltic	m3		0,10	
	2132423543453455	Chit asfaltic	m3	1,000		
 296	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=10cm	m3		0,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 297	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pineten) h=20cm	m3		4,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 298	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30  h=15cm	m3		6,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 299	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010		
 300	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidari) 	m3		1,24	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 301	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei)	100 m3		0,07	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 302	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37  XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  casiu	100m2		0,222	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-37443	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 303	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-5	100m2		-0,222	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-37443	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 304	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din rezerva)	100 m3		5,44	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300		
 305	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		788,57	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 306	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3		5,44	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 307	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a a platformei	100m2		27,19	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 308	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri fr. 63-150mm.	m3		326,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001-6315	Piatra bruta fr. 63-150mm.	m3	1,010		
 309	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2		10,88	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 310	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		10,88	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa 	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.19. Amenajarea sitem de evacuare ape cu tevi corugate				
311	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,54	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 312	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		17,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 313	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3		1,18	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 314	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 315	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplus de pamint)	100 m3		0,53	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 316	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t		101,15	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
 317	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 318	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip  fr.0-32mm  h=10cm	m3		4,87	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-032	Amestec pietris-nisip fr.0-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 319	AcA14E
	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa dubla diam.800mm  (tub riflat din polipropilena SN4,cu diam. exterior 800mm si diam. interior 670mm )	m		28,47	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,200		
	2523156701800-8067	Tub riflat din polipropilena SN4,cu diam. exterior 800mm si diam. interior 670mm	buc	0,170		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,170		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,004		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,030		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,055		
 320	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3		0,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 321	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 	m2		16,45	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 322	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		3,40	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 323	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		269,42	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 324	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (fintina din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3) 	m3		2,14	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 325	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)	kg		48,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
 326	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3		0,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 327	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 	m2		29,65	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 328	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		3,40	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 329	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		313,84	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 330	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (fintina din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3) 	m3		3,39	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 331	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)	kg		48,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
 332	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5  h=10cm	m3		6,62	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 333	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (platforma din beton monolit C30/37 XF4)  h=10cm	m3		6,62	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 334	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5  h=10cm	m3		1,46	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8315	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 335	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C30/37 XF4) 	m3		7,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 336	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.32-63  h=10cm	m3		1,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-3263	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 337	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (cap de dren din beton monolit C30/37 XF4) 	m3		0,79	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.20. Casiuri sub trotuar				
338	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		232,26	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 339	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		50,95	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 340	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		269,11	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 341	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		14 622,08	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 342	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 	m2		690,13	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 343	PB06A
	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea corpului casiului din beton C30/37 XF4 XC4 XD3)	m3		127,98	
	71230110200	Betonist	h-om	1,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008		
	4100116202818	Apa	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357		
 344	CB22A
	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi de acoperire)	m2		79,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
 345	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		1 180,10	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0240	Armatura A240	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 346	PD04A
	Montarea armaturilor A500	kg		2 669,97	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100-0500	Armatura A500	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 347	PB06A
	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Fabricarea placilor din beton monolit C30/37  XF4 XC4 XD3, h=12cm )	m3		34,80	
	71230110200	Betonist	h-om	1,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-303743	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,008		
	4100116202818	Apa	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357		
 348	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) 	m3		34,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,120		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,740		
 		1.21. Casiuri pe taluz				
349	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		21,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 350	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		6,26	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 351	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B6) 1buc=0.022m3	buc		216,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	26661228006566	Bloc B6 (1buc=0.022m3)	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 352	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		2,88	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 353	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4  la edificiile artificiale (pinten)	m3		14,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 354	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3		35,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-8-32	Piatra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 355	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4  la edificiile artificiale	m3		37,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-16204	Beton C16/20 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 356	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (blocur B5) 1buc=0.079m3	buc		324,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	26661228006558	Bloc B5 (1buc=0.079m3)	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 357	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (bloc de disepare) 1buc=0.004m3	buc		54,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,300		
	2666122800611-55	Bloc de disepare 1buc=0.004m3	buc	1,007		
 358	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (blocur B9) 1buc=0.088m3	buc		56,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	26661228006599	Bloc B9 (1buc=0.088m3)	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 		1.22. Ajustarea capacelor la fintini				
359	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton 	m3		0,35	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,400		
	7111020030200	Miner	h-om	5,900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,870		
 360	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine	buc		3,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220		
 361	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3		0,04	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,020		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 362	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CPA-120/62.5/12 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta Vechi, cu piesa suport noua din beton)	buc		3,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200		
	1232345654345224-0	Capac din fonta cu rama FARA PRET	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130		
	2661126420769-16	Placa din beton CPA-150/62.5/12	m3	0,270		
	4100116202818	Apa	m3	0,035		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150		
 		1.23. Amenajarea trecerii peste cale ferata				
363	28-01-022-01
	Demontarea caii pe elemente pe traverse de lemn, tip de sina: "Р65", pentru 1 km numar de traverse 2000 si 1840	1 km		0,025	
	1	Muncitor	h-om	1 856,000		
	021312	Macarale pe platforma feroviara, 16 t	h-ut	26,180		
	132501	Vagoane de ecartament larg 20 t  	h-ut	113,350		
 364	28-01-002-01
	Asamblarea panourilor de cale pe traverse din lemn cu prinderea integrala cu crampoane, lungimea sinelor 12,5 m, tip de sina: "Р65", pentru 1 km numar de traverse 2000  (sinele sunt de la demontare)	1 km		0,025	
	1	Muncitor	h-om	500,000		
	105-0029	Crampoane pentru cai ferate cu ecartament larg, cu dimensiune 16x16 mm, cu lungime 165 mm	t	6,210		
	105-0516	Scoaba S-figurata pentru intarirea capetelor  traverselor contra fisurarii	1000 buc	4,000		
	105-1322	Buloane pentru joante de sine cale ferata in set cu piulite М27x160-180	t	0,660		
	105-1352	Saibe cu arc feroviare, executie 1, cu diametru filetului de bulon  27 mm	t	0,060		
	105-1411	Eclisa 2 "Р65"	buc	320,000		
	105-1419	Placa sub sina "Д65"	buc	4 000,000		
	021312	Macarale pe platforma feroviara, 16 t	h-ut	40,700		
	131800	Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role	h-ut	15,000		
	132701	Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg 294 kW  (400 c.p.)	h-ut	15,000		
	133951	Masina de gaurit si slefuit	h-ut	30,200		
	134001	Masina de gaurit sine	h-ut	0,250		
	134011	Masina de taiat sine	h-ut	0,250		
	134021	Masina de batut crampoane 	h-ut	65,450		
 365	28-01-009-02
	Pozarea caii din panouri: cu lungimea 12.5 m pe traverse de lemn cu ajutorul macaralelor portal	1 km		0,025	
	1	Muncitor	h-om	383,000		
	030202	Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t	h-ut	31,390		
	130701	Macarale de pozat panouri de cale 25 m pe traverse din lemn 	h-ut	3,490		
	131421	Masina de ripat hidraulica	h-ut	12,640		
	131600	Platforme cu motor pentru masina de pozat calea 	h-ut	3,490		
	131800	Platforme de cale ferata de ecartament larg cu transportor cu role	h-ut	41,880		
	132501	Vagoane de ecartament larg 20 t  	h-ut	18,270		
	132803	Locomotive cu motor Diesel cu ecartament larg de manevra 883 kW  (1200 c.p.) 	h-ut	3,490		
	134001	Masina de gaurit sine	h-ut	0,250		
	134011	Masina de taiat sine	h-ut	0,250		
	134021	Masina de batut crampoane 	h-ut	16,310		
	134031	Cheie universala pentru sine	h-ut	22,500		
 366	material
	Traverse din lemn  180mmx250x2750 mm	buc		40,00	
	1565675678990	Traverse din lemn  180mmx250x2750 mm	buc	1,000		
 367	28-01-034-04
	Lucrari de balastare a caii pe traverse de beton armat cu utilizarea uneltelor mecanizate, balast: de piatra sparta	1000 m3		0,007	
	1	Muncitor	h-om	2 370,000		
	408-9200	Balast de piatra sparta 	m3	1 170,000		
	030202	Cricuri hidraulice cu capacitatea pina la 25 t	h-ut	180,800		
	131100	Masini de burat traverse cu mecanism pneumatic 	h-ut	15,400		
	131421	Masina de ripat hidraulica	h-ut	27,300		
	134101	Masina de burat traverse 	h-ut	175,180		
 368	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA25	m3		9,95	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201725-8-32	Piatra sparta LA25 fr.8-32mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 369	material
	Sistem de prindere elastic a sinelor cu traversele	buc		160,00	
	1565675678920	Sistem de prindere elastic a sinelor cu traversele	buc	1,000		
 370	material
	Cuie pentru fixarea benzilor de cauciuc	buc		252,00	
	15656756789211	Cuie pentru fixarea benzilor de cauciuc	buc	1,000		
 371	material
	Dispozitiv pentru blocarea placi interne 	buc		2,00	
	15656756789217	Dispozitiv pentru blocarea placi interne 	buc	1,000		
 372	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate interne cu suprafata caucizata 3000x1580x190, 1unit.=1760 kg)	buc		7,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,006		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,023		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,450		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,100		
 373	material
	Placi interne din beton armat prefabricat cu suprafata caucizata 3000x1580x190	buc		7,00	
	15656756789218-331	Placi interne din beton armat prefabricat cu suprafata caucizata 3000x1580x190	buc	1,000		
 374	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate externe cu suprafata caucizata 3000x790x400, 1unit.=1090 kg)	buc		14,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,006		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,023		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,450		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,100		
 375	material
	Placi externe din beton armat prefabricat cu suprafata caucizata 3000x790x400	buc		14,00	
	15656756789218-332	Placi externe din beton armat prefabricat cu suprafata caucizata 3000x790x400	buc	1,000		
 376	material
	Banda de cauciuc 20x80x3000 (4buc pentru 1 complect)	buc		28,00	
	15656756789218-333	Banda de cauciuc 20x80x3000 (4buc pentru 1 complect)	buc	1,000		
 377	material
	Banda de cauciuc 35x80x3000 (2buc pentru 1 complect)	buc		14,00	
	15656756789218-334	Banda de cauciuc 35x80x3000 	buc	1,000		
 		1.24. Constructia pavilionului de asteptare (4buc)				
378	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa confectionata din profil de otel inoxidabil, 80x80x4,0, 50x50x2, 50x50x4, 40x20x4, - conform proiectului)	kg		1 560,84	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886-22	Profil din profil otel inoxidabil	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
 379	CM03F
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp,  la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit  de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla samblata securizata mat,10 mm)	m2		56,11	
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	261112250200-100	Sticla samblata securizata mat,10 mm	m2	1,080		
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,550		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
 380	CE18A
	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii   (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm)	m2		41,85	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2665122700555-33	Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm	m2	1,200		
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,220		
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,000		
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,000		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,050		
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX  24 mm 	kg	0,004		
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
 381	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului )	buc		4,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,036		
	1212121212121	Apa	m3	0,150		
 382	TsH91B
	Instalarea urne (conform proiectului)	buc		4,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850		
	2030112931102-1	Urne de gunoi	buc	1,000		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,084		
	1212121212121	Apa	m3	0,150		
 		1.25. Plantarea copacilor si tufisurilor				
383	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3		33,79	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,130		
 384	TsH24C
	Plantari puieti in gropi gata sapate: (puieti decorativi)	buc		266,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750		
	1111000100001-0	Puieti decorativi	buc	1,040		
	4100116202806	Apa 	m3	0,002		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040		
 385	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc		2,66	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,130		
	1212121212121	Apa	m3	2,000		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,130		
 386	TsH24A
	Plantari puieti de tufis decorativ	buc		621,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340		
	1111000100002-1	Puieti de tufis decorativ	buc	1,040		
	4100116202806	Apa 	m3	0,002		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010		
 387	TsH95B
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc		6,21	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200		
	1212121212121	Apa	m3	1,500		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,200		
 		1.26. Parapet metalic				
388	Dl135
	Executarea parapetului metalic zincat tip "Cruce" (1ml=20,56kg)	m		1 754,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	1546436456464-1620	Beton C16/20	m3	0,025		
	281110630124	Parapet metalic zincat	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 389	material
	Parapet metalic zincat  (se scade la norma DI135, conform proiectului)	t		-7,436	
	281110630124	Parapet metalic zincat	t	1,000		
 		1.27. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
390	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc		77,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,078		
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.35	buc	1,000		
 391	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 450x200	buc		3,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-4520	Indicator 450x200	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 392	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc		25,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90000	Indicatoare(А900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 393	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600	buc		13,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-60	Indicatoare D-600	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 394	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600	buc		52,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-6060	Indicator 600x600	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 395	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 330x1000	buc		12,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-330100	Indicator 330x1000	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 396	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 500x650	buc		4,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-5065	Indicator 500x650	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 397	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1100x700	buc		2,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-1107	Indicatoare 1100x700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 398	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2		482,81	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
 399	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)	m2		54,13	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
 400	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena)	m2		12,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048