____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Chetrosu, r-nul Drochia                                                         
2. Organizatorul procedurii de achiziţie    Primaria Chetrosu, r-nul Drochia                                                                
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu, r-nul Drochia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Str. Sorocii.Suprafata-2210 m2
	
		1.1. Sector 1.Lungime-485 m.l.,Latime-4 m.l., Suprafata-1940 m2.
	
1	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,3712	
2	TsC03F2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)
	100 m3	1,0200	
3	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de10 t la distanta de: 2 km 
	t	170,3400	
4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,0200	
5	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	1,0200	
6	DA08A1
	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecuului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast
	m2	256,0000	
7	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 
	100 m3	3,8800	
8	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm
	m3	155,2000	
9	RpDD02A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7cm
	m3	135,8000	
10	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	4,8500	
		1.2. Sector 2. Lungime-90 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-270 m2.
	
11	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,0700	
12	TsC03F2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)
	100 m3	1,3500	
13	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de10 t la distanta de: 2 km 
	t	225,4500	
14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,3500	
15	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	1,3500	
16	DA08A1
	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecuului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast
	m2	270,0000	
17	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 
	100 m3	0,5400	
18	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm
	m3	21,6000	
19	RpDD02A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7cm
	m3	18,9000	
20	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	0,9000	
		2. Str. Cetatea Alba.Suprafata-1936.50 m2
	
		2.1. Sector 1. Lungime-485.5 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-1456.5 m2.
	
21	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,3884	
22	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	2,9100	
23	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	14,5650	
24	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	4,8550	
		2.2. Sector 2. Lungime-120 m.l., Latime-4 m.l., Suprafata-480 m2.
	
25	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,0960	
26	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,9600	
27	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	4,8000	
28	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	1,2000	
		3. Str. Chilia. Lungime-487.5 m.l., Latime-3.5 m.l., Suprafata-1706.25 m2
	
29	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,3900	
30	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	3,4125	
31	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	17,0625	
32	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	4,8750