Reparatia retelelor ingineresti, edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
Incalzirea (I)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 400/500 (L/H))
	buc	3,0000
	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 500/500 (L/H))
	buc	13,0000
	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 600/500 (L/H))
	buc	16,0000
	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 700/500 (L/H))
	buc	10,0000
	
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 800/500 (L/H))
	buc	50,0000
	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 900/500 (L/H))
	buc	48,0000
	
 7	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA"(sau echivalent)  Nod 22 1000/500 (L/H))
	buc	15,0000
	
 8	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 1100/500 (L/H))
	buc	9,0000
	
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 1200/500 (L/H))
	buc	17,0000
	
 10	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 22 1300/500 (L/H))
	buc	2,0000
	
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" (sau echivalent) Nod 11 400/500 (L/H))
	buc	10,0000
	
 12	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Vana de echilibrare, statica D15 (R206 В))
	buc	5,0000
	
 13	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Vana de echilibrare, statica D20 (R206 В))
	buc	42,0000
	
 14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Regulator automat de presiune diferentiala D15 (R206 С))
	buc	41,0000
	
 15	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Regulator automat de presiune diferentiala D20 (R206 С))
	buc	14,0000
	
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Adaptor de scurgere (R608D))
	buc	100,0000
	
 17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura D15 (R401TG))
	buc	159,0000
	
 18	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura D15 (R14TG))
	buc	193,0000
	
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Vana de radiator manuala D15 (R5TG))
	buc	34,0000
	
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic (R470))
	buc	159,0000
	
 21	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop de scurgere cu garnitura (R90))
	buc	193,0000
	
 22	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat)
	buc	34,0000
	
 23	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D20х2,8)
	m	1 000,0000
	
 24	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D25х3,5)
	m	750,0000
	
 25	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D32х4,4)
	m	55,0000
	
 26	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	1 805,0000
	
 27	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	1 805,0000
	
 28	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu de reductie D20x20x20)
	buc	15,0000
	
 29	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu de reductie D25x20x25)
	buc	200,0000
	
 30	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu de reductie D32x20x32)
	buc	15,0000
	
 31	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot D20)
	buc	220,0000
	
 32	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot D25)
	buc	20,0000
	
 33	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa D25/D20)
	buc	80,0000
	
 34	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa D32/D25)
	buc	10,0000
	
 35	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Reductie cu garnitura metalica si piulita-capac)
	buc	400,0000
	
 36	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot interior 45 / exterior D20)
	buc	400,0000
	
 37	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Plinta masa plastica in set)
	m	460,0000
	
 38	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Fixarea tevilor)
	buc	1 210,0000
	
 39	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Tevi din otel electrosudate D20x2,2mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	108,0000
	
 40	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Tevi din otel electrosudate D25x2,2mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	640,0000
	
 41	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Tevi din otel electrosudate D32x2,2mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	160,0000
	
 42	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Tevi din otel electrosudate D38x2,5mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	261,0000
	
 43	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Tevi din otel electrosudate D45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	209,0000
	
 44	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Tevi din otel electrosudate D57x3,0mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	20,0000
	
 45	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Tevi din otel electrosudate D76x3,0mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	45,0000
	
 46	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Tevi din otel electrosudate D89x3,5mm, ГОСТ 10704-91*)
	m	15,0000
	
 47	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	1 378,0000
	
 48	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	80,0000
	
 49	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	1 378,0000
	
 50	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	80,0000
	
 51	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2	175,5600
	
 52	IC30S
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Teu de otel D80х80х80))	buc	2,0000
	
 53	IC30R
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Teu de otel D70х70х70)	buc	4,0000
	
 54	IC30Q
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Teu de otel D50х50х50)	buc	6,0000
	
 55	IC30P
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Teu de otel D40х40х40)	buc	6,0000
	
 56	IC30O
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Teu de otel D32х32х32)	buc	4,0000
	
 57	IC30N
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Teu de otel D25х25х25)	buc	4,0000
	
 58	IC30I
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Reductie de otel D80x70)	buc	2,0000
	
 59	IC30I
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Reductie de otel D80x32)	buc	2,0000
	
 60	IC30E
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie de otel D32x25)	buc	4,0000
	
 61	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Reductie de otel D25x20)	buc	2,0000
	
 62	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Reductie de otel D25x15)	buc	2,0000
	
 63	IC30H
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Reductie de otel D70x50)	buc	4,0000
	
 64	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Reductie de otel D50x40)	buc	4,0000
	
 65	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Reductie de otel D50x20)	buc	2,0000
	
 66	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie de otel D40x20)	buc	4,0000
	
 67	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie de otel D40x15)	buc	2,0000
	
 68	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie de otel D40x32	buc	2,0000
	
 69	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Reductie de otel D5x15)	buc	2,0000
	
 70	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot D15)	buc	2,0000
	
 71	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot D20)	buc	6,0000
	
 72	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot D25)	buc	6,0000
	
 73	IC30E
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D32)	buc	6,0000
	
 74	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Cot D40)	buc	2,0000
	
 75	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot D50)	buc	2,0000
	
 76	IC30H
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Cot D70)	buc	2,0000
	
 77	IC30I
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Cot D80)	buc	2,0000
	
 78	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Supapa de inchidere 15с22нж D80)	buc	2,0000
	
 79	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de inchidere D50 (15кч18п2))	buc	2,0000
	
 80	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere D40 (15кч18п2))	buc	4,0000
	
 81	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere D32 (15кч18п2))	buc	2,0000
	
 82	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere D20 (15кч18п2))	buc	2,0000
	
 83	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	300,0000
	
 84	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	300,0000
	
 85	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0000
	
 86	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Structuri complete din vata minerala pe placi de sinteza conectarea M75 gr = 40mm, ГОСТ 9573-82)	m2	152,9700
	
 87	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Stratul de acoperire din rulou de fibra de sticla PCT- 120L, ТУ6-48-87-92)	m2	152,9700

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.