Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita din s. Bacseni, r-nul Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 173/ 09-20-8
Amenajarea
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. 1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	0,08	
 2	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	0,11	
 3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea pamintului  in a/camion cu mecanizme sol mineral)
	100 m3	0,05	
 4	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	8,00	
 5	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea pamintului  in a/camion cu mecanizme sol fertil)
	100 m3	0,05	
 6	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	8,00	
 		Capitolul 1.2. Drumuri
			
7	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	0,18	
 8	DA06A2  k=0.5
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	0,90	
 9	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat
	m2	19,00	
 10	DE10C
	Borduri prefabricate din betonБР100,30,15 cm, pe fundatie de beton 
	m	35,00	
 11	CO06B1
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat
	m	15,00	
 12	RpCP04C
	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)
	kg	28,70	
 		Capitolul 1.3. Inverzirea
			
13	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	0,50	
 14	TsH17B
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu
	m3	0,50	
 15	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)
	buc	10,00	
 16	TsH27A
	Udarea plantatiilor cu furtunul 
	m3	1,50	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
	Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa                        	L.S.