CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea strazii Unirii din s. Stauceni, mun. Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)
Coeficient  la manoperei=1,20
Coeficient  la utilajului=1,20
	
		1.1. Iluminare in str. Unirii
	
1	33-04-003-7
	Montarea stilpilor metalici  (H=9m, OC-9)
	buc	9,00	
2	33-04-003-7
	Montarea stilpilor metalici  (H=4m, OC-4)
	buc	4,00	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	13,00	
4	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	13,00	
5	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale
	m3	3,90	
6	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)
	buc	6,00	
7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	6,00	
8	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	6,00	
9	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,  (Consola cu un singur brat 2.5m)
	buc	21,00	
10	pretul firmei
	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m
	buc	21,00	
11	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 295ml
	m3	103,25	
12	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 
	m3	103,25	
13	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,03	
14	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 30ml
	m3	15,00	
15	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 
	m3	15,00	
16	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,15	
17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm
	km	0,04	
18	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	3,25	
19	
	Nisip
	m3	30,00	
20	pretul firmei
	Banda de avertizare ЛСЭ 300
	m	295,00	
21	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГ-1,5mm2)-pozarea cablu in consola-
	100 m	9,45	
22	
	Cablu ПРГН-1,5mm2
	m	945,00	
23	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 
	1000 m	0,15	
24	pretul firmei
	Cablu СИП-2  3x35+1x54mm2
	m	150,00	
25	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
	100 m	3,30	
26	
	Cablu АПвБбШв-5х35mm2
	m	330,00	
27	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,30	
28	
	Cablu АПвБбШв-5х35mm2
	m	30,00	
29	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,15	
30	
	Cablu АПвБбШв-4х50mm2
	m	15,00	
31	pretul firmei
	Clema de impamintare ЗП6
	m	5,00	
32	pretul firmei
	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007
	m	21,00	
33	pretul firmei
	Scoabe A200
	buc	21,00	
34	pretul firmei
	Set pentru suspensie intermediara ES1500
	buc	16,00	
35	pretul firmei
	Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK
	buc	18,00	
36	pretul firmei
	Clema de stringere ПС-1-1
	buc	18,00	
37	pretul firmei
	Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB
	buc	32,00	
		2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007)
Coeficient  la manoperei=1,20
Coeficient  la utilajului=1,20
	
		2.1. Iluminare in str. Unirii
	
38	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100W  
	buc	21,00	
39	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm
	100 m	0,625	
40	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF)
	buc	1,00	
41	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Шкаф ЩО-70 (PDI-70))
	buc	1,00	
42	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm
	10 buc	0,10	
43	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm
	100 m	0,12	
44	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
45	08-01-080-1
	Montarea fotoreleu ФР 602
	buc	1,00	
46	pretul firmei
	Fotoreleu ФР 602
	buc	1,00	
47	08-01-083-1
	Montarea taimer тм-1 16A
	buc	1,00	
48	pretul firmei
	Taimer Тip 16A LR
	buc	1,00	
49	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 3P 100)
	buc	1,00	
50	08-02-165-1
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) 
	buc	28,00	
		3. Utilaj
	
		3.1. Iluminare in str. Unirii
	
51	pretul firmei
	Corp de iluminat LED-100W  
	buc	21,00	
52	pretul firmei
	Panou de evidenta, control si distributie cu contactoare Bzum TF
	compl.	1,00	
53	material
	Contor electronic ZMG 405
	buc	1,00	
54	pretul firmei
	Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2
	buc	28,00	
55	pretul firmei
	Automat BA47-29 3P B25
	buc	1,00	
56	pretul firmei
	Шкаф ЩО-70 (PDI-70)
	compl.	1,00