Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 2-6-2 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Preturi furnizorului	Насос Wilo-Drain MTC 32 F55.13/66 Q=10.8m3/ч	buc	2,000	
 2	Preturi furnizorului	Цепь из оцинков. стали, включ.карабины из нержав. стали (Л=6м)	buc	1,000	
 3	Preturi furnizorului	Таль ручная червячная г/п 0,5тн
	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
4	AcC06B
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de peste 150 mc/h	buc	2,000	
 5	AcC03B
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 3-7,5 kw	buc	2,000	
 6	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,130	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii			
7	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д38х2,8 mm	m	5,000	
 8	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,900	
 9	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. приварной д32мм	buc	6,000	
 10	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст. приварной д32мм	buc	18,000	
 11	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец ст. свободный д32мм	buc	2,000	
 12	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN6 d40mm	m	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.