Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 - Reparatia teritoriului  in interiorul cartierului		
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL 
 Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 - Reparatia teritoriului  in interiorul cartierului

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sf.Nicolai -21
					
		1.1. Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului)
					
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	124,0000			
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	5,6000			
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	220,0000			
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t	18,0000			
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)	100 m3	0,1000			
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	29,0000			
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2400			
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3	3,7000			
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см	m	124,0000			
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 100x19x8см)	m	20,0000			
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t	5,4000			
12	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 	m3	12,0000			
13	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	0,6000			
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) TROTUAR	m2	60,0000			
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	2,1000			
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	19,5000			
17	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	4,3400			
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0c	m2	434,0000			
19	TsI51A10	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)
 	t	133,0000			
							
		Total	 Lei				
		Total Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului)
Inclusiv salariu					
		1.2. Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile)					
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m	236,0000			
21	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	10,6000			
22	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	275,0000			
23	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t	57,6000			
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)	100 m3	0,3000			
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	57,6000			
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3	0,2400			
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3	7,0000			
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см
 	m	236,0000			
29	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 	t	23,6000			
30	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 	m3	17,2000			
31	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	3,1400			
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	29,5000			
33	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	5,5000			
34	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобе тонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm	m2	550,0000			
35	TsI51A10	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материа лов автосамосвалами на 10 км)	t	200,0000			
							
		Total	 Lei				
		Total Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile)
Inclusiv salariu					
		1.3. Str.Stefan cel Mare - 48  (reparatia partii carisabile)
					
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m	238,0000			
37	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	10,7000			
38	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	263,0000			
39	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t	59,0000			
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)	100 m3	0,3400			
41	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	59,0000			
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,3400			
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3	7,0000			
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см	m	238,0000			
45	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 	t	23,8000			
46	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 	m3	17,4000			
47	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	2,6000			
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	29,0000			
49	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	5,2600			
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm	m2	526,0000			
51	TsI51A10	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материа лов автосамосвалами на 10 км	t	179,0000			
							
		Total	 Lei				
		Total Str.Stefan cel Mare - 48  (reparatia partii carisabile)
Inclusiv salariu					
		1.4. Str.Sfintul Nicolai -21  (reparatia partii carisabile si parcarii)					
52	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m	220,0000			
53	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	9,9000			
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	360,0000			
55	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t	62,0000			
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)	100 m3	0,3400			
57	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	62,0000			
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,3400			
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3	6,6000			
60	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см	m	220,0000			
61	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t	22,0000			
62	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 	m3	20,5000			
63	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	2,4000			
64	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см	m2	240,0000			
65	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	4,1900			
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	39,4000			
67	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2	7,2000			
68	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm	m2	720,0000			
69	TsI51A10	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)	t	253,0000			
							
		Total	 Lei				
		Total Str.Svintul Nicolai -21  (reparatia partii carisabile si parcarii)
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sv.Nicolai -21
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Asigurarea sociala si medicala	24 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total	 				
		TVA	20 %				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu