|  |
| --- |
| APROBAT  prin Ordinul  Ministerului Finanțelor  nr. 175 din 05 octombrie 2018  **DOCUMENTAŢIA STANDARD**  **pentru realizarea achiziţiilor publice**  **de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri**  Obiectul achiziţiei: **:** Lucrări de construcții pentru instalații de securitate ”Sistem de alarmă de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz (extinderea celui existent)”  Cod CPV:45222300-2  Autoritarea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice |

|  |
| --- |
| CAPITOLUL IINSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) *[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]* |
| Secțiunea 1. Dispoziții generale |
| Scopul procedurii de achiziție  * 1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).  Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă;eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;transparenţa;tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;protecția mediului;respectarea ordinii de drept;confidenţialitatea;asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.Sursa de finanţare  * 1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.   2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.   3. În cazul lipsei mijoacelor financiare, **FDA** va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă.  Participanţii la procedura de achiziție  * 1. Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.   2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.  Cheltuielile de participare la procedura de achiziție  * 1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.   2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.   3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.  Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție  * 1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba romînă. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.   2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.  Secţiunile Documentelor de atribuire  * 1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8.   CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi  CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei  CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei  CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.  CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire  * 1. Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.   2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.   3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.  Practicile de corupere şi alte practici interzise  * 1. Autoritățile contractante şi participanţii la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.   2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:  va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sauva întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.  * 1. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4**,** va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.   2. În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni:  promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.  * 1. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice. |
| Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare |
| Criterii generale  * 1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.   2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.      * 1. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:  1. eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 2. capacitatea de exercitare a activității profesionale; 3. capacitatea economică şi financiară; 4. capacitatea tehnică şi/sau profesională; 5. standarde de asigurare a calității; 6. standarde de protecţie a mediului.  Eligibilitatea ofertantului sau candidatului  * 1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.   2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.   3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:  1. se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; 2. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; 3. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 4. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 5. a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 6. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 7. a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; 8. se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; 9. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.    1. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.    2. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.    3. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.    4. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.    5. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.    6. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.  Capacitatea de exercitare a activității profesionale  * 1. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit  Capacitatea economică şi financiară  * 1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:  1. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; 2. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; 3. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.    1. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor.    2. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.    3. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.    4. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.    5. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.    6. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute lapunctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g)**,** care determină excluderea din procedura de atribuire.    7. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.  Capacitate tehnică și/sau profesională  * 1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele:   a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;  b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;  c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;  d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă;  e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;  f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;  g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;  h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.   * 1. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.   2. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.   3. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g)**,** care determină excluderea din procedura de atribuire.   4. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.  Standarde de asigurare a calităţii.  * 1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.   2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.  Standarde de protecție a mediului.  * 1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:   a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);  b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.   * 1. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.  Calificarea candidaților în cazul asocierii  * 1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. |
| Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor |
| Documentele ce constituie oferta  * 1. Oferta va cuprinde următoarele:  1. Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; 2. Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate; 3. Documentul unic de achiziții european;    1. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.  Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor  * 1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solictarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV.   2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice **(F4.1)** și Specificaţii de preț **(F4.2)**. De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz.  Oferte alternative  * 1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  Garanţia pentru ofertă  * 1. În cazul în care **în FDA** punctul **3.2** autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă **(F3.2)**.   2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldoveneşti, şi va fi:  1. în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau 2. transfer pe contul autorităţii contractante; sau 3. alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.    1. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.    2. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:   a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;  b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;  c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii publice;  d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.   * 1. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă:  1. ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau 2. ofertantul cîştigător refuză:  * să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; * să semneze contractul conform punctului IPO43.   1. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.  Preţuri  * 1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei **(F3.1)** şi în Specificaţiile de preț **(F4.2)** se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22.   2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice **(F4.1)** și Specificațiile de preț **(F4.2).**   3. Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.   4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în **FDA** punctul **3.4**.   5. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț **(F4.2)**.   6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.  Termenul de valabilitate a ofertelor  * 1. Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8.** de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.   2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.  Valuta ofertei  * 1. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care **FDA** punctul **3.9.** prevede altfel.  Formatul ofertei  * 1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. |
| Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor |
| Depunerea ofertelor  * 1. Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a sepcificației tehnice, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă după caz.   2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.  Termenul limită de depunere a ofertelor  * 1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.  Oferte întîrziate  * 1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.   2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în **FDA** punctul **4.2**, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.  Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor  * 1. În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.  Deschiderea ofertelor  * 1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.   2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”. |
| Secțiunea a-5-a. Licitația electronică  * 1. Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică   2. Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:  1. exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț; 2. pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.    1. În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte.    2. Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.    3. În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție.    4. În timpul licitației electronice, ofertantul poate: 3. să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice; 4. să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare.    1. Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul rundei și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului.    2. În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.    3. Licitația electronică va lua sfîrșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților.    4. Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.  Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor |
| Confidenţialitate  * 1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.  Clarificarea ofertelor  * 1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.   2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.   3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.  Determinarea conformităţii ofertelor  * 1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.   2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:  1. nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract; 2. nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; 3. nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.    1. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.  Neconformităţi, erori şi omiteri  * 1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.   2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.  Evaluarea ofertelor  * 1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.   2. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.  Calificarea ofertantului  * 1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.   2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.   3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.  Descalificarea ofertantului  * 1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici.   2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică   3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.   4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.   5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.   6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.   7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.  Anularea procedurii  * 1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării. |
| Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului |
| Criteriul de adjudecare  * 1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.  Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării  * 1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.  Înştiinţarea de adjudecare  * 1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.   2. Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora.  Garanţia de bună execuţie  * 1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie **(F3.3)**, inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului **(F3.3)**.   2. Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.  Semnarea contractului  * 1. O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri **(F5.1)** sau Formularul contractului de servicii **(F5.2)** completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.   2. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.  Dreptul de contestare  * 1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.   2. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.   3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.   4. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL IIFIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) | | | | | |
| Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.  *Instrucţiunile pentru completarea* ***Fişei de Date a Achiziţiei*** *sînt oferite cu litere cursive.* | | | | | |
| Dispoziții generale  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii** | | | 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878 | | | 1.2. | Obiectul achiziției: | Lucrări de construcții pentru instalații de securitate ”Sistem de alarmă de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz (extinderea celui existent)” | | | 1.3. | Numărul procedurii de achiziție: | ***Nr.: conform SIA RSAP*** | | | 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | ***lucrări*** | | | 1.5. | Codul CPV: | 45222300-2 | | | 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | ***Surse proprii 2021*** | | | 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice | | | 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | ***Nu se aplică*** | | | 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878 | | | 1.10. | Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO: | Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 1007600023878 | | | 1.11. | Limba de comunicare: | ***limba română*** | | | 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire |  |  | | ***SIA RSAP electronic*** |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | ***Nu se aplică*** | | | 1.14. | Tipul contractului: | ***prestări servicii*** | | | 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului**:** | *În anii precedenți a fost instalat parțial sistemul de avertizare incendiu adresabil radio cu frecvența industrială normală 350-433 MHz pe coridoarele de la parter și nivelul 1. Dispozitivele nou instalate trebuie să fie idendice cu cele instalate anterior si compatibile cu panourile de comandă și control existente. Darea în exploatare prevede tot sistemul integral, inclusiv cel instalat anterior.* | | | | | | | |
| Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: | | | | | |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire bunurilor/serviciilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
|  |  | *[Bunurile/Serviciilee necesare]* |  |  |  |
| 1 | 31211110-2 | Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone  frecvență industrială normală 350-433 MHz | bucată | 7 | - Dispozitivul funcționează cu 64 detectoare de canale radio și sirene (dispozitive pentru canale radio). Numărul total de sirene ale canalelor radio este de până la 24.  - Interacțiunea dispozitivului cu dispozitivele cu canal radio este asigurată prin intermediul unui schimb de date bidirecțional pe un canal radio la o frecvență de 433 MHz.  - Puterea semnalului radio nu depășește 10 mW, nu este necesară permisiunea  sau înregistrarea.  - Dispozitivul implementează comunicații bidirecționale cu dispozitive cu canale  radio prin două canale independente de transmisie și recepție. Imunitatea ridicată  a canalului radio este obținută prin capacitatea de a selecta frecvențele de  operare ale dispozitivului din 16 litere de frecvență. Transmiterea datelor se  realizează folosind mesaje criptate.  - Conexiune la dispozitivul unui anunțator de lumină și sunet cu fir. Anunțatorul luminos indică faptul că dispozitivul este armat.  - Declanșarea manuală a unei alerte atât prin utilizarea unui buton de pe panoul frontal al dispozitivului, cât și prin declanșarea unui dispozitiv de pornire de la distanță a canalului radio  - Dispozitivul menține un jurnal electronic de evenimente. Când dispozitivul funcționează autonom, jurnalul este disponibil utilizând un program de computer  Specificații tehnice:  -Numărul de zone de securitate adresabile 16  -Numărul total de detectoare de canale radio de diferite tipuri, sirenele de canale radio de diferite tipuri și butoanele de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, nu mai mult, buc. 64  -Numărul maxim de sirene de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, buc. 24  -Numărul de relee de dispozitiv 4  -Releul 1 - parametrii relei 3:  tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V250  Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V24  curent de comutare, nu mai mult, A 3  -Releu 4 parametri:  tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V 240  Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V 100  curent de comutare, nu mai mult, A 0,1  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V 12 3.0 / -1.5  - Intervalul de temperatură de funcționare, ° С –30 ... 55  - Protecția mediului IP40 |
| 2 | 31211110-2 | Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone | buc | 3 | -Panoul principal de control.  - Conectarea a până la 40 de dispozitive obiecte folosind 2 autostrăzi de sistem RS-485.  -Controlul a până la 50 de zone de securitate adresabile (sau până la 200 de zone cu ajutorul panourilor de control suplimentare.  -Controlul panourilor de control suplimentare și al unităților de releu prin intermediul magistralei de instrumente RS-485.  - Alimentare de la o sursă de alimentare externă de 12 V).  Specificații tehnice:  -Tipul liniilor de comunicație cu trei fire (autostrăzi) RS-485  - Număr de linii trunchi RS-485 OKP, buc. 3  - Lungimea maximă a unui segment de trunchi de comunicație cu o secțiune transversală a firului de 0,2 mm2, m 100  - Numărul maxim de dispozitive conectate la instrument Rețea, buc. 10  - Numărul de canale de indicare a stării zonelor buc. până la 50  -Numărul de zone de protecție a adreselor controlate, buc. până la 200  - Numărul maxim de canale de comutare (relee) în sistem, buc.20  - Numărul maxim de grupuri de alarmă de incendiu din sistem, buc.8  - Durata semnalizării sonore a stărilor „Atenție», «Alarmă”, „Defecțiune”, min.5  - Numărul maxim de evenimente care trebuie scrise în jurnal evenimente, buc. 2000  - Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare, V 10 – 15  - Numărul de relee ale unității de relee, buc. 4  - Parametrii grupului de contacte al releului:  - tensiune alternativă, nu mai mult, V250  - tensiune constantă, nu mai mult, V30  - curent maxim, A 3  - Gama de temperatură de funcționare, ° С –30 ... + 50 |
| 3 | 31625100-4 | Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | buc | 176 | -Detectorul asigură detectarea factorului de fum - prezența produselor de  ardere (fum) în încăperea protejată - prin măsurarea densității optice  specifice a mediului și transmite valoarea măsurată către dispozitiv printr-  un canal radio.  -Detectorul generează notificări despre descărcarea bateriei principale,  despre descărcarea / absența bateriei de rezervă, despre descărcarea  ambelor baterii și transmite aceste notificări către panoul de control.  -Detectorul are un buton pentru a simula acționarea.  -Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.  Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36  de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Notificările sunt transmise pe un canal radio sigur la două frecvențe.  -Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare,  necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Sensibilitatea detectorului (densitatea optică specifică a mediului) 0,05.  0,2 dB / m Puterea radiată 10 mW  Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,9 V  Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  Protecție carcasă IP40  Gama de temperatură de funcționare -30 ... 55 ° С  Durata de viață 10 ani |
| 4 | 31625100-4 | Detector termic,echivalent ИП101-17Р-A1R | buc | 10 | - Detector clasa A1R, temperatura de operare, °C от 54 до 65  -Puterea radiată 10 mW  Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,3 V  Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  Protecție carcasă IP43  Gama de temperatură de funcționare -30 ... 65 ° С  Durata de viață 10 ani |
| 5 | 31625100-4 | IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | buc | 15 | -Detectorul este declanșat prin apăsarea butonului cu o forță de cel puțin 1,5 kg. După eliminarea forței, detectorul rămâne pornit.  -Pentru a readuce butonul în poziția inițială, utilizați cheia inclusă în setul de livrare.  -Butonul se află sub un capac de protecție care poate fi sigilat.  -Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.  Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Notificările sunt transmise printr-un canal radio securizat.  Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Forța de funcționare a butonului, kg, nu mai puțin de 1,5  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP41  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani |
| 6 | 35121700-5 | Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | buc | 12 | -Sirena reproduce trei versiuni ale mesajelor conținute în memoria sa:  mesaj de vorbire despre incendiu: „Atenție, alarmă de incendiu! Toată lumea trebue să părăsească clădirea de urgență ",sunet alarmant de sirena, mesaj de testare vocală: „Verificarea sistemului de alarmă vocală de  incendiu”.  -Sirena permite utilizatorului să înregistreze în memoria sirenei folosind o cartelă de memorie microSD și să redea propriile mesaje sonore.  -Sirena este alimentată de surse de alimentare autonome încorporate -  baterii principale și de rezervă. Durata de funcționare a sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, iar de la bateria de rezervă - de cel puțin 2 luni.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur  la două frecvențe.  -Indicator luminos al calității comunicației, starea bateriei: descărcare, trebuie înlocuit  Specificații tehnice:  -Nivelul de presiune acustică la o distanță de 1 ± 0,05 m, dB de la 80 la 100  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Număr de mesaje:  - fabrică 3  - personalizat 3  -Durata mesajului, sec. 4  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP40  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani |
| 7 | 31625100-4 | Indicator optic ”Ieșire” adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | buc | 15 | -Alimentat de bateriile principale și de rezervă.  -Durata funcționării sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de  luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur  la două frecvențe.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Frecvența intermitentă a plăcii de lumină 0,6 ± 0,1 Hz  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP40  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani |
| 8 | 31625100-4 | Transmițător universal cu modem de canal radio | buc | 7 | -Puterea semnalului radio nu depășește 25 mW, nu este necesară nicio permisiune specială din partea Comisiei de stat pentru frecvențe radio.  Gama de comunicații fiabile cu antenele standard nu este mai mică de 1200 m, în zone deschise și în condiții de blocare favorabile.  - Modemul radio conține un releu electronic și terminale pentru transmiterea semnalului „Eroare linie de comunicare”. Activarea  (deschiderea contactelor) se realizează atunci când comunicarea dintre dispozitiv și panoul de control principal este întreruptă  - Suport pentru funcționarea mai multor modemuri conectate în „stea” (tip de comunicare punct-la-multipunct), în timp ce numărul maxim de modemuri slave legate de un master este de 52. Toate modemurile  utilizează un canal radio cu frecvență, a cărui diviziune a timpului este organizată la nivelul protocolului SPI  Specificații tehnice:  -Lățimea de bandă a canalului de radio 0,5 MHz  -Puterea radiată a semnalului radio, nu mai mult de 25 mW  -Interval de comunicare fiabil în zone deschise cu antene standard, nu mai puțin de 1200 m  -Numărul maxim de modemuri slave pe master 52  -Lungimea maximă a liniei de comunicație RS485 cu o secțiune a firului de 0,2 mm2 1000 m  -Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare 10 ... 15 V  -Consum maxim de curent, nu mai mult de 300 mA  -Valoarea efectivă maximă a curentului în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 60 mA  -Valoarea maximă de vârf a tensiunii în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 350 V.  -Impedanță de intrare antenă 50 Ohm  -Gama de temperatură de funcționare -30 ... 50 ° С |
| 9 | 31620000-8 | Dispozitiv de alarmă optico-sonor VOSHOD-Р-024 | buc | 18 | -Notificare ușoară  -Alertă sonoră  -Designul anunțatorului folosește LED-uri cu luminozitate ridicată  -Sirena este realizată într-o carcasă compactă din plastic  -Pentru a proteja împotriva accesului neautorizat în interiorul sirenei, este  instalat un falsificator  Specificații tehnice:  -Tensiunea de alimentare DC 9 - 14 V  -Curent de consum al canalului luminos, nu mai mult de 25 mA  -Curent de consum al canalului audio, nu mai mult de 60 mA  Nivel de presiune acustică, nu mai puțin de 85 dB  -Protecție carcasă IP41  -Gama de temperatură de funcționare de la minus 30 la 55 ° С  -Durata de viață 10 ani |
| 10 | 31682530-4 | RIP 12V | buc | 6 | -Capacitate de încărcare capacitivă.  -Semnalizare sonoră la comutarea între moduri și în timpul modurilor de operare critice (suprasarcină și scurtcircuit).  -Protecție electronică:  când polaritatea bateriei este inversată;  la scurtcircuit;  în caz de suprasarcină în sarcină cu auto-recuperare;  de la descărcarea profundă a bateriei.  -Două ieșiri pentru conectarea sarcinii, fiecare ieșire are un filtru separat  -Pentru a bloca oprirea ieșirii +12 V, un jumper J1 este instalat pe placă.  -Recuperarea automată a tensiunii de ieșire după scurtcircuit sau eliminarea suprasarcinii.  -Trei indicatoare LED vă permit să monitorizați vizual prezența tensiunii  în rețea, starea bateriei și tensiunea la ieșirea sursei.  -Tensiunea de ieșire este eliminată atunci când apare un scurtcircuit de ieșire, bateria este descărcată sau deconectată manual cu ajutorul unui comutator de pe panoul frontal.  Specificații tehnice:  -Tensiunea de ieșire constantă în prezența unei rețele 12,9 ... 13,9 V  -Tensiune de ieșire constantă în absența rețelei 10,0 ... 13,0 V  -Valoarea tensiunii de ondulare, nu mai mult de 80 mV  -Curent de ieșire continuu maxim 2 A ± 5%  -Tensiunea de alimentare (curent alternativ) 176 ... 253 V  -Putere consumată din rețea, nu mai mult de 42 VA  -Capacitatea nominală a bateriei de rezervă 7 Ah  -Gama de temperatură de funcționare -20 ... 55 ° С  -Umiditate relativă a aerului la +35 ° С, fără condens de umiditate, nu mai mult de 95%  - Timpul mediu între eșecuri, nu mai puțin de 40.000 de ore  - Durata de viață 10 ani |
| 11 | 31321210-7 | Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de  fum și gaze normalizate (reduse) -2x2x0,8 mm | 100 m | 1,40 | - Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum  și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. -40 ...+70°C.  -Datorită stratului dublu de protecție:  1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică);  2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistenta la foc);  -Cablul poate funcționa în caz de incendiu (până la 750 ° C și în caz de incendiu) și într-un sistem staționar , capabil să asigure economii de energie timp de 180 de minute (FE180).  -Cablul va rezista la parametrii clasei de rezistență la foc PH120 (rezistență la  șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu.  -Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2  Bobine într-un pachet de 200m. |
| 12 | 44163100-1 | Cutie de cablu din plastic 10x22 | m | 80 |  |
| 13 | 31321600-8 | Cablu electric 2x1,5 | 100 m | 0,20 | -Cablu electric de forţă cu conductori monofilari din cupru, izolaţie şi manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării.  -Domeniul de utilizare:  -Se utilizează pentru instalaţiile electrice fixe de forţă, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spaţii de producere uscate sau umede, în  depozite sau în aer liber.  Specificații tehnice:  -Numarul de fire 2  ­ Sectiune 1.5 mm² -Raza minimă de curbura la montare 10•diametrul firului  -Temperatura maxima de incalzire a firelor 70°С  -Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С până la 50°С  -Temperatura minima la montare 15°С  -Tensiunea nominala 660 V |

## Pregătirea ofertelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Oferte alternative: | ***[vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate]*** | | | |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | ***[forma garanției a/b/c]***   1. *Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei*   *sau*   1. *Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*   *Beneficiarul plăţii:*  *Denumirea Băncii:*  *Codul fiscal:*  *Contul de decontare:*  *Contul trezorerial:*  *Contul bancar:*  *Trezoreria regională:*  *cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_”*  *sau*   1. *Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.* | | | |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_%*** *din valoarea ofertei fără TVA.* | | | |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | ***\_\_\_\_\_\_\_ [ediția aplicabilă]*** | | | |
| 3.5. | Termenul de livrare/prestare: | ***7 zile de la semnarea contractului*** | | | |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor: | ***Căminul studențesc din str. Hristo Botev nr. 4/1, mun. Chișinău*** | | | |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | **Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare.**  *Achitarea va fi efectuată în termen de 20 zile de la prezentarea actului de dare în exploatare (inclusiv a utilajului instalat în anii precedenți), avizat de reprezentantul Agenției Supraveghere Tehnică* | | | |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | *60zile* | | | |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | ***nu se acceptă*** | | | |
| Depunerea și deschiderea ofertelor | | | | | |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de **depunerea ofertelor**, este: |  | |  |
| *SIA RSAP electronic* | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | | |
|  | |  |
| 4.2. | **Termenul limită** de depunere a ofertelor este: | *Informația în SIA RSAP* | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” | | | |
| Evaluarea și compararea ofertelor | | | | | |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | ***[lei MD]*** | | | |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | ***[sursa ratei de schimb]*** | | | |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | ***[data ratei de schimb]*** | | | |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | ***Evaluarea va fi efectuată pe: loturi*** | | | |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% | | *1.* | *Prețul oferteii* | *40* | | *2.* | *Indicatori de evaluare a criteriilor fără valoare X* | *60* |   *Propunerile tehnice ale operatorilor economici vor fi evaluate în conformitate cu descrierea de mai jos.*  *Punctajul pentru factorul de evluare” prețul* ***ofertei”*** *se acordă astfel:*  *a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv.*  *b) pentru alt preț decît cel prevazut la p. a) se acordă punctajul astfel:*  *P(n)=preț minim x punctajul maxim alocat /preț(n).*  *c) Prețurile care se compară în vederea acorării punctajului sunt prețurile totale ofertate pentru execuția lucrărilor fără TVA.*  *d)punctajul alocat factorului de evaluare a criteriilor fără valoare X cărora le corespund ofertanțiii, se va acorda prin suma punctajelor acordate criteriilor X1, X2, …, X10, enumerate mai jos conform formulei X=X1+X2+ …X10:*  *X1. Experiența participantului în efectuarea lucrărilor similare în instituțiile de învățămînt (servicii/lucrări de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz)*  *•5 și mai multe contracte de achiziții publice — 6,0 puncte*  *•3 contracte de achiziții publice — 4,5 puncte*  *•2 contracte de achiziții publice — 3,0 puncte*  *•1 contracte de achiziții publice — 1,5 puncte*  *•0 contracte de achiziții publice — 0 puncte*  *X2. Procese verbale de recepţie a mijloacelor tehnice de avertizare de incendiu adresabil radio în exploatare similare în instituțiile de învățământ certificate prin ștampila reprezentantului Agenției Supraveghere Tehnică*  *•5 și mai multe Procese verbale de recepţie — 6,0 puncte*  *•3 Procese verbale de recepţie — 4,5 puncte*  *•2 Procese verbale de recepţie — 3,0 puncte*  *•1 Procese verbale de recepţie — 1,5 puncte*  *•0 Procese verbale de recepţie — 0 puncte*  *X3. Termenul de livrare a echipamentului în instituțiile de învățământ (servicii/lucrări de instalare a sistemului de semnalizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz)*  *•7 zile după semnarea contractului de achiziții publice —6,0 puncte*  *• 10 zile după semnarea contractului de achiziții publice —4,5 puncte*  *• 14 zile după semnarea contractului de achiziții publice —3,0 puncte*  *•18 zile după semnarea contractului de achiziții publice —1,5 puncte*  *•20 zile după semnarea contractului de achiziții publice — 0 puncte*  *X4. Termenul de executare a lucrărilor*  *•4 zile după livrarea echipamentului — 6,0 puncte*  *• 5 zile după livrarea echipamentului — 4,5 puncte*  *• 7 zile după livrarea echipamentului — 3,0 puncte*  *•14 zile după livrarea echipamentului — 1,5 puncte*  *•20 zile după livrarea echipamentului — 0 puncte*  *X5. Dotarea participantului la achiziție cu resurse materiale și tehnice în ceea ce privește echipamentul și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor/serviciilor de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz) care se află în proprietatea participantului la achiziție*  *•disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 100% pentru efectuarea contractului—6,0 puncte*  *• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 75% pentru efectuarea contractului —4,5 puncte*  *• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 50% pentru efectuarea contractului —3,0 puncte*  *• disponibilitatea mărfurilor în depozit în mărime de 25% pentru efectuarea contractului —1,5 puncte*  *•nu este marfă la depozit— 0 puncte*  *X6. Costul total al contractelor similare de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz), îndeplinite în instituțiile de învățămînt*  *•4 mln. lei și mai mult — 6,0 puncte*  *•3 mln. lei și mai mult — 4,5 puncte*  *•2 mln. lei și mai mult — 3,0 puncte*  *•1 mln. lei și mai mult — 1,5 puncte*  *• mai puțin de 1 mln. lei— 0 puncte*  *X7. Cel mai mare preț al unui contract de instalare a sistemului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală -350-433 MHz), îndeplinit în instituțiile de învățămînt*  *•900 mii și mai mult — 6,0 puncte*  *•600 mii și mai mult — 4,5 puncte*  *•400 mii și mai mult — 3,0 puncte*  *•200 mii și mai mult — 1,5 puncte*  *• mai puțin de 200 mii lei — 0 puncte*  *X8. Certificatul de conformitate al echipamentului de avertizare de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 433 MHz SR EN 54-2:AC 2010 si SREN 54-7:2019*  *•eliberat pentru participant — 6,0 puncte*  *• folosirea certificatului de conformitate al echipamentului al altei firme — 0 puncte*  *X9. Garanția pentru componentele sistemelor*  *•60 luni și mai mult — 6,0 puncte*  *•30 luni — 4,5 puncte*  *•24 luni — 3,0 puncte*  *• 12 luni — 1,5 puncte*  *• mai puțin 12 luni — 0 puncte*  *X10 . Numărului de înregistrare în Lista Producatorilor EEE*  *•este disponibil — 6,0 puncte*  *•nu e disponibil — 0 puncte* | | | |
| Adjudecarea contractului | | | | | |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Se va aplica criteriul de evaluare:**  ***Cel mai bun raport calitate-preț*** | | | |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | ***\_\_\_\_\_%*** | | | |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | ***[forma garanției de bună execuție a/b/c]***   1. *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau* 2. *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*   *Beneficiarul plăţii:*  *Denumirea Băncii:*  *Codul fiscal:*  *Contul de decontare;*  *Contul trezorerial:*  *Contul bancar:*  *Trezoreria regională:*  *cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”*  *sau*   1. *Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.* | | | |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | ***[indicaţi una din formele de mai jos]*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   1. Societate pe acţiuni 2. Societate cu răspundere limitată   Altele \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | *10 zile* | | | |

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI | |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. | |
|  | |
| **Formular** | **Denumirea** |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

|  |
| --- |
| Formularul ofertei (F3.1) |
| *[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]*  Data depunerii ofertei: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anunț/Invitația de participare Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Către: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [numele deplin al autorităţii contractante]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declară că:  [denumirea ofertantului]   1. Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se angajează să   [denumirea ofertantului]  presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]   1. Suma totală a ofertei fără TVA constituie:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]   1. Suma totală a ofertei cu TVA constituie:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]   1. Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 2. În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   [denumirea ofertantului]  se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.   1. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 2. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.   Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]  Nume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |
| Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) |
| *[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente]  **Beneficiar:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [numele şi adresa autorităţii contractante]  **Data:** “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  **GARANŢIE DE OFERTĂ Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a fost informată că  [denumirea băncii]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  [numele ofertantului]  urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [obiectul achiziţiei]  conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,prin prezenta,  [denumirea băncii]  ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  [suma în cifre] ([suma în cuvinte])  la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume:   * 1. şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau   2. fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie.   Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.  Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  [semnătura autorizată a băncii] |

|  |
| --- |
| Garanţie de bună execuţie (F3.3) |
|  |
|  |
| *[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]*  Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oficiul Băncii**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[introduceţi numele complet al garantului]*  **Beneficiar**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]*  **GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE**  **Nr.** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Noi, *[introduceţi numele legal şi adresa băncii],* am fost informaţi că firmei *[introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile*] conform invitaţiei la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_. 201\_ [*numărul şi data procedurii de achiziție*] (numit în continuare „Contract”).  Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.  În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte *[introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.  Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de *[introduceţi numărul]* de la data de *[introduceţi luna]* *[introduceţi anul]*,*[[1]](#footnote-1)* şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.  *[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]*   |  |  | | --- | --- | | CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ | | | Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. | | |  | | | **Formular** | **Denumirea** | | F4.1 | Specificaţii tehnice | | F4.2 | Specificații de preț | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice (F4.1) | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | | | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** | |
| 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| **Bunuri/servicii** | | |  |  |  |  | |  |  | |
| Lotul 1 | | |  |  |  |  | |  |  | |
| Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone  frecvență industrială normală 350-433 MHz | | |  |  |  | - Dispozitivul funcționează cu 64 detectoare de canale radio și sirene (dispozitive pentru canale radio). Numărul total de sirene ale canalelor radio este de până la 24.  - Interacțiunea dispozitivului cu dispozitivele cu canal radio este asigurată prin intermediul unui schimb de date bidirecțional pe un canal radio la o frecvență de 433 MHz.  - Puterea semnalului radio nu depășește 10 mW, nu este necesară permisiunea  sau înregistrarea.  - Dispozitivul implementează comunicații bidirecționale cu dispozitive cu canale  radio prin două canale independente de transmisie și recepție. Imunitatea ridicată  a canalului radio este obținută prin capacitatea de a selecta frecvențele de  operare ale dispozitivului din 16 litere de frecvență. Transmiterea datelor se  realizează folosind mesaje criptate.  - Conexiune la dispozitivul unui anunțator de lumină și sunet cu fir. Anunțatorul luminos indică faptul că dispozitivul este armat.  - Declanșarea manuală a unei alerte atât prin utilizarea unui buton de pe panoul frontal al dispozitivului, cât și prin declanșarea unui dispozitiv de pornire de la distanță a canalului radio  - Dispozitivul menține un jurnal electronic de evenimente. Când dispozitivul funcționează autonom, jurnalul este disponibil utilizând un program de computer  Specificații tehnice:  -Numărul de zone de securitate adresabile 16  -Numărul total de detectoare de canale radio de diferite tipuri, sirenele de canale radio de diferite tipuri și butoanele de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, nu mai mult, buc. 64  -Numărul maxim de sirene de canale radio de diferite tipuri pe dispozitiv, buc. 24  -Numărul de relee de dispozitiv 4  -Releul 1 - parametrii relei 3:  tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V250  Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V24  curent de comutare, nu mai mult, A 3  -Releu 4 parametri:  tensiunea de comutare a curentului alternativ, nu mai mult, V 240  Tensiune de comutare DC, nu mai mult, V 100  curent de comutare, nu mai mult, A 0,1  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V 12 3.0 / -1.5  - Intervalul de temperatură de funcționare, ° С –30 ... 55  - Protecția mediului IP40 | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | |
| Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone | | |  |  |  | -Panoul principal de control.  - Conectarea a până la 40 de dispozitive obiecte folosind 2 autostrăzi de sistem RS-485.  -Controlul a până la 50 de zone de securitate adresabile (sau până la 200 de zone cu ajutorul panourilor de control suplimentare.  -Controlul panourilor de control suplimentare și al unităților de releu prin intermediul magistralei de instrumente RS-485.  - Alimentare de la o sursă de alimentare externă de 12 V).  Specificații tehnice:  -Tipul liniilor de comunicație cu trei fire (autostrăzi) RS-485  - Număr de linii trunchi RS-485 OKP, buc. 3  - Lungimea maximă a unui segment de trunchi de comunicație cu o secțiune transversală a firului de 0,2 mm2, m 100  - Numărul maxim de dispozitive conectate la instrument Rețea, buc. 10  - Numărul de canale de indicare a stării zonelor buc. până la 50  -Numărul de zone de protecție a adreselor controlate, buc. până la 200  - Numărul maxim de canale de comutare (relee) în sistem, buc.20  - Numărul maxim de grupuri de alarmă de incendiu din sistem, buc.8  - Durata semnalizării sonore a stărilor „Atenție», «Alarmă”, „Defecțiune”, min.5  - Numărul maxim de evenimente care trebuie scrise în jurnal evenimente, buc. 2000  - Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare, V 10 – 15  - Numărul de relee ale unității de relee, buc. 4  - Parametrii grupului de contacte al releului:  - tensiune alternativă, nu mai mult, V250  - tensiune constantă, nu mai mult, V30  - curent maxim, A 3  - Gama de temperatură de funcționare, ° С –30 ... + 50 | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | |
| Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | | |  |  |  | -Detectorul asigură detectarea factorului de fum - prezența produselor de  ardere (fum) în încăperea protejată - prin măsurarea densității optice  specifice a mediului și transmite valoarea măsurată către dispozitiv printr-  un canal radio.  -Detectorul generează notificări despre descărcarea bateriei principale,  despre descărcarea / absența bateriei de rezervă, despre descărcarea  ambelor baterii și transmite aceste notificări către panoul de control.  -Detectorul are un buton pentru a simula acționarea.  -Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.  Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36  de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Notificările sunt transmise pe un canal radio sigur la două frecvențe.  -Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare,  necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Sensibilitatea detectorului (densitatea optică specifică a mediului) 0,05.  0,2 dB / m Puterea radiată 10 mW  Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,9 V  Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  Protecție carcasă IP40  Gama de temperatură de funcționare -30 ... 55 ° С  Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | |
| Detector termic,echivalent ИП101-17Р-A1R | | |  |  |  | - Detector clasa A1R, temperatura de operare, °C от 54 до 65  -Puterea radiată 10 mW  Tensiunea de alimentare (curent continuu) 2,55 până la 3,3 V  Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  Protecție carcasă IP43  Gama de temperatură de funcționare -30 ... 65 ° С  Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | | |  |  |  | -Detectorul este declanșat prin apăsarea butonului cu o forță de cel puțin 1,5 kg. După eliminarea forței, detectorul rămâne pornit.  -Pentru a readuce butonul în poziția inițială, utilizați cheia inclusă în setul de livrare.  -Butonul se află sub un capac de protecție care poate fi sigilat.  -Sursa de alimentare de la baterii încorporate - principală și de rezervă.  Durata operației detectorului de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Notificările sunt transmise printr-un canal radio securizat.  Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Forța de funcționare a butonului, kg, nu mai puțin de 1,5  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP41  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | | |  |  |  | -Sirena reproduce trei versiuni ale mesajelor conținute în memoria sa:  mesaj de vorbire despre incendiu: „Atenție, alarmă de incendiu! Toată lumea trebue să părăsească clădirea de urgență ",sunet alarmant de sirena, mesaj de testare vocală: „Verificarea sistemului de alarmă vocală de  incendiu”.  -Sirena permite utilizatorului să înregistreze în memoria sirenei folosind o cartelă de memorie microSD și să redea propriile mesaje sonore.  -Sirena este alimentată de surse de alimentare autonome încorporate -  baterii principale și de rezervă. Durata de funcționare a sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de luni, iar de la bateria de rezervă - de cel puțin 2 luni.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur  la două frecvențe.  -Indicator luminos al calității comunicației, starea bateriei: descărcare, trebuie înlocuit  Specificații tehnice:  -Nivelul de presiune acustică la o distanță de 1 ± 0,05 m, dB de la 80 la 100  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Număr de mesaje:  - fabrică 3  - personalizat 3  -Durata mesajului, sec. 4  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP40  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | |
| Indicator optic ”Ieșire” adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | | |  |  |  | -Alimentat de bateriile principale și de rezervă.  -Durata funcționării sirenei de la bateria principală este de cel puțin 36 de  luni, de la bateria de rezervă - cel puțin 2 luni.  -Schimbul de date cu dispozitivul se realizează printr-un canal radio sigur  la două frecvențe.  -Procedura de verificare a calității comunicării cu dispozitivul.  -Indicație ușoară a calității comunicării, starea bateriei: descărcare, necesitatea înlocuirii.  Specificații tehnice:  -Frecvența intermitentă a plăcii de lumină 0,6 ± 0,1 Hz  -Puterea de radiație a unui canal radio, nu mai mult, mW 10  -Tensiunea de alimentare a dispozitivului, V de la 2,55 la 3,9  -Interval maxim de comunicare cu dispozitivul într-o zonă deschisă, m 600  -Grad de protecție, nu mai puțin de IP40  -Temperatura de funcționare, ° С de la -30 la 55  -Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Transmițător universal cu modem de canal radio | | |  |  |  | -Puterea semnalului radio nu depășește 25 mW, nu este necesară nicio permisiune specială din partea Comisiei de stat pentru frecvențe radio.  Gama de comunicații fiabile cu antenele standard nu este mai mică de 1200 m, în zone deschise și în condiții de blocare favorabile.  - Modemul radio conține un releu electronic și terminale pentru transmiterea semnalului „Eroare linie de comunicare”. Activarea  (deschiderea contactelor) se realizează atunci când comunicarea dintre dispozitiv și panoul de control principal este întreruptă  - Suport pentru funcționarea mai multor modemuri conectate în „stea” (tip de comunicare punct-la-multipunct), în timp ce numărul maxim de modemuri slave legate de un master este de 52. Toate modemurile  utilizează un canal radio cu frecvență, a cărui diviziune a timpului este organizată la nivelul protocolului SPI  Specificații tehnice:  -Lățimea de bandă a canalului de radio 0,5 MHz  -Puterea radiată a semnalului radio, nu mai mult de 25 mW  -Interval de comunicare fiabil în zone deschise cu antene standard, nu mai puțin de 1200 m  -Numărul maxim de modemuri slave pe master 52  -Lungimea maximă a liniei de comunicație RS485 cu o secțiune a firului de 0,2 mm2 1000 m  -Domeniul de lucru al tensiunii de alimentare 10 ... 15 V  -Consum maxim de curent, nu mai mult de 300 mA  -Valoarea efectivă maximă a curentului în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 60 mA  -Valoarea maximă de vârf a tensiunii în circuitul releului „Eroare linie de comunicație”, nu mai mult de 350 V.  -Impedanță de intrare antenă 50 Ohm  -Gama de temperatură de funcționare -30 ... 50 ° С | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Dispozitiv de alarmă optico-sonor ВОСХОД-Р-024 | | |  |  |  | -Notificare ușoară  -Alertă sonoră  -Designul anunțatorului folosește LED-uri cu luminozitate ridicată  -Sirena este realizată într-o carcasă compactă din plastic  -Pentru a proteja împotriva accesului neautorizat în interiorul sirenei, este  instalat un falsificator  Specificații tehnice:  -Tensiunea de alimentare DC 9 - 14 V  -Curent de consum al canalului luminos, nu mai mult de 25 mA  -Curent de consum al canalului audio, nu mai mult de 60 mA  Nivel de presiune acustică, nu mai puțin de 85 dB  -Protecție carcasă IP41  -Gama de temperatură de funcționare de la minus 30 la 55 ° С  -Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| RIP 12V | | |  |  |  | -Capacitate de încărcare capacitivă.  -Semnalizare sonoră la comutarea între moduri și în timpul modurilor de operare critice (suprasarcină și scurtcircuit).  -Protecție electronică:  când polaritatea bateriei este inversată;  la scurtcircuit;  în caz de suprasarcină în sarcină cu auto-recuperare;  de la descărcarea profundă a bateriei.  -Două ieșiri pentru conectarea sarcinii, fiecare ieșire are un filtru separat  -Pentru a bloca oprirea ieșirii +12 V, un jumper J1 este instalat pe placă.  -Recuperarea automată a tensiunii de ieșire după scurtcircuit sau eliminarea suprasarcinii.  -Trei indicatoare LED vă permit să monitorizați vizual prezența tensiunii  în rețea, starea bateriei și tensiunea la ieșirea sursei.  -Tensiunea de ieșire este eliminată atunci când apare un scurtcircuit de ieșire, bateria este descărcată sau deconectată manual cu ajutorul unui comutator de pe panoul frontal.  Specificații tehnice:  -Tensiunea de ieșire constantă în prezența unei rețele 12,9 ... 13,9 V  -Tensiune de ieșire constantă în absența rețelei 10,0 ... 13,0 V  -Valoarea tensiunii de ondulare, nu mai mult de 80 mV  -Curent de ieșire continuu maxim 2 A ± 5%  -Tensiunea de alimentare (curent alternativ) 176 ... 253 V  -Putere consumată din rețea, nu mai mult de 42 VA  -Capacitatea nominală a bateriei de rezervă 7 Ah  -Gama de temperatură de funcționare -20 ... 55 ° С  -Umiditate relativă a aerului la +35 ° С, fără condens de umiditate, nu mai mult de 95%  - Timpul mediu între eșecuri, nu mai puțin de 40.000 de ore  - Durata de viață 10 ani | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de  fum și gaze normalizate (reduse) -2x2x0,8 mm | | |  |  |  | - Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum  și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, corozivitate scăzută. -40 ...+70°C.  -Datorită stratului dublu de protecție:  1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică);  2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistenta la foc);  -Cablul poate funcționa în caz de incendiu (până la 750 ° C și în caz de incendiu) și într-un sistem staționar , capabil să asigure economii de energie timp de 180 de minute (FE180).  -Cablul va rezista la parametrii clasei de rezistență la foc PH120 (rezistență la  șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu.  -Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2  Bobine într-un pachet de 200m. | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Cutie de cablu din plastic 10x22 | | |  |  |  |  | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| Cablu electric 2x1,5 | | |  |  |  | -Cablu electric de forţă cu conductori monofilari din cupru, izolaţie şi manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării.  -Domeniul de utilizare:  -Se utilizează pentru instalaţiile electrice fixe de forţă, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spaţii de producere uscate sau umede, în  depozite sau în aer liber.  Specificații tehnice:  -Numarul de fire 2  ­ Sectiune 1.5 mm² -Raza minimă de curbura la montare 10•diametrul firului  -Temperatura maxima de incalzire a firelor 70°С  -Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С până la 50°С  -Temperatura minima la montare 15°С  -Tensiunea nominala 660 V | |  | SR EN 54-2:AC 2010 si  SR EN 54-7:2019 | | | |
| **Total lot 1** | | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| Lotul 2 | | |  |  |  |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| **TOTAL** | | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specificații de preț (F4.2) | | | | | | | | | | | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | | | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **Livrare/prestare** | | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | |  | **Bunuri/servicii** | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | Lotul 1 | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | 31211110-2 | Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 16 zone, frecvență industrială normală 350-433 MHz | | bucată | 7 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31211110-2 | Panou de control de semnalizare de incendiu adresabil radio 50 zone | | buc | 3 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31625100-4 | Detector de fum adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | | buc | 176 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31625100-4 | Detector termic,echivalent ИП101-17Р-A1R | | buc | 10 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31625100-4 | IPR adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | | buc | 15 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 35121700-5 | Alarmă vocală de incendiu adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 MHz | | buc | 12 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31625100-4 | Indicator optic ”Ieșire” adresabil radio frecvență industrială normală 350-433 | | buc | 15 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31625100-4 | Transmițător universal cu modem de canal radio | | buc | 7 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31620000-8 | Dispozitiv de alarmă optico-sonor ВОСХОД-Р-024 | | buc | 18 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31682530-4 | RIP 12V | | buc | 6 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31321210-7 | Cablu ignifug, fără halogeni, siguranță ignifugă, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse) -2x2x0,8 mm | | 100 m | 1,40 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 44163100-1 | Cutie de cablu din plastic 10x22 | | m | 80 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | | 31321600-8 | Cablu electric 2x1,5 | | 100 m | 0,20 |  |  |  |  | 7 zile după semnarea contractului | | |  | | | |  | **Total lot 1** | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT | |
|  | |
| **Formular** | **Denumirea** |
|  |  |
| F5.2 | Contract-model Servicii |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contract-model Servicii(F5.2) | | |
| ACHIZIŢII PUBLICE | | |
|  | | |
| **Contract Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **de achiziţionare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Cod CPV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(localitataea)* | | |
| **Prestatorul de servicii** | **Autoritatea contractantă** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*  reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(funcţia, numele, prenumele)*  care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(statut, regulament, hotărîre etc.)*  denumit(a) în continuare *Prestator*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*  pe de o parte, | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)*  reprezentată prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(funcţia, numele, prenumele)*  care acţionează în baza **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(statut, regulament, hotărîre etc.)*  denumit(a) în continuare *Cumpărător*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,  *(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)*  pe de altă parte, | |
|  | | |
| ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:   1. Achiziţionarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,    * + 1. *(denumirea serviciului)* 2. denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*)*   în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din„\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.  b.Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:   1. Specificaţia tehnică; 2. Specificația de preț; 3. *[adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]* 4. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 5. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 6. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. | | |
| 1. **Obiectul Contractului** | | |
| * 1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.   2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.   3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.   4. Termenele de garanţie *[valabilitate, după caz]* a Serviciilor sînt indicate în Specificaţie. | | |
| **2.Termeni şi condiţii de prestare** | | |
| * 1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.   2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:   *[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]*  *2.3* Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. | | |
| 1. **Preţul şi condiţii de plată** | | |
| * 1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.   2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei MD.   *(suma cu cifre şi litere)*   * 1. Achitarea plăţilor pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldoveneşti.   2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:   *[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.]*   * 1. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. | | |
| 1. **Condiţii de predare-primire** | | |
| * 1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:  1. cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 2. calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;    1. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. | | |
| 1. **Standarde** | | |
| * 1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.   2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. | | |
| 1. **Obligaţiile părţilor** | | |
| * 1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:  1. să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 2. să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; 3. să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 4. să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].    1. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: 5. să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 6. să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. | | |
| 1. **Forţa majoră** | | |
| * 1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).   2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de \_\_ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.   3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. | | |
| 1. **Rezilierea** | | |
| * 1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.   2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:  1. Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 2. Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 3. Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor; 4. Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.    1. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.    2. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. | | |
| 1. **Reclamaţii** | | |
| * 1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.   2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de \_\_ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.   3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.   4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.   5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.   6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.  1. **Sancţiuni**    1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului.    2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% *[indicați procentajul]* din suma totală a contractului.    3. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_ % *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește \_\_\_\_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.    4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% *[indicați procentajul]* din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_% *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului contract. | | |
| 1. **Drepturi de proprietate intelectuală** | | |
| * 1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 2. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. | | |
| 1. **Dispoziţii finale** | | |
| * 1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.   2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.   3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.   5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.   6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.   7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 20\_\_.   8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..   9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. | | |
| 1. **Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor** | | |
|  | | |
| **Prestatorul de Servicii** | **Autoritatea contractantă** | |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: | |
| Telefon: | Telefon: | |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: | |
| Banca: | Banca: | |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: | |
| Cod: | Cod: | |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: | |
|  | | |
| 1. **Semnăturile părţilor** | | |
| **Prestatorul de Servicii** | **Autoritatea contractantă** | |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: | |
| L.Ș. | L.Ș. | |
|  | Contabil: | |
|  | Înregistrat Nr.: | |
|  | Trezoreria: | |
|  | Data: | |

1. *Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”* [↑](#footnote-ref-1)