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Lucrari  de  modernizare  a  terenului  de  fotbal  42,00x22,00 m  din  s.  Tetcani,  raionul  Briceni. ( I  etapa )
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  pregatitoare 

	
	
	

	
	
	1.1. Sistematizarea  pe  verticala

	
	
	

	1
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

	100 m3
	3,36

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	5,1744

	2
	TsC22D1  K = 2

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II 

	100 m3
	3,36

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	5,376

	3
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. ( coeficient la  volum - 1,21 -  afinare ) 

	100 m3
	4,06

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	16,6866

	4
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 

	t
	553,86

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	17,0035

	5
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 

	100 m3
	4,06

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,218

	
	1411122201752
	Agregate de calcar 8-16
	m3
	0,0081

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,3398

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sistematizarea  pe  verticala
	            
	

	 
	
	1.2. Umplutura

	
	
	

	6
	Pret furnizor

	Cost  argila  pentru  umplutura  ( coeficient  afinare = 1,21 ) 

	m3
	83,85

	
	025
	Argila
	m3
	83,85

	7
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	0,69

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,7521

	8
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% 

	100 m3
	0,69

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,4293

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	4,2573

	9
	TsD13A01

	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic 

	m3
	6,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,488

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,90

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Umplutura
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari  pregatitoare 
	            
	

	 
	
	2. Fundatia  si  stratul  de  baza

	
	
	

	10
	TsE05C

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III 

	100m2
	9,24

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,8829

	11
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 

	100m2
	9,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	83,4372

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	9,24

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	12,936

	12
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	3,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,8016

	
	1411122201752
	Agregate de calcar 8-16
	m3
	4,416

	13
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

	m
	128,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	56,32

	
	2663102100001
	Beton   C12/15
	m3
	5,76

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	128,64

	14
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  40-70 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 150 mm 

	m3
	138,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	83,16

	
	14111222016721
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  roci  de  calcar  fr.  40-70 mm
	m3
	197,0892

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	20,79

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,8212

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	35,7588

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,079

	15
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  20-40 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 100 mm 

	m3
	92,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	55,44

	
	14111222016722
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  roci  de  calcar  fr.  20-40 mm
	m3
	131,3928

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	13,86

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,8808

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	23,8392

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,386

	16
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  5-20 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 50 mm 

	m3
	46,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	27,72

	
	14111222016723
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  roci  de  calcar  fr.  5-20 mm
	m3
	65,6964

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,93

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,9404

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	11,9196

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,693

	17
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta  de  granit   M1000, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  1-5 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 30 mm 

	m3
	27,72

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	16,632

	
	14111222016724
	Savura  granit  fr.  1-5 mm
	m3
	39,4178

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,158

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1642

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	7,1518

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4158

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatia  si  stratul  de  baza
	            
	

	 
	
	3. Ingradire  teren  de  fotbal  H = 5,0 m, inclusiv poarta

	
	
	

	18
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	5,76

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8544

	19
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 

	kg
	32,56

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,442

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1302

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	33,374

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,884

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3256

	20
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

	kg
	71,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,2268

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2866

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	73,431

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,746

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,7164

	21
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 

	m3
	5,76

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	23,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,304

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	5,9926

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5846

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,456

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,44

	22
	CL18A

	Confectii metalice din  teava  80x80x4mm,  pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,  inclusiv  dopurile  de  capat  sudate 80x80mm  din  tabla  gr. 4mm 

	kg
	2 454,83

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	466,4177

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,5483

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	24,5483

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	24,5483

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2 454,83

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	12,2742

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	19,6386

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	36,8224

	23
	CL10C

	Contravintuiri  si  bare  longitudinale  din  teava  dreptungiulara  80x40x4,0mm,  livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura 

	t
	2,70

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	114,75

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	80,325

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	22,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,475

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	2 700,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	14,85

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	13,50

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	13,50

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	13,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,62

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	14,85

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	25,65

	24
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 21  sau  analog   si doua straturi de email  ПФ - 115  sau  analog 

	t
	5,15

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	37,492

	
	24301161000001
	Email  ПФ - 115
	kg
	61,80

	
	24302261008141
	Grund  ГФ - 021
	kg
	30,90

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	4,326

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	15,45

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,725

	25
	DF50A

	Intinderea cablului de parapet 

	100 m
	6,52

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	35,208

	26
	Pret furnizor

	Cablu  din  otel  D = 6,0 mm,  incarcatura maxima - 2000kg 

	m
	652,00

	
	01
	Piulita  zincata M12  cu  inel
	m
	652,00

	27
	Pret furnizor

	Piulita  zincata  M12  cu  inel,  incarcatura  maxima - 340 kg 

	buc
	54,00

	
	02
	Piulita  zincata M12
	buc
	54,00

	28
	Pret furnizor

	Clema  dubla  zincata  pentru  cabluri   din  otel, d = 6.0mm 

	buc
	54,00

	
	03
	Clema  dubla  zincata  pentru  cabluri  din  otel d = 6,0mm
	buc
	54,00

	29
	Pret furnizor

	Intinzator  tip  inel - cirlig  20x200mm,  incarcatura  maxima  - 915 kg 

	buc
	27,00

	
	04
	Intinzator  tip  inel - cirlig 20x200mm
	buc
	27,00

	30
	CC09D

	Montarea plasa rabit  ( se include : utilajul, plasa din  sirma  zincata d = 2,5mm - 1080m2, ochi  45x45mm;  sirma  zincata  si  manopera ) 

	m2
	640,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	128,00

	
	2873122005340
	Plasa  din  sirma  zincata d = 2,5mm,  ochi 45x45mm
	m2
	640,00

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	32,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,20

	31
	Pret furnizor

	Balamale d 24mm 

	buc
	4,00

	
	05
	Balamale d 24mm
	buc
	4,00

	32
	Pret furnizor

	Inchinzator 

	buc
	2,00

	
	06
	Inchinzator
	buc
	2,00

	33
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  K = 0,3 la manopera 

	m2
	640,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	144,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,192

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,064

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,192

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0768

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,92

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	2 880,00

	34
	CB14A1  k = 20

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade  

	m2
	-640,00

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	-2 176,00


 
