**2.1.4**

Deviz 2-1-4:Rețelele electrice:P7 oțel fișie 40\*4mm – Plat bandă din oțel Zn 40\*4mm – care cîntărește 1.25kh/m.l ,P8 Plat bandă din oțel Zn 25\*4mm – care cîntărește 0785kg/m.l ,P9 presupune Fîntîna prefabricată pentru deservirea și verificarea periodice din beton armat ,cu diametrul de 400mm și înălțimea de 300mm ,în resurse ramîne doar acest inel.