CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect.Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect. Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor  Directia Educatie, Tineret si Sport al sectorului Ciocana
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Servicii de reparatie a utilajului de spalat
	
		1.1. Masina de spalat automat
	
1	2.3
	Inlocuirea blocului actionare
	buc	1,00	
2	2.4
	Inlocuirea pompei
	buc	1,00	
3	4.1.5
	Inlocuirea motorului electric 
	buc	1,00	
4	4.1.8
	Inlocuirea furtunelor
	m	1,00	
5	2.8
	Inlocuire rulmentului
	buc	1,00	
		1.2. Masina de spalat de uz casnic
	
6	4.1.2
	Inlocuirea activatorului in complect
	buc	1,00	
7	4.1.3
	Inlocuirea releului de timp
	buc	1,00	
8	4.1.5
	Demontarea, montarea motorului electric 
	buc	1,00	
9	4.1.7
	Inlocuirea cosului centrifugei
	buc	1,00	
		1.3. Masina de spalat
	
10	4.2.1
	Demontarea, montarea motorului electric
	buc	1,00	
11	4.1.3
	Inlocuirea releului de timp
	buc	1,00	
12	4.2.7
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
		1.4. Centrifuga pina la10kg.
	
13	4.4.3
	Inlocuirea rulmentului din urma motorului
	buc	1,00	
14	4.4.8
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
15	4.4.15
	Inlocuirea presgarniturii
	buc	1,00	
		1.5. Uscator tip(baraban)
	
16	4.5.5
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
17	4.1.3
	Inlocuirea releului de timp
	buc	1,00	
18	4.5.1
	Demontarea, montarea motorului electric
	buc	1,00	
		1.6. Fierbator electric
	
19	3.6.8
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
20	3.6.11
	Dezincrustarea
	buc	1,00	
21	3.6.21
	Lucrari de reglare si lansare
	buc	1,00	
		1.7. Frigider de uz casnic
	
22	1.1.1
	Demontarea, montarea agregatului frigorific
	buc	1,00	
23	1.1.25
	Lucrari de reglare si lansare
	buc	1,00	
24	1.1.21
	Alimentarea cu agent frigorific (hladon)
	buc	1,00	
		2. Utilaj de ventilare si sisteme de ventilatie
	
25	5.1.1
	Demontarea, montarea motorului electric
	buc	1,00	
26	5.1.2
	Demontarea, montarea rotii de lucru
	buc	1,00	
27	5.1.6
	Inlocuirea ingradirii bucsei
	buc	1,00	
28	5.5.2
	Inlocuirea hotei de aspiratiei
	buc	1,00	
29	5.5.9
	Inlocuirea registrului
	buc	1,00	
30	5.6.2
	Restabilirea corpului ventilatorului
	buc	1,00	
31	5.6.4
	Restabilirea sectorului de burlan -1m
	buc	1,00	
32	5.6.5
	Restabilirea evacuarii locale
	buc	1,00	
33	5.6.6
	Lucrari de reglare si lansare
	buc	1,00	
		3. Reparatieretele electrice
	
34	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	1,00	
35	RpEP22A
	Revizia PA
	buc	1,00	
36	RpEP04A
	Reparatia curenta a punctului de alimentare  
	buc	1,00	
37	RpEP02A
	Masurarea rezistentei izolatiei secundare
	buc	1,00	
38	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	1,00	
39	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,00	
40	1.1.2
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
41	08-02-472-11
	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii
	10 buc	0,10	
42	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,01	
43	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,01	
44	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,01	
45	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,01	
46	08-02-403-1
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu
	100 m	0,01	
47	RpEP05A
	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor
	buc	1,00	
48	RpEP16A
	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2
	buc	1,00	
49	RpEE10D
	Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A
	buc	1,00	
50	RpEE24D
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A
	buc	1,00	
51	RpEG12A
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta
Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01
	buc	1,00	
52	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A
	buc	1,00	
53	RpEB05A
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05
	m	1,00	
54	08-03-592-1
	Dulie: de perete sau de tavan
	100 buc	0,01	
55	08-03-592-2
	Dulie: suspendata
	100 buc	0,01	
56	RpEC13B
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu
	buc	1,00	
57	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,01	
58	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01	
59	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,01	
60	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01	
61	08-03-591-12
	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01	
62	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	1,00	
63	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 fire	0,01	
64	1.1.12
	Inlocuire intrerupatorului basculant
	buc	1,00	
65	1.8.25
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
66	1.1.13
	Inlocuirea clemei conectoare la retea
	buc	1,00	
67	08-03-574-2
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2
	100 fire	0,01	
68	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2
	100 buc	0,01	
69	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2
	100 buc	0,01	
70	1.1.14
	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 
	buc	1,00	
71	1.4.3
	Inlocuirea corpului de iluminat PSH-60
	buc	1,00	
72	1.9.31
	Inlocuirea prizei alimentarii actionarii
	buc	1,00	
73	1.9.33
	Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare
	buc	1,00	
74	1.10.3
	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6
	buc	1,00	
75	1.10.4
	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 
	buc	1,00	
76	1.10.5
	Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etansei a indusului de miez
	buc	1,00	
77	2.1.1
	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic
	buc	1,00	
78	2.1.3
	Inlocuirea demarorului magnetic
	buc	1,00	
79	2.1.4
	Inlocuirea butonului de comanda
	buc	1,00	
80	08-02-144-3
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2
	100 buc	0,01	
81	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6
	buc	1,00	
82	RpED03A
	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp
	m	1,00	
83	RpEE10B
	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A
	buc	1,00	
84	RpEE10C
	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  
	buc	1,00	
85	1.2.15
	Inlocuirea sigurantei
	buc	1,00	
86	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc	1,00	
87	RpEJ06D
	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint
	100 m	0,01	
88	RpEP19A
	Demaror magnetic de distinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	1,00	
89	1.1.16
	Inlocuirea sigurantei
	buc	1,00	
90	1.1.15
	Inlocuirea intrerupatorului automat
	buc	0,00	
91	08-03-530-2
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A
	buc	1,00	
92	08-03-527-1
	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A
	buc	1,00	
93	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	1,00	
94	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	0,10	
95	RpEP21A
	Demontarea punctului de alimentare
	buc	1,00	
96	RpEP09A
	Demontarea contactorului de tip KT
	buc	1,00	
97	RpEP10A
	Montarea contactorului de tip KT
	buc	1,00	
		4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca
	
98	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca
	km	1,00	
		5. Transport
	
99	11
	Camioneta
	km	1,00