____

Reparatia curente interioare la CS Nisporeni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Lista cantitatilor de lucrari

Valoarea de deviz  786 728,18 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 27.10.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Scara 1 si scara 2
					
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	33,6000	45,796
——————————
44,975
	1 538,756
——————————
1 511,154
	
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,8000	66,716
——————————
40,362
	2 788,742
——————————
1 687,132
	
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	41,6000	263,014
——————————
167,214
	10 941,382
——————————
6 956,102
	
4	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati
	m2	232,4000	17,662
——————————
13,262
	4 104,602
——————————
3 082,042
	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /supraton/
	m2	232,4000	2,980
——————————
1,730
	692,506
——————————
402,006
	
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	464,8000	83,736
——————————
70,345
	38 920,456
——————————
32 696,449
	
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	167,2000	101,628
——————————
88,220
	16 992,205
——————————
14 750,351
	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	632,0000	34,894
——————————
31,713
	22 053,090
——————————
20 042,616
	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /supraton/
	m2	632,0000	2,980
——————————
1,730
	1 883,234
——————————
1 093,234
	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusiv colorantul/
	m2	632,0000	37,984
——————————
31,713
	24 005,800
——————————
20 042,616
	
11	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	188,0000	8,466
——————————
5,766
	1 591,608
——————————
1 084,008
	
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	15,9600	24,217
——————————
24,217
	386,506
——————————
386,506
	
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada , grila /suplimentar fisie metalica 20x3
	kg	44,1000	24,615
——————————
12,109
	1 085,530
——————————
533,989
	
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	76,6000	69,754
——————————
64,579
	5 343,172
——————————
4 946,767
	
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	15,9600	979,980
——————————
46,705
	15 640,474
——————————
745,405
	
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	28,4000	51,944
——————————
48,434
	1 475,206
——————————
1 375,537
	
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000	345,050
——————————
144,150
	1 380,200
——————————
576,600
	
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	41,8000	49,497
——————————
43,245
	2 068,967
——————————
1 807,641
	
19	RpCL03A	Reparatii la mina curenta din lemn de brad 
	m	70,0000	128,753
——————————
116,473
	9 012,724
——————————
8 153,124

		Total	 Lei			 161 905,160
	
		Total Scara 1 si scara 2
Inclusiv salariu				161 905,160
121 873,279	
		2. 2. Fizioterapie
					
20	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	48,4000	566,754
——————————
55,354
	27 430,874
——————————
2 679,114
	
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./orizont/
	m2	126,9000	83,736
——————————
70,345
	10 626,089
——————————
8 926,806
	
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	65,5000	101,628
——————————
88,220
	6 656,636
——————————
5 778,397
	
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	192,4000	34,894
——————————
31,713
	6 713,630
——————————
6 101,581
	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /supraton/
	m2	192,4000	2,980
——————————
1,730
	573,314
——————————
332,814
	
25	CK26D	corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	53,5000	8,766
——————————
5,766
	468,981
——————————
308,481
	
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	192,4000	37,984
——————————
31,713
	7 308,094
——————————
6 101,581
	
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium
	m2	65,5000	27,137
——————————
26,524
	1 777,441
——————————
1 737,296
	
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	65,5000	77,808
——————————
48,434
	5 096,437
——————————
3 172,453
	
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	65,5000	182,593
——————————
89,373
	11 959,837
——————————
5 853,931
	
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /creare gol pentru usa/
	m2	2,1000	77,016
——————————
76,111
	161,733
——————————
159,834
	
31	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	1,8900	1 209,963
——————————
103,788
	2 286,831
——————————
196,159
	
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,2000	30,842
——————————
28,830
	160,381
——————————
149,916
	
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
34	CK07B	Pervazuri  din lemn montate la usi 
	m	10,4000	36,588
——————————
4,613
	380,513
——————————
47,973
	
35	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	4,2000	67,990
——————————
57,660
	285,558
——————————
242,172

		Total	 Lei			 82 231,399
	
		Total 2. Fizioterapie
Inclusiv salariu				82 231,399
41 932,658	
		3. Etajul 3
					
		3.1. Sef sectie
					
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	2,1000	24,217
——————————
24,217
	50,856
——————————
50,856
	
37	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	2,1000	1 209,962
——————————
103,788
	2 540,921
——————————
217,954
	
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,2000	30,842
——————————
28,830
	160,381
——————————
149,916
	
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
40	CK07B	Pervazuri  din lemn montate la usi 
	m	10,4000	36,588
——————————
4,613
	380,513
——————————
47,973
	
41	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	4,6200	67,990
——————————
57,660
	314,114
——————————
266,389
	
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,5000	83,736
——————————
70,345
	2 805,153
——————————
2 356,564
	
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	9,3000	101,628
——————————
88,220
	945,141
——————————
820,444
	
44	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	5,2000	8,766
——————————
5,766
	45,583
——————————
29,983
	
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,8000	34,894
——————————
31,713
	1 563,258
——————————
1 420,743
	
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /supraton/
	m2	44,8000	2,980
——————————
1,730
	133,495
——————————
77,495
	
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,8000	37,984
——————————
31,713
	1 701,676
——————————
1 420,742
	
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	9,3000	27,137
——————————
26,524
	252,370
——————————
246,670
	
49	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,3000	77,808
——————————
48,434
	723,616
——————————
450,440
	
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	9,3000	182,593
——————————
89,373
	1 698,118
——————————
831,168
	
51	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	6,3000	11,184
——————————
9,226
	70,458
——————————
58,122
	
52	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,0000	44,013
——————————
33,443
	88,026
——————————
66,886
	
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,0000	44,013
——————————
33,443
	88,026
——————————
66,886
	
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
57	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	2,1000	212,790
——————————
159,141
	446,860
——————————
334,197
	
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,2000	234,990
——————————
141,267
	281,988
——————————
169,520

		Total	 Lei			 16 469,540
	
		Total Sef sectie
Inclusiv salariu				16 469,540
9 483,685	
		3.2. Medici
					
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	2,1000	24,217
——————————
24,217
	50,856
——————————
50,856
	
60	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	2,1000	1 209,962
——————————
103,788
	2 540,921
——————————
217,954
	
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,2000	30,842
——————————
28,830
	160,381
——————————
149,916
	
62	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	4,6200	67,990
——————————
57,660
	314,114
——————————
266,389
	
63	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
64	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	10,4000	36,588
——————————
4,613
	380,513
——————————
47,973
	
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	48,5000	83,736
——————————
70,345
	4 061,192
——————————
3 411,742
	
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	15,9000	101,628
——————————
88,220
	1 615,886
——————————
1 402,695
	
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	64,4000	34,894
——————————
31,713
	2 247,182
——————————
2 042,317
	
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	64,4000	2,980
——————————
1,730
	191,899
——————————
111,399
	
69	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	5,2000	8,766
——————————
5,766
	45,583
——————————
29,983
	
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	64,4000	37,984
——————————
31,713
	2 446,160
——————————
2 042,317
	
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	15,9000	27,137
——————————
26,524
	431,471
——————————
421,726
	
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,9000	77,808
——————————
48,434
	1 237,150
——————————
770,107
	
73	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	15,9000	156,567
——————————
77,841
	2 489,412
——————————
1 237,672
	
74	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	11,9000	11,184
——————————
9,226
	133,085
——————————
109,785
	
75	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	4,2000	44,013
——————————
33,443
	184,853
——————————
140,459
	
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
79	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	2,1000	212,790
——————————
159,141
	446,860
——————————
334,197
	
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,2000	234,990
——————————
141,267
	281,988
——————————
169,520

		Total	 Lei			 21 438,493
	
		Total Medici
Inclusiv salariu				21 438,493
13 357,744	
		3.3.  Auxziliara
					
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,6800	24,217
——————————
24,217
	40,684
——————————
40,684
	
82	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	1,6800	1 209,963
——————————
103,788
	2 032,738
——————————
174,364
	
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,0000	30,842
——————————
28,830
	154,209
——————————
144,150
	
84	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	3,7000	67,990
——————————
57,660
	251,563
——————————
213,342
	
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
86	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	10,4000	36,588
——————————
4,613
	380,513
——————————
47,973
	
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,2000	83,736
——————————
70,345
	3 114,976
——————————
2 616,841
	
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	9,9000	101,628
——————————
88,220
	1 006,118
——————————
873,376
	
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	47,1000	34,894
——————————
31,713
	1 643,514
——————————
1 493,683
	
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	47,1000	2,980
——————————
1,730
	140,349
——————————
81,474
	
91	CK26D	Corniere perforate montate  montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	5,2000	8,766
——————————
5,766
	45,583
——————————
29,983
	
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,1000	37,984
——————————
31,713
	1 789,040
——————————
1 493,682
	
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	9,9000	27,137
——————————
26,524
	268,652
——————————
262,584
	
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,9000	77,808
——————————
48,434
	770,302
——————————
479,501
	
95	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	9,9000	156,566
——————————
77,841
	1 550,002
——————————
770,626
	
96	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	6,6000	11,184
——————————
9,226
	73,812
——————————
60,889
	
97	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,1000	44,013
——————————
33,443
	92,427
——————————
70,230
	
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
101	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	2,1000	212,790
——————————
159,141
	446,860
——————————
334,197
	
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,2000	234,990
——————————
141,267
	281,988
——————————
169,520

		Total	 Lei			 16 262,317
	
		Total  Auxziliara
Inclusiv salariu				16 262,317
9 757,836	
		3.4. Cabinet de tratament
					
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	13,5000	27,136
——————————
26,524
	366,342
——————————
358,068
	
104	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	13,5000	77,808
——————————
48,434
	1 050,411
——————————
653,865
	
105	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	13,5000	156,566
——————————
77,841
	2 113,643
——————————
1 050,854
	
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	55,3000	2,980
——————————
1,730
	164,783
——————————
95,658
	
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,8000	83,736
——————————
70,345
	3 500,161
——————————
2 940,429
	
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	13,5000	101,628
——————————
88,220
	1 371,978
——————————
1 190,967
	
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	55,3000	34,894
——————————
31,713
	1 929,646
——————————
1 753,729
	
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	55,3000	37,984
——————————
31,713
	2 100,507
——————————
1 753,729
	
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	1,8000	44,013
——————————
33,443
	79,223
——————————
60,197
	
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	2,1000	24,217
——————————
24,217
	50,856
——————————
50,856
	
113	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	2,1000	1 209,962
——————————
103,788
	2 540,921
——————————
217,954
	
114	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,2000	30,842
——————————
28,830
	160,381
——————————
149,916
	
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
116	CK07B	Pervazuri  din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	5,2000	36,588
——————————
4,613
	190,257
——————————
23,987
	
117	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	4,6200	67,990
——————————
57,660
	314,114
——————————
266,389

		Total	 Lei			 16 278,273
	
		Total Cabinet de tratament
Inclusiv salariu				16 278,273
10 710,748	
		3.5.  Cabinet rentghen
					
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	32,2000	27,136
——————————
26,524
	873,795
——————————
854,060
	
119	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	32,2000	77,808
——————————
48,434
	2 505,424
——————————
1 559,588
	
120	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	32,2000	156,566
——————————
77,841
	5 041,440
——————————
2 506,480
	
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	98,3000	2,980
——————————
1,730
	292,914
——————————
170,039
	
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	66,1000	83,736
——————————
70,345
	5 534,944
——————————
4 649,818
	
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	32,2000	101,628
——————————
88,220
	3 272,422
——————————
2 840,678
	
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	98,3000	34,894
——————————
31,713
	3 430,093
——————————
3 117,388
	
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	98,3000	37,984
——————————
31,713
	3 733,813
——————————
3 117,388
	
126	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	3,6000	44,013
——————————
33,443
	158,446
——————————
120,394
	
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	9,1000	24,217
——————————
24,217
	220,376
——————————
220,376
	
128	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	9,1000	1 209,963
——————————
103,788
	11 010,663
——————————
944,471
	
129	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	30,6000	30,841
——————————
28,830
	943,749
——————————
882,198
	
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,0000	345,050
——————————
144,150
	1 035,150
——————————
432,450
	
131	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi
	m	30,6000	36,588
——————————
4,613
	1 119,587
——————————
141,152
	
132	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	20,0200	67,990
——————————
57,660
	1 361,160
——————————
1 154,353

		Total	 Lei			 40 533,976
	
		Total  Cabinet rentghen
Inclusiv salariu				40 533,976
22 710,833	
		3.6.  Hol rentghen
					
133	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati
	m2	46,3000	17,662
——————————
13,262
	817,741
——————————
614,021
	
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	116,9000	2,980
——————————
1,730
	348,339
——————————
202,214
	
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,8000	34,894
——————————
31,713
	237,281
——————————
215,649
	
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	116,9000	37,984
——————————
31,713
	4 440,313
——————————
3 707,250
	
137	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	31,0000	8,766
——————————
5,766
	271,746
——————————
178,746

		Total	 Lei			 6 115,420
	
		Total  Hol rentghen
Inclusiv salariu				6 115,420
4 917,880	
							
		Total	 Lei			 117 098,019
	
		Total Etajul 3
Inclusiv salariu				117 098,019
70 938,726	
		4. 4.etajul 2
					
		4.1. Viceu
					
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,5400	24,217
——————————
24,217
	85,728
——————————
85,728
	
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,5400	979,980
——————————
46,705
	3 469,128
——————————
165,334
	
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	10,4000	30,842
——————————
28,830
	320,762
——————————
299,832
	
141	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	4,8000	77,016
——————————
76,111
	369,675
——————————
365,334
	
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
143	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,0000	63,426
——————————
63,426
	63,426
——————————
63,426
	
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,0000	1 570,902
——————————
271,002
	1 570,902
——————————
271,002
	
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,5000	26,967
——————————
14,415
	40,450
——————————
21,622
	
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	3,3000	44,561
——————————
18,451
	147,052
——————————
60,889
	
149	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,0000	44,651
——————————
18,451
	133,954
——————————
55,354
	
150	pret piata	Teu d110
	buc	1,0000	33,000
——————————
0,000
	33,000
——————————
0,000
	
151	pret de piata	Revizie d110
	buc	1,0000	35,000
——————————
0,000
	35,000
——————————
0,000
	
152	pret de piata	Cot d110
	buc	1,0000	22,000
——————————
0,000
	22,000
——————————
0,000
	
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	20,6000	92,425
——————————
92,256
	1 903,961
——————————
1 900,474
	
154	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	3,4000	360,662
——————————
140,707
	1 226,251
——————————
478,405
	
155	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	30,5000	204,983
——————————
147,033
	6 251,981
——————————
4 484,506
	
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	37,8000	234,990
——————————
141,267
	8 882,639
——————————
5 339,893
	
157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,7000	168,030
——————————
115,320
	957,771
——————————
657,324
	
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	7,2000	34,894
——————————
31,713
	251,237
——————————
228,333
	
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	7,2000	2,980
——————————
1,730
	21,455
——————————
12,455
	
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	7,2000	37,984
——————————
31,713
	273,485
——————————
228,334
	
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,7000	45,796
——————————
44,975
	261,039
——————————
256,356
	
162	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	5,7000	122,063
——————————
60,543
	695,759
——————————
345,095
	
163	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	5,7000	17,069
——————————
4,036
	97,295
——————————
23,006
	
164	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 
	m2	5,7000	50,024
——————————
27,677
	285,138
——————————
157,758
	
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	5,7000	66,716
——————————
40,362
	380,283
——————————
230,063
	
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,7000	263,014
——————————
167,214
	1 499,180
——————————
953,120
	
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Voge&Noot Vonova 22K 500/1400
	buc	1,0000	1 142,273
——————————
37,479
	1 142,273
——————————
37,479

		Total	 Lei			 32 254,761
	
		Total Viceu
Inclusiv salariu				32 254,761
16 977,709	
		4.2. Nr. 208
					
168	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	5,6000	212,791
——————————
159,142
	1 191,627
——————————
891,193
	
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Orizont/
	m2	5,6000	83,736
——————————
70,345
	468,921
——————————
393,933
	
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,6000	34,894
——————————
31,713
	195,407
——————————
177,593
	
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	50,8000	2,980
——————————
1,730
	151,374
——————————
87,874
	
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,8000	37,984
——————————
31,713
	1 929,579
——————————
1 611,020
	
173	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,1000	44,013
——————————
33,443
	92,427
——————————
70,230
	
174	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	6,6000	11,184
——————————
9,226
	73,812
——————————
60,889
	
175	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
176	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
177	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
178	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	2,1000	212,790
——————————
159,141
	446,860
——————————
334,197
	
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,2000	234,990
——————————
141,267
	281,988
——————————
169,520

		Total	 Lei			 6 665,932
	
		Total Nr. 208
Inclusiv salariu				6 665,932
4 053,036	
		4.3. Nr. 224
					
180	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	5,6000	212,791
——————————
159,142
	1 191,627
——————————
891,193
	
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Orizont/
	m2	5,6000	83,736
——————————
70,345
	468,921
——————————
393,933
	
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,6000	34,894
——————————
31,713
	195,407
——————————
177,593
	
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	50,8000	2,980
——————————
1,730
	151,374
——————————
87,874
	
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,8000	37,984
——————————
31,713
	1 929,579
——————————
1 611,020
	
185	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,1000	44,013
——————————
33,443
	92,427
——————————
70,230
	
186	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	6,6000	11,184
——————————
9,226
	73,812
——————————
60,889
	
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	54,777
——————————
54,777
	54,777
——————————
54,777
	
188	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139
	
190	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	2,1000	212,790
——————————
159,141
	446,860
——————————
334,197
	
191	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,2000	234,990
——————————
141,267
	281,988
——————————
169,520

		Total	 Lei			 6 665,932
	
		Total Nr. 224
Inclusiv salariu				6 665,932
4 053,036	
		4.4. Nr 212
					
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	2,3000	24,217
——————————
24,217
	55,700
——————————
55,700
	
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,3000	979,979
——————————
46,704
	2 253,952
——————————
107,420
	
194	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,3000	30,843
——————————
28,830
	163,467
——————————
152,799
	
195	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	5,5000	67,990
——————————
57,660
	373,945
——————————
317,130
	
196	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
197	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	5,3000	36,588
——————————
4,613
	193,916
——————————
24,448
	
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,1000	27,136
——————————
26,524
	301,215
——————————
294,412
	
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,1000	66,716
——————————
40,362
	740,552
——————————
448,019
	
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	11,1000	263,014
——————————
167,214
	2 919,456
——————————
1 856,076
	
201	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	6,6000	11,184
——————————
9,226
	73,812
——————————
60,889
	
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,1000	101,628
——————————
88,220
	1 128,072
——————————
979,240
	
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	20,3000	83,736
——————————
70,345
	1 699,840
——————————
1 428,008
	
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	31,3000	34,894
——————————
31,713
	1 092,186
——————————
992,617
	
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,3000	2,980
——————————
1,730
	93,268
——————————
54,143
	
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,3000	37,984
——————————
31,713
	1 188,895
——————————
992,617
	
207	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	1 374,021
——————————
106,671
	1 374,021
——————————
106,671
	
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	405,139
——————————
95,139
	405,139
——————————
95,139

		Total	 Lei			 14 402,486
	
		Total Nr 212
Inclusiv salariu				14 402,486
8 109,478	
							
		Total	 Lei			 59 989,111
	
		Total 4.etajul 2
Inclusiv salariu				59 989,111
33 193,259	
		5. Etajul 3
					
		5.1. Stationar de zi
					
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	6,9300	24,217
——————————
24,217
	167,826
——————————
167,826
	
210	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual
	m2	2,3000	1 209,963
——————————
103,787
	2 782,914
——————————
238,711
	
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,3000	30,843
——————————
28,830
	163,467
——————————
152,799
	
212	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000	345,050
——————————
144,150
	345,050
——————————
144,150
	
213	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi
	m	5,3000	36,588
——————————
4,613
	193,916
——————————
24,448
	
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	15,1000	27,136
——————————
26,524
	409,761
——————————
400,506
	
215	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,1000	77,808
——————————
48,434
	1 174,903
——————————
731,359
	
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,1000	263,014
——————————
167,214
	3 971,511
——————————
2 524,931
	
217	CG18A1	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	14,1000	74,070
——————————
57,660
	1 044,382
——————————
813,006
	
218	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	9,2000	204,983
——————————
147,033
	1 885,844
——————————
1 352,704
	
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton/
	m2	10,2000	2,980
——————————
1,730
	30,394
——————————
17,644
	
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,2000	34,894
——————————
31,713
	355,920
——————————
323,472
	
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	632,0000	37,984
——————————
31,713
	24 005,800
——————————
20 042,616

		Total	 Lei			 36 531,688
	
		Total Stationar de zi
Inclusiv salariu				36 531,688
26 934,172	
							
		Total	 Lei			 36 531,688
	
		Total Etajul 3
Inclusiv salariu				36 531,688
26 934,172	

		Total	 Lei			457 755,34
	
		Asigurari sociale	22,5 %			66 346,22
	
		Transportarea materiale	10 %			16 070,49
	
		Total	 			540 172,05
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			78 324,95
	
		Total	 			618 497,00
	
		Beneficiu de deviz	6 %			37 109,82
	
		Total	 			655 606,82
	
		TVA	20 %			131 121,36
	
		Total	 			786 728,18

Total deviz:
Inclisiv salariu				786 728,18
——————
294 872,11

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)