**Documentație de atribuire la**

**anunțul de participare nr. 15 din 20 ianuarie 2022**

Obiectul: ***Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău****.*

Numărul: CG-L-01/22;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

1. **Descriere generală, Informații:**

Executarea lucrărilor de construcție a obiectelor de distribuție a gazelor naturale, care prevede alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici din oerimetrul străzilor Fierarilor, Lemnarilor, Zidarilor, Pietrarilor, A. Russo din comuna Bubuicei, mun. Chișinău - construcția a rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu o lungime totală de 5,693 km (Gazoduct de presiune medie subteran – 2.995 km; Gazoduct de presiune joasă – cu o lungime totală de 2,698 km; Punct reglare gaze cu 2 reg. FRG/2MB dn25 – 9 un.; Punct reglare gaze cu 2 reg. РДГ-50Н – 1 un.; Punct reglare gaze cu 2 reg. FRG/2MB dn20 – 1 un., caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **C-te** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuiog, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor | km | 2,993 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **2** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,296 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **3** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,250 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **4** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,343 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **5** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,323 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **6** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | km | 0,287 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **7** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,388 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **8** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci | km | 0,401 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **9** | **45453000-7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,023 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **10** | **45453000-7** | PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **11** | **45453000-7** | PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **12** | **45453000-7** | PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **13** | **45453000-7** | PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **14** | **45453000-7** | PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **15** | **45453000-7** | PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **16** | **45453000-7** | PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **17** | **45453000-7** | PRG №8 cu 2 reg. РДГ-50Н din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **18** | **45453000-7** | PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **19** | **45453000-7** | PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **20** | **45453000-7** | Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci | km | 0,002 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **21** | **45453000-7** | Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci | km | 0,32 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **22** | **45453000-7** | PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| **Valoarea estimată (lei fără TVA):** | | | | | **8 539 081,31** |

1. **Condiții de executare a lucrărilor:**

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor și dare a obiectelor în exploatare este de 30 octombrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

1. **Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea** **bunurilor și lucrărilor:**

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

1. **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:**

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

* Cerințe față de PRG:

\* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;

\* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;

\* partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;

\* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);

\* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;

\* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;

\* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Benefeciarului);

\* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;

\* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;

\* grile pentru ventilare;

\* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;

\*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe;

\*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;

\*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;

\* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);

\* garanție la utilaje – minim 24 de luni;

\* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;

\* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

\* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;

\* tavă pentru depozitarea documentelor;

\* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.

\* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.

\* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte;

\* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;

\* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;

\* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip КЗМ;

\* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:

1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă;

\* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm;

\* Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.

\* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

\* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

* Cerințe față de țeava de oțel:

\* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

\* corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

\* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

* Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă:

\* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

\* corespundere - ГОСТ 50838-95;

\* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100;

\* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

\* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;

* Cerințe față de armaturi din oțel:

\* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

\* cu respectarea prevederilor documentației de proiect;

* La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
* Cerințe față de lucrări:
* Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022
* Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;
* Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;
* Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
* Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
* Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
* Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
* Specificații tehnice **-** ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.

1. **Cerinţe privind calculul costului/prețului:**

* Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.
* Oferta **-** ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

1. **Cerințe față de operatorii economici:**

* să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
* să nu se afle în proces de lichidare;
* să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
* să nu-i fie stopată activitatea;
* sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
* să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
* să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
* să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;
* să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

**7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caiet de sarcini (se anexează), semnate și ștampilate de ofertant, și confirmate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat. Se prezintă pe fiecare obiect separate, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule. | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |
| Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3); | Obligatoriu |
| Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
| Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5) | Obligatoriu |
| Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
| Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; | Obligatoriu |
| Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| Documentele care să ateste studiile,calificările,experiența de serviciu a personalului de specialitate vor fi prezentate la solicitare (în caz de necesitate); | Obligatoriu |
| Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat și ștampilat, și confirmta prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate a principalelor materiale care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate; | Obligatoriu |
| Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din data dării în exploatare; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
| Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |

1. **Condiții referitoare la contract:**

* Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
* Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
* **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” Data „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conducător întreprinderii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președintele Grupului Lisa I.

Secretarul Grupului Djurinscaia L.

Membrii Grupului Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

**Specificații de preț:**

Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău;*

Numărul: CG-L-01/22;

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **C-te** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea obiectului (lei fără TVA)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuiog, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor | km | 2,993 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **2** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,296 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **3** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,250 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **4** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,343 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **5** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,323 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **6** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | km | 0,287 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,388 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **8** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci | km | 0,401 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **9** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,023 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **10** | PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **11** | PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **12** | PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **13** | PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **14** | PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **15** | PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **16** | PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **17** | PRG №8 cu 2 reg. РДГ-50Н din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **18** | PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **19** | PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **20** | Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci | km | 0,002 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **21** | Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci | km | 0,32 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **22** | PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SRL ”Chișinău-gaz” Data „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președintele Grupului Lisa I.

Secretarul Grupului Djurinscaia L.

Membrii Grupului Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

**Specificații tehnice:**

Obiectul achiziției: Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău;*

Numărul: CG-L-01/22;

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **C-te** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuiog, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor | km | 2,993 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **2** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,296 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **3** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,250 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **4** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,343 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **5** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | km | 0,323 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **6** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | km | 0,287 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **7** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,388 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **8** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci | km | 0,401 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **9** | Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | km | 0,023 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **10** | PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **11** | PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **12** | PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **13** | PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **14** | PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **15** | PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **16** | PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **17** | PRG №8 cu 2 reg. РДГ-50Н din str. Pietrarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **18** | PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **19** | PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **20** | Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci | km | 0,002 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **21** | Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci | km | 0,32 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| **22** | PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci | buc | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SRL ”Chișinău-gaz” Data „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președintele Grupului Lisa I.

Secretarul Grupului Djurinscaia L.

Membrii Grupului Cernei C.

Pârțu G.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.