CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Consolidarea provizorie a afuierilor ravenei, str. Independentei s. Mingir r-n Hincesti
Etapa 1
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,111	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,111	
		1. Etapa 1
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	2,09	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	2,09	
3	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km  (k=0.85)
	t	395,16	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,09	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	3,06	
6	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km  (k=0.85)
	t	578,34	
7	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului)
	100 m3	3,06	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele rigolei)
	m3	306,00	
9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	3,06	
10	TsG14C
	Cosirea vegetatiei 
	100m2	3,90	
11	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	3,60	
12	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp 
	100m2	3,60	
13	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	3,60	
14	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	2,88	
15	TsD7B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (288m2)
	100 m3	0,87	
		1.2. Demolarea stratului de but, pietris si nisip
	
16	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, but si alte materiale
	m3	199,50	
17	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	1,995	
18	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	438,90	
19	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,995	
20	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea stratului de nisip)
	100 m3	0,256	
21	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,256	
22	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	40,93	
23	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,256	
		1.3. Amenajarea stratului de baza
	
24	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea amestecului de but cu piatra sparta si alte materiale)
	100 m3	1,995	
25	TsI50A10
	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	438,90	
26	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Asternerea stratului de baza din materiale de la demolare cu pret)
	m3	199,50	
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)
	100 m3	0,14	
28	TsI50A10
	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	22,46	
29	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (nisip de la demolare cu pret)
	m3	14,04	
		1.4. Constructia rigolei prefabricate L8-5
	
30	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	8,25	
31	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,083	
32	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	15,59	
33	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,083	
34	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului si taluzurilor)
	100m2	3,197	
35	PI06A
	Incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea rigolelor de la santierul beneficiarului)
	buc	18,00	
36	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	70,20	
37	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L8-5, 5970x1160x1000mm) 18buc
	m3	28,08	
38	Dl119
	Consolidari din mortar de ciment
	m3	3,60	
39	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	703,80	
40	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)
	100 m3	0,014	
41	TsI50A10
	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	2,30	
42	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (nisip de la demolare cu pret)
	m3	1,44	
43	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (cascade)
	m3	1,59	
44	Dl119
	Consolidari din mortar de ciment
	m3	0,53	
45	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)
	m3	1,06	
		1.5. Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m
	
46	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (cu transportarea la 1.0km)
	100 m3	0,15	
47	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	6,32	
48	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual)
	100 m3	0,063	
49	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	11,90	
50	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,11	
51	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	0,26	
52	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm)
	m3	2,16	
53	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	20,80	
54	PD04A
	Montarea armaturilor AI
	kg	8,29	
55	PD04A
	Montarea armaturilor  AIII
	kg	603,84	
56	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6
	m3	6,38	
		1.6. Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m
	
57	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (cu transportarea la 1.0km)
	100 m3	0,643	
58	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	27,56	
59	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual)
	100 m3	0,276	
60	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km
	t	52,09	
61	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,397	
62	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	1,934	
63	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm)
	m3	7,94	
64	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	155,80	
65	PD04A
	Montarea armaturilor AI
	kg	31,86	
66	PD04A
	Montarea armaturilor  AIII
	kg	4 096,26	
67	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6	m3	35,76	
68	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)	kg	168,47	
		1.7. Montarea placilor prefabricate din beton armat
	
69	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi prefabricate tip P9/2-15b, 1495mm x 1160mm x 120mm) 8buc	m3	1,68	
70	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)	m3	1,20