Lista cu cantitatea de lucrari

Obiectul achiziţiilor  Reparatie capitala curte bloc locativ M. Eminescu 41

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	24,6000	
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	18,0000	
3	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( sub bordure)
	m3	3,0000	
4	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordure de drum)
	m	38,0000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	206,0000	
6	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire ( H= 15 cm)
	m3	37,0000	
7	RpAcF03A
	Ridicarea  la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat
	buc	4,0000	
8	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,3700	
9	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)
	m2	246,0000	
10	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1700	
11	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	246,0000	
12	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri)
	m3	42,6000	
13	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)
	t	68,0000	
14	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km ( beton asfaltic)
	t	52,0000