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1. Denumirea beneficiarului de stat:   Procuratura generală a Republicii Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziție:  Procuratura generală a Republicii Moldova
3. Obiectul achiziţiilor:  Lot 2- Lucrari de amenajare a parcării auto pentru persoane cu dizabilități la sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Principal.

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCS19G

	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton

	m
	9,5000


	2
	TsC58B

	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,2100


	3
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	33,6000


	4
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	0,6000


	5
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	0,3500


	6
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	35,0000


	7
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10*30*15cnm0, pe fundatie de beton C12/15

	m
	10,0000


	8
	DE17B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj caramida Spalat dr. 60mm- culoarea se v-a coordona cu beneficiarul)

	m2
	35,0000


	9
	DF18A

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

	buc
	1,0000


	10
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat . Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19

	buc
	2,0000


	11
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Indicator "Persoane cu dizabilitati")

	m2
	1,4000






Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN

