	
	
	
	

	Specificaţii tehnice 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3,] 

	Numărul procedurii de achiziție ______________ din _________________

	Obiectul achiziției: Tomberoane pentru evacuarea deșeurilor necesare serviciului gospodăresc

	Denumirea bunurilor
	Țara de origine/produ
cătorul

	Specificarea tehnică deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5

	Lot 1. Tomberon zincat pentru gunoi
	
	Fabricat din oțel presat de înaltă calitate (DC01), cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice.
- Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii.
- Formă conică pentru ușurința de descărcare și gestiune.
- Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor.
- Antivandal și rezistent la foc.
Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor.
Material: metal zincat.
Culoare: argintiu.
Volum: 1100 litri.
Dimensiuni: 1370 - 1470 - 1115 mm.
	
	

	Lot 2. Tomberon pentru gunoi 240 litri
	
	Container cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Fabricat din masă plastică de înaltă calitate, cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice, la produse chimice şi UV.
- Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune și curățarea facilitată.
- Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor.
Culoare: în sortiment la solicitarea beneficiarului.
Volum: 240 litri.
Dimensiuni: adîncimea 700-750 mm, înălțimea 1050-1100 mm, lățimea 550-600 mm.
- Certificat  ISO 9001;
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6
	
	

	Lot 3. Tomberon pentru gunoi 120 litri
	
	Container cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Fabricat din masă plastică de înaltă calitate, cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice.
- Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune.
- Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor.
Culoare: în sortiment la solicitarea beneficiarului.
Volum: 120 litri.
Dimensiuni: adîncimea 500-600 mm, înălțimea 900-950 mm, lățimea 480-550 mm.
- Certificat  ISO 9001;
- Certificat de conformitate DIN-EN 840-1-5-6
	
	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________
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