Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-L-04/24
”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea cartierului locativ din perimetrul străzilor Chișinăului, Vadul Pietrei, Ciocîrliei or. Cricova, mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Chisinaului, str. Vadul Pietrei or. Cricova

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Lucrari terasamente
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	5,08	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,8976	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	15,27	
	9312040019600	Sapator	h-om	20,6145	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7039	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	84,24	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,1144	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	84,24	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,2888	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,4240	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	4,39	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,7851	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	4,39	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,7198	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	45,6121	
 		1.2. Tevi si armaturi. Gazoduct subteran de presiune medie
			
7	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
8	IzL06C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita  
	m2	0,19	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0057	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1083	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0057	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0076	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0198	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,1947	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0087	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,5020	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,1976	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0057	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0323	
9	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm 
	m	952,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	61,9752	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	115,1920	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8.2mm	m	957,7168	
	2710503808003	Fir trasor	m	1 048,2472	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1 029,1882	
	2416526101467	Mastic 	kg	24,7768	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,9040	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	38,0800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	38,0800	
10	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm 
	m	122,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,6962	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3920	
	252121671000150	Teava polietilena PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	122,3660	
	2710503808003	Fir trasor	m	134,2000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	131,7600	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,8300	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2440	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,8800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,8800	
11	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm 
	buc	9,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,0000	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot d90mm	buc	9,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,2000	
12	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm 
	buc	10,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,0000	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa d90mm	buc	10,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,0000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,0000	
13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Cot PE d50mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	
	2523156713811Cot PE d50mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d50mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2000	
14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d50mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	
	2523156713811 Mufa d50mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d50mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2000	
15	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	2523156713811 Teu d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
16	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	2523156713811Trecere PE d90/50	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/50mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
17	GD60B
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm 
	buc	1,00	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	45,0000	
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,6500	
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,6500	
18	GD59B
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm 
	m	15,00	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	45,4500	
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,1500	
	2521216716002140	Teava de polietilena PE d140x12.7mm	m	15,0450	
	4100126202818	 Apa	m3	3,9000	
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	234,0000	
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,1500	
19	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-30-intersectia cu apeduct): L=4m 7buc 
	m	28,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2840	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,2840	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	28,6171	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	4,7695	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	9,2585	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,4890	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	28,3366	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	9,5390	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,3960	
20	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-31-intersectia cu cablu): L=4m 13buc 
	m	52,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,9560	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	33,9560	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	53,1461	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	8,8577	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	17,1943	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	8,3366	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	52,6250	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	17,7154	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,1640	
21	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	12,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,2000	
	4100126202818	 Apa	m3	1,2000	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,5200	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	
22	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm: L=6m 1buc 
	m	6,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9180	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,9180	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	6,1322	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	1,0220	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	1,9840	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,9619	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	6,0721	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,0441	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9420	
23	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm: L=9m 1buc 
	m	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8770	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,8770	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	9,1984	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	1,5331	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	2,9759	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,4429	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	9,1082	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,0661	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,4130	
24	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm: L=7m 1buc 
	m	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5710	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,5710	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	7,1543	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	1,1924	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	2,3146	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,1222	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	7,0841	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,3848	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0990	
25	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm: L=5m 1buc 
	m	5,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2650	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2650	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	5,1102	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,8517	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	1,6533	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,8016	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	5,0601	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,7034	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7850	
26	GC04C
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm  
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,8200	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,5200	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,0100	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,0300	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,3400	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,4700	
27	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm 
	1 km	1,07	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5564	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0428	
 		1.3. Iesire la PRG nr. 1
			
28	GA08A,k=0.5 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 34 buc) (k=0.5 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100	
	2521216701000108x4.0 mm	Teava din otel 108x4.0 mm	m	1,0000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,2500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0600	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0005	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0700	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0750	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,7500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,4000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1450	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	
29	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm 
	m	1,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0221	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	
	252121671000150	Teava polietilena PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	1,0030	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	
30	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Cot PE d50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	
	2523156713811Cot PE d50mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d50mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	
31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	
	2523156713811 Mufa d50mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d50mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	
32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE/OT d50/50mm 
	buc	1,00	
	2523156713811 TrecerePE/OTd505	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d50/50mm	buc	1,0000	
33	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava otel d50*3.0mm 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650	
	272210310700050	Conducta de otel d50*3.0mm	m	0,5020	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0045	
34	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm. Robinet cu flanse dn50mm 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	
	287527420210050	Robinet cu bila cu flanse dn50mm	buc	1,0000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
35	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm. Dop dn50mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400200dop50	Dop din otel dn50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
36	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	287527440020050	Flanse din otel dn50mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
37	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava otel d38*2.0mm 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650	
	272210310700038	Conducta de otel d38*2.0mm	m	0,5020	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540	
38	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,14	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0658	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0140	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0182	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0168	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0007	
39	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la PRG 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	
 		1.4. Iesire la PRG nr. 2 si nr. 3
			
40	GA08A,k=0.75 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,2450	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3150	
	2521216701000159x4.0 mm	Teava din otel 159x4.0 mm	m	1,0000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,3750	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0900	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0008	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1050	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1125	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,1250	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,6000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2250	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2175	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0450	
41	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm 
	m	1,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0651	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8.2mm	m	1,0060	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1011	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0811	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0260	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	
42	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa d90mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
43	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot d90mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
44	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm 
	buc	1,00	
	2523156713811TrecerPE/OTd90/89	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE/OT d90/89mm	buc	1,0000	
45	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8400	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0120	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0120	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0360	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
46	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot OT d89mm 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,2000	
	2875274040000Cot OT d89mm	Cot OTd89mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0450	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2660	
47	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) 
	buc	2,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,4000	
	2875274202100Rob d89	Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа)	buc	2,0000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0400	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3400	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0600	
48	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	4,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9600	
	287527440020089	Flanse din otel d89mm	buc	4,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,8800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,9600	
49	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; Teava otel d38*2.0mm 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650	
	272210310700038	Conducta de otel d38*2.0mm	m	0,5020	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540	
50	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650	
	2722103107000d25х3,2 мм	Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	0,5020	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540	
51	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,68	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7896	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1680	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2184	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2016	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0084	
52	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la PRG 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	
 		2. Gazoduct suprateran de presiune medie
			
		2.1. Tevi si armaturi. Gazoduct suprateran de presiune medie
			
53	GA08A,k=0.75 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) 
	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,4900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6300	
	2521216701000159x4.0 mm	Teava din otel 159x4.0 mm	m	2,0000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,7500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1800	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0015	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2250	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,2500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,2000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4350	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	
54	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot OT d89mm 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,2000	
	2875274040000Cot OT d89mm	Cot OTd89mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0450	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2660	
55	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0180	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0060	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0060	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0180	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3600	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
56	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm 
	buc	2,00	
	2523156713811TrecerPE/OTd90/89	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE/OT d90/89mm	buc	2,0000	
57	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa d90mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
58	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot d90mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
59	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 
	buc	4,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,9200	
	2875274400200100	Flanse din otel d100mm	buc	4,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,4000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,0800	
60	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,84	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3948	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0840	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1092	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1008	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0042	
61	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	2,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	
 		2.2. Lucrari de montare
			
62	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm 
	buc	2,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,4200	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0400	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3600	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0600	
 		2.3. Utilaj
			
63	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm 
	buc	2,00	
	2875274202100100	Robinet sferic cu flanse d100mm	buc	2,0000	

2.	Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 1 din str. Vadul Pietrei 
or. Cricova
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Lucrari terasamente
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	3,11	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,57	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	9,34	
	9312040019600	Sapator	h-om	12,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,32	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	49,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,40	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	49,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,21	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,97	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	2,71	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,95	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	2,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,90	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	28,16	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
7	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR17,6 d90x5.2mm 
	m	226,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,71	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	27,35	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR17,6 d90x5.2mm	m	227,13	
	2710503808003	Fir trasor	m	248,60	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	244,08	
	2416526101467	Mastic 	kg	5,88	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,04	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	9,04	
8	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm. Teava PE100 SDR17,6 d75x4.3mm 
	m	63,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,53	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,54	
	252121671000175	Teava polietilena PE100 SDR17,6 d75x4.3mm	m	63,19	
	2710503808003	Fir trasor	m	69,30	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	68,04	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,26	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,52	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,52	
9	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.  Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm 
	m	135,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,98	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,86	
	252121671000150	Teava polietilena  Teava PE100 SDR11 d50x4.6mm	m	135,40	
	2710503808003	Fir trasor	m	148,50	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	145,80	
	2416526101467	Mastic 	kg	2,02	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,40	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,40	
10	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.  Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm 
	m	41,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,91	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,48	
	252121671000140	Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7	m	41,12	
	2710503808003	Fir trasor	m	45,10	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	44,28	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,61	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,64	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,64	
11	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	59,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,30	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,12	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	59,18	
	2710503808003	Fir trasor	m	64,90	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	63,72	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,89	
12	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	186,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,11	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,70	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	186,56	
	2710503808003	Fir trasor	m	204,60	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	200,88	
	2416526101467	Mastic 	kg	2,79	
13	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/75mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90/75mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/75mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
14	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90/50mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/50mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
15	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
16	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
17	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/40mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811Trecere PE d90/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/40mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
18	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811Trecere PE d90/50	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/50mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE d40/32mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811Trecere d40/32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d40/32mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE d50/32mm 
	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811Trecere d50/32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d50/32mm	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
21	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d75/50mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811Trecere PE d75/50	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d75/50mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
22	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/32mm 
	buc	15,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	15,00	
	2523156713811 Teu d90/32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/32mm	buc	15,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	12,00	
23	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d75/32mm 
	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,00	
	2523156713811 Teu d75/32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d75/32mm	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,40	
24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Teu PE d50/32mm 
	buc	4,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,20	
	2523156713811Teu d50/32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d50/32mm	buc	4,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,40	
25	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,40	
26	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d75mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Mufa d75mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d75mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	26,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	20,80	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	26,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,60	
28	GD58A k=0.70 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-31 - Intersectarea cu apeduct): L=2.5m 4buc 
	m	10,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,57	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,57	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	10,20	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	1,70	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	3,30	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,60	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	10,10	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,40	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,10	
29	GD58A k=0.32 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d63x5.8mm (УПГ-31): L=2,5m 12buc 
	m	30,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,27	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,27	
	252121671600063	Teava din polietilena PE d63x5.8mm	m	30,60	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	5,10	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	9,90	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,80	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	30,30	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	10,20	
30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	9,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,64	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,56	
	4100126202818	Apa	m3	0,96	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,02	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,03	
31	GC04C
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm  
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,82	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,52	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,20	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,01	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,03	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,50	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,34	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,47	
32	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm 
	1 km	0,71	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,37	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,03	
 		1.3. Intrare in pamint
			
33	GA08A,k=0.75 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	
	2521216701000159x4.0 mm	Teava din otel 159x4.0 mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	
34	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
35	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,28	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
36	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	
	2875274202100Rob d89	Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа)	buc	1,00	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
37	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	287527440020089	Flanse din otel d89mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	
38	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	
	2722103107000d25х3,2 мм	Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	0,50	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,05	
39	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm 
	buc	1,00	
	2523156713811TrecerPE/OTd90/89	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE/OT d90/89mm	buc	1,00	
40	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
41	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
42	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire din PRG 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	
 		1.4. Iesire la consumator
			
43	GA08A,k=0.5 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 26 buc) (k=0.5 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) 
	m	26,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	21,58	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,46	
	2521216701000108x4.0 mm	Teava din otel 108x4.0 mm	m	26,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	58,50	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,56	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,82	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,95	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	19,50	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	10,40	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,90	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,77	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,78	
44	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,26	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
	2663102100000	Beton 	m3	0,27	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,03	
45	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	26,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,57	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,94	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	26,08	
	2710503808003	Fir trasor	m	28,60	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	28,08	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,39	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	
46	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	26,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	20,80	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	26,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,60	
47	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE/OT d32/25mm 
	buc	26,00	
	2523156713811 Trec PE/OTd32/25	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm	buc	26,00	
48	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) 
	m	39,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,07	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,14	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,07	
	2722103107000d25х3,2 мм	Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	39,16	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,39	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,21	
49	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm 
	buc	26,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,50	
	2875274205200ду25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	26,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,52	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,04	
50	ID02B
	Dop din otel d25 mm 
	buc	26,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,98	
	2875274114000Dop din otel d25m	Dop din otel d25mm	buc	26,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,52	
51	ID02B
	Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori 
	buc	26,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,98	
	2875274114000filetd25	Filet d25mm	buc	26,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,52	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,04	
52	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori 
	buc	26,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,68	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	26,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,31	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,62	
53	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	39,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,90	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,78	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,98	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,98	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,12	
 		2. Lucrari de montare (priza de pamint pentru contoare) - 26buc
			
54	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	7,80	
	1	Muncitor	h-om	83,46	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm (L=7.5m 26buc)	m	195,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	5,07	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,65	
55	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	2,02	
	1	Muncitor	h-om	43,03	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d16mm L=7.5m 26buc	m	195,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,82	
	1019852	Vopsea	kg	4,85	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,79	

3.	Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 2 din str. Mihai Viteazul, Ciocirliei or. Cricova
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Lucrari terasamente
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	4,55	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,93	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	13,64	
	9312040019600	Sapator	h-om	18,41	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,77	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	71,23	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,08	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	71,23	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,97	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,12	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	3,96	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,32	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	3,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,93	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,14	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
7	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR17,6 d90x5.2mm 
	m	545,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	35,48	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	65,94	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR17,6 d90x5.2mm	m	547,72	
	2710503808003	Fir trasor	m	599,50	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	588,60	
	2416526101467	Mastic 	kg	14,17	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	21,80	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	21,80	
8	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm. Teava PE100 SDR17,6 d75x4.3mm 
	m	195,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,82	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,04	
	252121671000175	Teava polietilena PE100 SDR17,6 d75x4.3mm	m	195,58	
	2710503808003	Fir trasor	m	214,50	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	210,60	
	2416526101467	Mastic 	kg	3,90	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	7,80	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	7,80	
9	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.  Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm 
	m	110,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,43	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,96	
	252121671000140	Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7	m	110,33	
	2710503808003	Fir trasor	m	121,00	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	118,80	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,65	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,40	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,40	
10	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	130,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,87	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,68	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	130,39	
	2710503808003	Fir trasor	m	143,00	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	140,40	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,95	
11	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/40mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811Trecere PE d90/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/40mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
12	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d75/40mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811Trecere PE d75/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d75/40mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE d40/32mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811Trecere d40/32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d40/32mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
14	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
15	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/75mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90/75mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/75mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
16	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/75mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 TrecerePE d90/75	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/75mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
17	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Cot PE d40mm 
	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523156713811Cot d40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d40mm	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
18	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	6,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	6,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,80	
19	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/32mm 
	buc	11,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	11,00	
	2523156713811 Teu d90/32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/32mm	buc	11,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,80	
20	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d75/32mm 
	buc	9,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,00	
	2523156713811 Teu d75/32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d75/32mm	buc	9,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,20	
21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Teu PE d40/32mm 
	buc	5,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	
	2523156713811Teu d40/32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d40/32mm	buc	5,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	
22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Teu PE d32mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811Teu PE d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d32mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Teu PE d40mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811Teu d40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d40mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
24	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	6,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	6,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,80	
25	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d75mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811 Mufa d75mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d75mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d40mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523156713811Mufa d40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d40mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	26,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	20,80	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	26,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,60	
28	GD58A k=0.70 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-31 - Intersectarea cu apeduct): L=2.5m 11buc 
	m	27,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,57	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,57	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	28,05	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	4,68	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	9,08	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,40	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	27,77	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	9,35	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,02	
29	GD58A k=0.32 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d63x5.8mm (УПГ-30-1): L=2m 6buc 
	m	12,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,51	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,51	
	252121671600063	Teava din polietilena PE d63x5.8mm	m	12,24	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	2,04	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	3,96	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,92	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	12,12	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,08	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,60	
30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	10,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,18	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,22	
	4100126202818	Apa	m3	1,02	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,14	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,28	
31	GC04C
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm  
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,82	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,52	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,20	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,01	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,03	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,50	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,34	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,47	
32	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm 
	1 km	0,98	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,51	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,04	
 		1.3. Intrare in pamint
			
33	GA08A,k=0.75 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	
	2521216701000159x4.0 mm	Teava din otel 159x4.0 mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	
34	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
35	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,28	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
36	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	
	2875274202100Rob d89	Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа)	buc	1,00	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
37	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	287527440020089	Flanse din otel d89mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	
38	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm 
	buc	1,00	
	2523156713811TrecerPE/OTd90/89	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE/OT d90/89mm	buc	1,00	
39	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
40	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
41	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire din PRG 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	
 		1.4. Iesire la consumator
			
42	GA08A,k=0.5 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 28 buc) (k=0.5 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) 
	m	27,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	22,41	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,67	
	2521216701000108x4.0 mm	Teava din otel 108x4.0 mm	m	27,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	60,75	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,62	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,89	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,02	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	20,25	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	10,80	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,05	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,91	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,81	
43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,93	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	
	2663102100000	Beton 	m3	0,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,03	
44	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	27,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,97	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	27,08	
	2710503808003	Fir trasor	m	29,70	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	29,16	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,40	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	
45	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	27,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	21,60	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	27,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	16,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,20	
46	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE/OT d32/25mm 
	buc	27,00	
	2523156713811 Trec PE/OTd32/25	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm	buc	27,00	
47	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) 
	m	40,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,27	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,27	
	2722103107000d25х3,2 мм	Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	40,66	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,41	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,37	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,36	
48	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm 
	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,25	
	2875274205200ду25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	27,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,54	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,08	
49	ID02B
	Dop din otel d25 mm 
	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,21	
	2875274114000Dop din otel d25m	Dop din otel d25mm	buc	27,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,54	
50	ID02B
	Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori 
	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,21	
	2875274114000filetd25	Filet d25mm	buc	27,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,54	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,08	
51	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori 
	buc	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,86	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	27,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,32	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,65	
52	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	45,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,50	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,90	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,12	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,12	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,14	
 		2. Lucrari de montare (priza de pamint pentru contoare) - 27buc
			
53	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	8,10	
	1	Muncitor	h-om	86,67	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm (L=7.5m 27buc)	m	202,50	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	5,26	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,17	
54	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	2,02	
	1	Muncitor	h-om	43,03	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d16mm L=7.5m 27buc	m	202,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,82	
	1019852	Vopsea	kg	4,85	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,79	

4.	Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 3 or. Cricova

(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Lucrari terasamente
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	1,99	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,40	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	5,98	
	9312040019600	Sapator	h-om	8,07	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,41	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	31,63	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,81	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	31,63	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,52	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,16	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	1,74	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,90	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,74	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,35	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,08	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
7	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR17,6 d90x5.2mm 
	m	223,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,52	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	26,98	
	2521216710001d90	Teava polietilena PE100 SDR17,6 d90x5.2mm	m	224,11	
	2710503808003	Fir trasor	m	245,30	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	240,84	
	2416526101467	Mastic 	kg	5,80	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,92	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,92	
8	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	192,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,24	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,91	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	192,58	
	2710503808003	Fir trasor	m	211,20	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	207,36	
	2416526101467	Mastic 	kg	2,88	
9	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
10	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Teu d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
11	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/32mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811Trecere PE d90/40	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE d90/40mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Cot PE d32mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	
	2523156713811Cot d32	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d32mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,20	
13	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/32mm 
	buc	13,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	13,00	
	2523156713811 Teu d90/32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Teu PE d90/32mm	buc	13,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,40	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,40	
14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Teu PE d32mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	
	2523156713811Teu PE d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d32mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,20	
15	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,60	
16	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	15,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,00	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	15,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,00	
17	GD58A k=0.70 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-31 - Intersectarea cu apeduct): L=2.5m 1buc 
	m	2,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14	
	2521216716000140	Teava din polietilena PE d140x12.7mm	m	2,55	
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,43	
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,83	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,40	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	2,52	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,85	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,27	
18	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	0,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,66	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,13	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,25	
19	GC04C
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm  
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,82	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,52	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,20	
	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,01	
	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,03	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,50	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,34	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,47	
20	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm 
	1 km	0,41	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,21	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,02	
 		1.3. Intrare in pamint
			
21	GA08A,k=0.75 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	
	2521216701000159x4.0 mm	Teava din otel 159x4.0 mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	
22	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	
	272210310700089	Conducta de otel d89x3.5mm	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
23	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,28	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
24	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	
	2875274202100Rob d89	Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа)	buc	1,00	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
25	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	287527440020089	Flanse din otel d89mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	
26	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm 
	buc	1,00	
	2523156713811TrecerPE/OTd90/89	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Trecere PE/OT d90/89mm	buc	1,00	
27	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Mufa d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Mufa PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
28	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,00	
	2523156713811 Cot d90mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu).  Cot PE d90mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,80	
29	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire din PRG 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	
 		1.4. Iesire la consumator
			
30	GA08A,k=0.5 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 17 buc) (k=0.5 man, mec, mat,  cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) 
	m	17,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,11	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,57	
	2521216701000108x4.0 mm	Teava din otel 108x4.0 mm	m	17,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	38,25	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,02	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,19	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,27	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	12,75	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,80	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,55	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,46	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,51	
31	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,17	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,59	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	
	2663102100000	Beton 	m3	0,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,02	
32	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm 
	m	17,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,38	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,61	
	252121671000132	Teava polietilena  PE100 SDR11 d32x3.0mm	m	17,05	
	2710503808003	Fir trasor	m	18,70	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	18,36	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,26	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Mufa PE d32mm 
	buc	17,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	13,60	
	2523156713811 Mufa d32mm	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm	buc	17,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,20	
34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm.  Trecere PE/OT d32/25mm 
	buc	17,00	
	2523156713811 Trec PE/OTd32/25	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm	buc	17,00	
35	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) 
	m	25,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,31	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,63	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,31	
	2722103107000d25х3,2 мм	Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	25,60	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,26	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,75	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,23	
36	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm 
	buc	17,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,75	
	2875274205200ду25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	17,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,34	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,68	
37	ID02B
	Dop din otel d25 mm 
	buc	17,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,91	
	2875274114000Dop din otel d25m	Dop din otel d25mm	buc	17,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,34	
38	ID02B
	Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori 
	buc	17,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,91	
	2875274114000filetd25	Filet d25mm	buc	17,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,34	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,68	
39	ID02A
	Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori 
	buc	17,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,06	
	2875274114000filetd20	Filet d20mm	buc	17,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,41	
40	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	25,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,55	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,51	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,64	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,64	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	
 		2. Lucrari de montare (priza de pamint pentru contoare) - 17buc
			
41	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	5,10	
	1	Muncitor	h-om	54,57	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm (L=7.5m 17buc)	m	127,50	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,31	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,92	
42	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	1,27	
	1	Muncitor	h-om	27,05	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d16mm L=7.5m 17buc	m	127,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,14	
	1019852	Vopsea	kg	3,05	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,27	

5.	PRG Nr. 1 cu 2 regulatoare FRG/2MB "Стандарт" DN25 din str. Vadul Pietrei, or. Cricova
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Legatura cu PRG
			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
2	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3.5 mm, L=2.4m, 2 buc) (suporti pentru PRG) 
	kg	43,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,09	
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m	4,80	
3	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,90	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,89	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,19	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,25	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,23	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
4	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	1,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,21	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,53	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,45	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	
5	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	5,80	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (5.8x1.50)	m2	8,70	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,87	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,42	
	2722103107000d50	Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=2,1 m, 5 buc	m	10,50	
6	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=1300mm, 2 buc)   
	kg	18,20	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	281123630980050505	Coltar din otel 50x50x5	m	2,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,09	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	
7	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=850mm, 1 buc)   
	kg	8,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
8	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=350mm, 1 buc)   
	kg	8,63	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
9	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=2400mm, 4 buc)   
	kg	29,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	9,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,30	
10	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	1,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	436,32	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,16	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,44	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,90	
 		2. Lucrari de montare
			
11	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	
12	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm	m	11,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
13	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	1,92	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d20mm	m	9,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,08	
	1019852	Vopsea	kg	0,22	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,30	
 		3. Utilaj
			
14	utilaj
	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 
	buc	1,00	
	PRG	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25	buc	1,00	

6.	PRG Nr. 2 cu 2 regulatoare FRG/2MB "Стандарт" DN25 din str. Mihai Viteazul, or. Cricova
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Legatura cu PRG
			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
2	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3.5 mm, L=2.4m, 2 buc) (suporti pentru PRG) 
	kg	43,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,09	
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m	4,80	
3	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,90	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,89	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,19	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,25	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,23	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
4	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	1,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,21	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,53	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,45	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	
5	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	11,80	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,12	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (11.8x1.50)	m2	17,70	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,83	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,85	
	2722103107000d50	Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=2,1 m, 7 buc	m	14,70	
6	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=1300mm, 2 buc)   
	kg	18,20	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	281123630980050505	Coltar din otel 50x50x5	m	2,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,09	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	
7	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=850mm, 1 buc)   
	kg	8,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
8	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=350mm, 1 buc)   
	kg	8,63	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
9	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=2400mm, 4 buc)   
	kg	29,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	9,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,30	
10	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	1,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	436,32	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,16	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,44	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,90	
 		2. Lucrari de montare
			
11	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	
12	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm	m	11,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
13	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	1,92	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d20mm	m	9,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,08	
	1019852	Vopsea	kg	0,22	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,30	
 		3. Utilaj
			
14	utilaj
	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 
	buc	1,00	
	PRG	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25	buc	1,00	

7.	PRG Nr. 3 cu 2 regulatoare FRG/2MB "Стандарт" DN25 din str. Mihai Viteazul, or. Cricova
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Legatura cu PRG
			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
2	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3.5 mm, L=2.4m, 2 buc) (suporti pentru PRG) 
	kg	43,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,09	
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3.5 mm L=2,4 m, 2 buc	m	4,80	
3	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,90	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,89	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,19	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,25	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,23	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
4	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	1,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,21	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,53	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,45	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	
5	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=1300mm, 2 buc)   
	kg	18,20	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	281123630980050505	Coltar din otel 50x50x5	m	2,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,09	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	
6	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=850mm, 1 buc)   
	kg	8,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
7	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=350mm, 1 buc)   
	kg	8,63	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	0,85	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,04	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,09	
8	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 50x50x5, L=2400mm, 4 buc)   
	kg	29,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	
	281123630980050504	Coltar din otel 50x50x4	m	9,60	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,30	
9	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	1,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	436,32	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,16	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,44	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,90	
 		2. Lucrari de montare
			
10	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	
11	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 40х4 mm 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	1011641	Banda de otel lat dimensiuni 40х4 mm	m	11,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
12	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	1,92	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d20mm	m	9,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,08	
	1019852	Vopsea	kg	0,22	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,30	
 		3. Utilaj
			
13	utilaj
	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 
	buc	1,00	
	PRG	PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25	buc	1,00	

Președintele Grupului de lucru	  		           Roșca M.
Secretarul Grupului                                                   	           Djurinscaia L.
Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                  Demian A.
                                                                                                  Răsoi V.
									Calașnic N.	   
Timoșcova T.