Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2
Сети наружного освещения

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,320	
 2	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
	100 m	0,320	
 3	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,080	
 4	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,320	
 5	
	Cablu  ABББШв - 3х4
	m	40,000	
 6	
	Caramida
	buc	320,000	
 7	
	Nisip
	m3	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie
			
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	12,000	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	9,000	
 10	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	9,000	
 11	CL01B
	Stilpi din otel gata confectionati, D=100 mm, H=4.5 m "TORSER"
	t	0,111	
 12	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	2,000	
 13	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	2,000	
 14	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
	m3	1,000	
 15	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente - РКУ01-125
	buc	2,000	
 16	
	Lampa DRL-125
	buc	2,000	
 17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm
	1 km	0,008	
 				ALTE CHELTUIELI			
1		Pichetarea traseului			
2		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control			
3		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor şi redicţionarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu  Poliţia Rutieră			
4		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
5		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
6		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a reţelelor montate	Lei		
7		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
8		Montarea indicătoarelor : „Atenţie: pericol”, „Trecere este interzisă”, „Pericol de electrocutare” , „Ocolire” ş.a.			
9		Cheltuieli pentru darea în exploatare: pachetul de documente cu coordonările cu „Premier Energy”, Pompieri, etc			
10		Cheltuieli pentru clădiri şi construcţii provizorii: podeţuri, şoproane, ingrădire			
11		Cheltuieli pentru conectarea reţelelor ş.a			
12		Energia electrică şi apă pentru scopuri scopuri generale			

	
INVESTITOR                                                                                  ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.