CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Gimnnaziul Stefan cel Mare
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Gimnnaziul Stefan cel Mare
3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a acoperișului blocului central ( A ) de studii la Gimnaziul “Ștefan cel Mare” în satul Mihailovca, str. 31 August nr. 1989, r-ul Cimișlia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Кровля 
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	860,50	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	848,00	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	848,00	
4	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	7,80	
5	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	40,50	
6	RpCF10B
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru
	m3	10,30	
7	TrB22F3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
	t	96,50	
8	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	20,80	
9	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	105,60	
10	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	280,00	
11	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	970,50	
12	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	17,60	
13	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	62,40	
14	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	3,85	
15	CE27A3
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei; Закладные детали ЗД 1 - 256 шт.; ЗД 1А - 190 шт.; ЗД 2 - 354 шт.;
	m2	986,80	
16	CE17A
	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare; Брус 40*50мм; 
	m2	1 030,00	
17	RpCH11A
	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara
	buc	3,00	
18	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite; Брус 40*50мм ;
	m2	986,00	
19	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	987,30	
20	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	102,50	
21	CN32H
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat
	m2	986,00	
22	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante
	m2	102,50	
23	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	144,00	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	156,00	
25	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru acoperisuri
	m2	85,20	
26	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,80	
27	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ( transportarea gunoiului )
	t	45,00	
28	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	45,00	
APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Gorodnitchi  Ivan		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.