c. Seliste, r-nul Nisporeni, PT-136,PT-137,PT-138,PT-422(renovarea si extinderea a 5.33km de iluminat stradal)	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de electromontaj
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj					
1	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. 	1000 m	5,330			
 2	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: 	100 buc	5,330			
 3	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25mm	100 m	0,060			
 4	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,340			
 5	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	2,000			
 6	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000			
 7	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, KMI	buc	1,000			
 8	08-01-066-1
	Limitator supratensiiune nelinear, OPS	set	1,000			
 9	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, Taimer	buc	1,000			
 10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000			
 11	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	117,000			
 12	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	117,000			
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii					
13	TsH74A
	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	40,000			
 14	RpEJ07B
	Constructia metalic pentru panou,gata confectionati : metalici, intre 3 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,000			
 15	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	8,000			
 		Capitolul 3. Materiale 					
16	
	Suport CA-1500	buc	119,000			
 17	
	Clema PA-25	buc	119,000			
 18	
	Suport CS-1500	buc	114,000			
 19	
	Clema RA-25	buc	114,000			
 20	
	Clema  FIDOS 4-35/6-150	buc	17,000			
 21	
	Clema  FIDOS 1.5-10/16-95	buc	40,000			
 22	
	Clema  KZ-1	buc	154,000			
 23	
	Clema  KZ-2	buc	37,000			
 24	
	Clema  PS-2-1	buc	52,000			
 25	
	Curea CSB	buc	410,000			
 26	
	Corp de iluminat LED-50W	buc	117,000			
 27	
	Consola KP-4	buc	117,000			
 28	
	Bara DIN	buc	1,000			
 29	
	Bara PE, N	buc	2,000			
 30	
	Clama A200	buc	427,000			
 31	
	Banda F- 2007	m	427,000			
 32	
	Cablu SIP-5 2*25	m	5 330,000			
 33	
	Cablu  VVG 2*1.5	m	234,000			
 34	
	Furtun metalic d.21	m	6,000			
 35	
	Constructia metalic p/u dulap	buc	1,000			
 		Capitolul 4. Utilaj					
36	
	Dulap BZUM DDE -1 -25	buc	1,000			
 37	
	Dulap ЩМП-03	buc	1,000			
 38	
	Contor electronic monofazat	buc	1,000			
 39	
	Automat VA-47-1p-C25	buc	1,000			
 40	
	Automat VA-47-1p-B16	buc	2,000			
 41	
	Ограничитель имп.перенапр. ОПС1-С -1р	buc	1,000			
 42	
	Contactor KMI-22510	buc	1,000			
 43	
	Taimer electronic	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli depozite	1,20 %				
 
	Total:					
	TVA	20,00 %				
	Total deviz: