Institutia Publica LT ,,Minerva", mun.Chisinau. Reparatie cabinete	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Reparatia cabinetelor

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cabinet Nr.14			
		Capitolul 1.1. Tavan
			
1	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	85,40	
 		Capitolul 2. Cabinet Nr.15 - Fizica			
		Capitolul 2.1. Pereti
			
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti
	m2	47,80	
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	47,80	
 4	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	47,80	
 5	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10 mm, k=5) 
	m2	47,80	
 6	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.
	m2	47,80	
 7	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu
	m	21,00	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	47,80	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	47,80	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,80	
 		Capitolul 2.2. Tavan
			
11	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	68,40	
 		Capitolul 3. Cabinet Nr.16			
		Capitolul 3.1. Tavan
			
12	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	36,60	
 		Capitolul 4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza			
		Capitolul 4.1. Tavan
			
13	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	32,70	
 		Capitolul 5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa			
		Capitolul 5.1. Tavan
			
14	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	37,40	
 		Capitolul 6. Cabinet Nr.19-Informatica			
		Capitolul 6.1. Tavan
			
15	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	68,30	
 		Capitolul 7. Cabinet Nr.20-Matematica			
		Capitolul 7.1. Tavan
			
16	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	54,30	
 		Capitolul 8. Coridor et.1			
		Capitolul 8.1. Tavan
			
17	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	36,00	
 		Capitolul 9. Coridor et.2			
		Capitolul 9.1. Tavan
			
18	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	83,00	
 		Capitolul 10. Coridor si 2 scari			
		Capitolul 10.1. Tavan
			
19	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	91,00	
 		Capitolul 11. Bucataria si cantina			
		Capitolul 11.1. Tavan			
20	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	69,00	
 		Capitolul 12. Atelier A+B			
		Capitolul 12.1. Tavan
			
21	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	104,20	
 		Capitolul 12.2. Lucrari de reparatie			
22	RpEA12A
	Demontarea canalul de protectie din metal
	m	18,20	
 23	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,02	
 24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	2,00	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,00	
 27	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob
	m2	12,00	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob
	m2	12,00	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,00	
 30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15
	buc	4,00	
 31	CL20A
	Usa din PVC gata confectionate 50x50
	buc	1,00	
 		Capitolul 13. Camerele auxiliare			
		Capitolul 13.1. Tavan
			
32	CK52B
	Plafoane suspendate din placi ,,Armstrong " 600x600x12 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	27,90	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.