CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul de Medicina Balti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie blocului sanitar et.4 la caminul nr.2 


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie WC et. 4
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	

	1
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	3,0000

	2
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 110 mm
	m
	4,7000

	3
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  - 50 mm
	m
	4,0000

	4
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc
	1,0000

	5
	RpSA04A

	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m
	12,0000

	6
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000

	7
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	3,0000

	8
	RpEA13A

	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor
	m
	14,0000

	9
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3
	2,4000

	10
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3
	2,4000

	11
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	11,4000

	12
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	26,1000

	13
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din PVC 
	m2
	17,2500

	14
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.)
	m2
	2,0000

	15
	RpCU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t
	7,0000

	16
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	7,0000

	17
	TsI50B5

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t
	7,0000

	
	
	1.2. Lucrari de reparatie
	
	

	18
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	11,4000

	19
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2
	26,1000

	20
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	26,1000

	21
	CF15C

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane k=2
	m2
	26,1000

	22
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	11,4000

	23
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 250 x 400 mm 
	m2
	36,4500

	24
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3
	1,2000

	25
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8*2 =3 buc
	m2
	4,8000

	26
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2
	37,2000

	27
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	25,8000

	28
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	11,4000

	29
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	37,2000

	30
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	37,2000

	31
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	37,2000

	32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	37,2000

	33
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	37,2000

	
	
	1.3. Apeduct si canalizare
	
	

	34
	SC07A1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	3,0000

	35
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc
	1,0000

	36
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000

	37
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	8,0000

	38
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	4,0000

	39
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	3,5000

	40
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu
	buc
	3,0000

	41
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot
	buc
	1,0000

	42
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere 110/50
	buc
	2,0000

	43
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufta
	buc
	2,0000

	44
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6,0000

	45
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot
	buc
	4,0000

	46
	SB24A

	Sifon de pardoseala , simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc
	1,0000

	47
	SC11A

	Portprosop inox , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin
	buc
	1,0000

	48
	SC12A

	Suport pentru hirtie iegienica, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	3,0000

	49
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,0000

	50
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,0000

	
	
	1.4. Ventilare
	
	

	51
	VA05A1

	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii pina la 150 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie (de inclus - cot= 2 buc, teu =1buc) etc
	m
	5,0000

	52
	VB09A

	Rama cu jaluzele PVC, gata confectionata , montata pe zidarie
	buc
	3,0000

	53
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra
	buc
	1,0000

	
	
	1.5. Electricitate
	
	

	54
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	30,0000

	55
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m
	30,0000

	56
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,0100

	57
	08-03-591-5

	Intreruptor, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,0500

	58
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg PVC 3*1.5 mm
	100 m
	0,5000

	59
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg PVC 3*2.5 mm
	100 m
	0,3000

	60
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,5000

	61
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat 
	buc
	5,0000



