Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Groapa de fundatie
					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900			
2	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900			
4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300			
		1.2. Placa de fundatii
					
5	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250			
6	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200			
7	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
8	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500			
		1.3. Pereti
					
9	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200			
10	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
11	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
12	CA03K
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... Beton C16/20
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	266310210000020	Beton C16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,1200			
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0700			
13	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500			
	2722103310000273	Teava instalatie 273*6	m	0,5000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003			
14	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	0,1500			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000			
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0002			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0010			
15	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0130			
		1.4. Placa de planseu
					
16	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200			
17	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
18	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
19	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005			
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,0100			
20	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500			
21	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120			
22	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	0,1500			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000			
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0002			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0010			
23	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0130			
24	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,4000			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2260			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	2,0360			
25	AcE10A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1
	buc				
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000			
26	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc				
	26611264331015	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,0000			
27	AcE10A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
28	
	Capac din fonta carosabil tip L
	buc				
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta L	buc	1,0000			
29	
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg				
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100			
30	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800			
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400			
31	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.