CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Apeduct  А1
	
1	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15
	buc	1,000	
2	SD06A
	Furtun   avind diametrul de 15
	buc	1,000	
3	SA01A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 15
	m	3,000	
4	SA01D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 32mm
	m	3,000	
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	0,060	
		2. Canalizare C1
	
6	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	15,000	
7	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.
	buc	1,000	
8	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	0,060	
9	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m	2,000