Reparatia capitala pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatie. in sectia  de boli interne nr 2  pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii  a  sectiei boli interne nr 2  etajul 6  sectorul 2					
		Capitolul 1.1. Demontari					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre )	m2	190,300			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,150			
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,380			
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	1 282,750			
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,750			
 6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 	m2	346,100			
 7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 	m2	123,600			
 8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,450			
 9	RpCP23A k=0.5
	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	38,000			
 10	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,000			
   		Capitolul 1.2. Alte lucrari					
11	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi	t	82,000			
 12	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 	t	82,000			
 13	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	82,000			
   		Capitolul 1.3. Ferestre ,vitralii 					
14	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	233,980			
 15	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	49,950			
 16	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare	m2	21,610			
 17	CE23A2
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	112,000			
 18	CK26A
	Glafuri   montate la ferestre din  masa plastica , pentru ferestre l-150mm	m	107,000			
   		Capitolul 1.4. Usi					
19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	117,410			
 20	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa centrala in sectie	m2	6,670			
   		Capitolul 1.5. Peretii si peretii despartitori 					
21	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580			
 22	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,200			
 23	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m	254,000			
 24	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,010			
   		Capitolul 1.6. Finisari interioare 					
		Capitolul 1.6.1. Tavane					
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	276,200			
 26	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,800			
 27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale ,manopera K-1,2	m2	418,800			
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	418,800			
 29	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,800			
 30	CK26A
	Coltar  montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle 	m	274,000			
 31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	418,800			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	418,800			
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	367,000			
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex	m2	51,800			
   		Capitolul 1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele					
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	160,410			
 36	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,410			
 37	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum WC -uri	m2	19,100			
 38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,100			
 39	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  Placi  gresie 45x45	m2	160,410			
 40	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,800			
   		Capitolul 1.6.3. Pardoseli din linoleum					
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor   pardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	328,800			
 42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	328,800			
 43	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  K-4	m2	328,800			
 44	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime5mm 	m2	328,800			
 45	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-328,800			
 46	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	183,600			
 47	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	145,200			
 48	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,000			
   		Capitolul 1.6.4. Pardoseli  gresie coridor 					
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor  pardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	261,600			
 50	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2	261,600			
 51	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,  )	m	203,000			
   		Capitolul 1.6.5. Placaje pereti  si finisaje (coridor)					
52	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	320,000			
 53	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,000			
 54	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,000			
 55	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	320,000			
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	320,000			
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	320,000			
 58	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, 	kg	0,870			
 59	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioari	m2	45,000			
 60	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 	m2	45,000			
   		Capitolul 1.6.6.  Finisarea  peretilor  din beton armat (Axele exterioare)					
61	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,600			
 62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	97,600			
 63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	97,600			
 64	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 	m2	51,000			
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	46,600			
   		Capitolul 1.6.7.  Finisarea peretilor despartitori din ipsos 					
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  cu grund Supraton	m2	1 083,830			
 67	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 083,830			
 68	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 083,830			
 69	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,290			
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	873,450			
 71	CK26A
	Coltar  montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre ,rigle si usi 	m	830,850			
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	873,450			
 73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,500			
 74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	637,950			
 75	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, 	kg	0,870			
 76	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 	m2	198,000			
 77	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65,000			
   		Capitolul 1.6.8. Peretii despartitori din caramida					
78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,900			
 79	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	87,900			
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  cu grund Supraton	m2	87,900			
 81	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	87,900			
 82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  cu grund Supraton	m2	6,900			
 83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	6,900			
 84	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 	m2	81,000			
   		Capitolul 1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi					
85	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,190			
 86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	24,190			
 87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	24,190			
 88	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,190			
   		Capitolul 1.6.10. Grile de ventilatie					
89	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)	buc	38,000			
     		Capitolul 1.7. Finisare exterioara balcoane					
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	163,650			
 91	IzF55D
	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren	m2	163,650			
 92	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	163,650			
 93	CN12A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	163,650			
 94	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000			
   		Capitolul 1.8. Lucrari de constructie 					
95	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	468,000			
 96	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	468,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare 					
		Capitolul 2.1. Incalzirea 					
97	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  	m2	62,430			
 98	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	33,000			
 99	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	62,000			
 100	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  	buc	66,000			
 101	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,000			
 102	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,000			
 103	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" 	buc	68,000			
 104	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -3/4"alb	buc	68,000			
 105	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1"alb	buc	34,000			
 106	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	200,000			
 107	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,000			
 108	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,000			
 109	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000			
 110	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord  cu Holinder  32mm*1'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000			
 111	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder  F 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000			
 112	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie  PP-R  32mm/25') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000			
 113	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord  FE 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000			
 114	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	350,000			
 115	IC38B
	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000			
 116	IC50B
	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,000			
 117	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000			
 118	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000			
 119	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	200,000			
   		Capitolul 2.2. Canalizarea si instalatii sanitare					
120	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000			
 121	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  	buc	23,000			
 122	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  	buc	8,000			
 123	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	23,000			
 124	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000			
 125	RpSC11A
	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,000			
 126	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,000			
 127	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,000			
 128	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000			
 129	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,000			
 130	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	100,000			
 131	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender  F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	13,000			
 132	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"  fluture	buc	26,000			
 133	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" 	buc	96,000			
 134	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	30,000			
 135	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	44,000			
 136	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal   de prevazut doua ventile de scurgere 	buc	23,000			
 137	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	8,000			
 138	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,000			
 139	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	13,000			
 140	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru  dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  	buc	4,000			
 141	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	23,000			
 142	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000			
 143	RpSE27A
	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000			
 144	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 	buc	83,000			
 145	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 	buc	13,000			
 146	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 	buc	1,000			
 147	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	13,000			
 148	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla   100* )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	4,000			
 149	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 45%  100 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	4,000			
 150	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 90%  100 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	8,000			
 151	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Reductie  100x50 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	8,000			
 152	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Revizie  100* )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	13,000			
 153	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	5,000			
 154	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,000			
 155	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,000			
 156	RpCP17B
	Mina curenta , din teava de inox  in baie L-1000mm	m	8,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu	6,00 %				
 		Capitolul 3. Lucrari electrice					
		Capitolul 3.1. Lucrari de demontaj  si montaj					
157	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice 	buc	3,000			
 158	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	75,000			
 159	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000			
 160	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 48 automate	buc	6,000			
 161	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	25,000			
 162	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	27,000			
 163	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,000			
 164	08-03-530-2
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P	buc	31,000			
 165	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,000			
 166	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000			
 167	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,450			
 168	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080			
 169	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560			
 170	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc	42,000			
 171	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	20,000			
 172	Pret de piata
	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund 	buc	8,000			
 173	Pret de piata
	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	20,000			
 174	Pret de piata
	Светильники для бактeрицидных лапм	buc	18,000			
 175	Pret de piata
	Бактерицидные лампы	buc	18,000			
 176	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" 	100 buc	0,020			
 177	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,390			
 178	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,260			
 179	08-03-591-1
	Sonerie la usa  in sectie cu intrerupator  cu o clapa la 220 V	100 buc	0,020			
 180	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,070			
 181	08-03-591-8
	Priza internet  de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,250			
 182	08-03-591-11
	Priza cu 3 faze /380	100 buc	0,030			
 183	08-02-409-1
	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,000			
 184	
	Rama dubla 	buc	73,000			
 185	
	Rama tripla	buc	7,000			
 186	08-02-409-1
	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,580			
 187	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	2 900,000			
 188	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,000			
 189	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	2 550,000			
 190	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,000			
 191	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 1,5  mmp	m	50,000			
 192	Pret de piata
	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000			
 193	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,000			
 194	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000			
 195	10-08-002-02
	Detector   SPD 3.10" automatice: de fum,  in executare normala	buc	76,000			
 196	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	12,000			
 197	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500	buc	1,000			
 198	10-04-066-05
	Sirena  CC1  (SIP1.SUр.2)	buc	4,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu	6,00 %				
 		Capitolul 4. Utilaj 					
199	Pret de piata
	Boiler 100l	buc	3,000			
 200	Pret de piata
	Boiler 50l	buc	2,000			
 201	Pret de piata
	Boiler 10l	buc	8,000			
 202	Pret de piata
	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in  cutie metalica	buc	3,000			
 203	Pret de piata
	Detector r automat de incendiu de fum  SPD 3.10	buc	76,000			
 204	Pret de piata
	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,000			
 205	
	Sirena  Genesis  Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1)	buc	4,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli tara si ambalaj	1,20 %				
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					

Intocmit 	(                                           M.Panfil)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)