**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**privind achiziționarea Lucrărilor de reparație**

 **prin procedura de achiziție de valoare mică**

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Sîngerei**
2. **IDNO: 1003602150743**
3. **Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51**
4. **Numărul de telefon/fax: 026284463/ 026284407**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: srsingerei@ms.md, srsingerei.com.**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată fără TVA(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
|  |  | **Lotul 1** |  |  |  |  |
| 1 |   **45400000-1**   | Lucrări de reparație | proiect | 1 | Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini Anexa nr. 1 | 214975 |
| **Valoarea estimativă totală** | **214975** |

1. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora- nu se aplică**
2. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune**

**oferta (se va selecta):**

1. **Pentru un singur lot;**
2. Pentru mai multe loturi;
3. Pentru toate loturile;
4. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *Oferte alternative nu se admit***

 (indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: *Lucrările se vor efectua\_în termen de 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului.***
2. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022**
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați da sau nu)

1. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |
| --- |
| **Documente obligatorii****care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP****Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare** |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție****(Descrierea criteriului/cerinței)** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelulminim/Obligativitatea** |
| 1 | Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european  | *Formular DUAE* completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligatoriu  |
| 2 | Cerere de participare | Original semnat electronic; completată Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei  | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligatoriu  |
| 4 | Oferta conform caietului de sarcini  | Formularele de deviz nr 3 , 5, 7Ofertantul elaborează propunerea financiară și tehnică, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu  |
| **Cerințe de calificare obligatorii** |
| 5 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice/ Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu  |
| 6 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).  | Original, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului. Participanții nerezidenți vor prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat sau în limba rusă, cu aplicarea ștampilei și semnăturii. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu  |
| 7 | Raport financiar /ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică  | Copie. Confirmată prin semnatură electronică. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 9 | Graficul de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind experienţa similară în ultimii 3 ani | Anexa nr. 12 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice.Operatorul economic trebuie să demonstreze ***că au finalizat un contract*** ***ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare*** ***a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.*** | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  | Anexa nr. 13 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu  |
| 13 | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu  |
| 14 | **AVIZ** pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr. 22 la Documentația standardConfirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu  |
| 15 | Documentul care atestă dreptul de a executa lucrările solicitate. | Copie – certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier răspunzător penttru executarea lucrărilor solicitate. Confirmat prin copie cu semnătura electronică OE  | Obligatoriu |
| 16 | Vizita șantierului | **Persoana de contact - Meghega Iurie, tel: 078687991** | Obligatoriu |

1. **Garanția pentru ofertă, după caz - nu**, **cuantumul \_\_\_\_% din suma ofertei fără TVA.**
2. **Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări - *5 ani.***
3. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz - nu, cuantumul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%**
4. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz -**
5. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu**
6. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
7. **Ofertele se prezintă în valuta \_\_lei MD\_**
8. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ pe lot, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii**
9. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **conform SIA RSAP /**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
2. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

1. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante:**

Achitarea plății se va efectua în termen de 30 zile de la executarea **Lucrărilor de reparație** confirmat prin precesul verbal de recepție.

Condițiile speciale de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; Utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 5 zile de la înregistrarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f) Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 5 ani din momentul recepţiei lucrărilor; Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.

\*\*\*\* Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.

Toate documentele (formulare) menţionate în ANUNȚ vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

 **Vizita șantierului: Persoana de contact - Meghega Iurie, tel: 078687991**

**Conducătorul grupului de lucru: MALCOCI Vasile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Anexa nr. 1**

## CAIET DE SARCINI

##

## PENTRU ACHIZIȚIE DE VALOARE MICĂ

**Obiectul achiziției:** **Lucrărilor de reparație**

**Autoritatea contractantă**: **IMSP Spitalul raional Sîngerei**

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Раздел** |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea tavanelor | m2 | 59,55 |
|  2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 59,55 |
|  3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 59,55 |
|  4 | CF53B | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)  | m2 | 59,55 |
|  5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 59,55 |
|  6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,55 |
|  7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 9,00 |
|  8 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 1,00 |
|  9 | RpCR29A | Curatarea peretilor | m2 | 147,70 |
|  10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 147,70 |
|  11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 147,70 |
|  12 | CF51B | Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  | m2 | 147,70 |
|  13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 147,70 |
|  14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 147,70 |
|  15 | RpCR13C | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal | m2 | 147,70 |
|  16 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 59,55 |
|  17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,93 |
|  18 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 59,55 |
|  19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 59,55 |
|  20 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 55,00 |
|  21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  22 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  23 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  24 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,00 |
|  25 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
|  26 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
|  27 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,64 |
|  28 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 4,80 |
|  29 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 6,00 |
|  30 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc | 3,00 |
|  31 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 |
|  32 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 100,00 |