CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia retelelor interioare de apeduct si canalizare in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (secția „Geriatrie nr. 2”)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. CANALIZARE  C1  (menajer-fecaloida)
	
1	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 110 mm
	m	100,00	
2	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 50 mm
	m	170,00	
3	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava din material plastic, teava avind diametrul de 50 ... 110 mm 
	10 m	27,00	
4	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x110
	buc	2,00	
5	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x50
	buc	1,00	
6	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x110
	buc	10,00	
7	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x110
	buc	1,00	
8	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x50
	buc	14,00	
9	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x50
	buc	5,00	
10	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 50x50x50
	buc	14,00	
11	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 50x50x50
	buc	6,00	
12	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Piesa de curatare PP - Dn 110
	buc	8,00	
13	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Racord PP L=0,5 m - Dn 110
	buc	8,00	
14	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Piesa de curatare PP - Dn 50
	buc	5,00	
15	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Racord PP L=0,5 m - Dn 50
	buc	5,00	
16	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 110
	buc	10,00	
17	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 110
	buc	16,00	
18	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 50
	buc	72,00	
19	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 50
	buc	44,00	
20	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Reductie PP - Dn 110x50
	buc	4,00	
21	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa  PP - Dn 110
	buc	10,00	
22	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa  PP - Dn 50
	buc	17,00	
23	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Dop  PP - Dn 110
	buc	4,00	
24	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Dop  PP - Dn 50
	buc	1,00	
25	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri: Mufa antiincendiu Dn 110
	buc	9,00	
26	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri: Mufa antiincendiu Dn 50
	buc	10,00	
27	SB27A
	Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 110
	buc	5,00	
28	SB27A
	Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 50
	buc	3,00	
29	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm
	buc	1,00	
30	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm
	buc	5,00	
31	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Clema fixare ppr Dn50
	buc	70,00	
32	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 50
	buc	25,00	
33	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 110
	buc	50,00	
		2. CANALIZARE  EXTERIOARA  C1  (menajer-fecaloida)
	
		2.1. Conducte si accesorii
	
34	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, SN4
	m	24,00	
35	GD58A
	Montarea tubului de protectie din teava corugata HDPE SN4, tubul avind diametrul de 160 mm, L=5.5 m - 1 buc.
	m	5,50	
36	RCsB30O
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm
	buc	5,00	
37	SA33I
	Confectionarea si montarea tevii de protectie: Tub de protectie din otel (trecerea conductei prin pretele cladirii) DN159 mm, L=0.6 m
	buc	5,00	
38	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 159 mm
	buc	5,00	
39	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la trecerea conductelor prin pereti cu diametrele: 159 mm 
	buc	5,00	
40	RCsU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat / racordare in camin existent
	buc	5,00	
41	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 160 mm
	buc	5,00	
		2.2. Lucrari de terasament
	
42	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,288	
43	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,44	
44	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conducte, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip: Astuparea tehnologica a tevilor cu nisip
	m3	7,68	
45	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor
	m3	4,32	
46	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	4,32	
47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,245	
48	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,245	
		3. Retele interioare A1, T3 si T4
	
49	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 20 mm
	m	295,00	
50	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 25 mm
	m	10,00	
51	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	190,00	
52	SA17D
	Teava din material plastic PE100 SDR17 PN10, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm
	m	6,00	
53	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm
	m	501,00	
54	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm
	m	501,00	
55	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=22x6 mm
	m	295,00	
56	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x6 mm
	m	10,00	
57	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=42x9 mm
	m	190,00	
58	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=54x9 mm
	m	6,00	
59	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn20
	buc	130,00	
60	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn25
	buc	6,00	
61	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn40
	buc	60,00	
62	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn50
	buc	5,00	
63	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 20
	buc	20,00	
64	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 40
	buc	40,00	
65	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord olandez DN 15
	buc	3,00	
66	SD12A
	Supapa de siguranta pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm
	buc	3,00	
67	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной 1/2"
	buc	3,00	
68	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm
	buc	72,00	
69	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	6,00	
70	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 25 mm
	buc	1,00	
71	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 40 mm
	buc	7,00	
72	SD11C
	Robinet de retinere din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
73	SD11C
	Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
74	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena:  Adaptor flansa compresiune dn. 50 x 2" / 16A
	buc	2,00	
75	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena:  Cot la 90° compresiune Dn 50 x 50
	buc	2,00	
76	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena:  Adaptor compresiune FI Dn 50 x 1 1/2"
	buc	1,00	
77	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm, L=0.5 m
	buc	22,00	
		4. Lucrari de constructie
	
78	RCsU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	m	185,00	
79	RCsU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	246,00	
		5. Echipament sanitar
	
80	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P / VAS WC COMPACT CERSANIT ORIZONTAL
	buc	7,00	
81	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton / Lavoar cu piedestal 560 x 450 x 600 _ Victoria semirotund
	buc	33,00	
82	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie lavoar KAS Kardelen 
	buc	33,00	
83	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cadita de dus Mano ERIKA 90 x 90 CM
	buc	3,00	
84	SD02B
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton /  Baterie ZEGOR TROYA NIF-7
	buc	3,00	
85	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / USCATOR PROSOAPE PE BAZA DE APA  500 x 1400
	buc	3,00