Lucrari de raparatie a centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati com.Cocieri r-ul Dubasari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Demolari
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari			
		Capitolul 1.1. Pardoseli
			
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Grup sanitar)
	m2	25,40	
 2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Balcoane)
	m2	40,05	
 3	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  (Grup sanitar)
	m2	25,40	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	83,65	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	765,79	
 6	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (largirea usilor la camerele de baie 9buc. *2*0.9m)
	m2	3,40	
 		Capitolul 1.3. Tavane
			
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane 
	m2	394,04	
 		Capitolul 1.4. Timplarie
			
8	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (balustrazi la balcoane)
	kg	385,00	
 9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	57,60	
 10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, la balcoane)
	m2	27,50	
 		Capitolul 1.5. Apeduct canalizare
			
11	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	5,00	
 12	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	5,00	
 13	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	5,00	
 14	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	25,00	
 15	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	25,00	
 16	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	50,00	
 17	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)
	buc	20,00	
 18	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
 19	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,00	
 		Capitolul 1.6. Incalzire
			
20	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (d20)  (IVC specificatie plansa 3)
	m	133,00	
 21	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 6-8 sectii, 16buc) (IVC specificatie plansa 3)
	m2	16,00	
 22	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)
	buc	32,00	
 23	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	80,00	
 24	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,00	
 		Capitolul 1.7. Electricitate
			
25	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	210,00	
 26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	28,00	
 		Capitolul 1.8. Diferite
			
27	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	36,00	
 28	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)
	t	36,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.