PM – Uz public

Pm - uz public
Specificații tehnice
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	Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri,
cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)

	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)
	
	
	
	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior)
· Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior;
· Consum normat: max. 200 g/m²;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg;
· Limita COV maximă admisibilă: 30 g/l;
· [bookmark: _GoBack]Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare;
· Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)
	
	
	
	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior)
· Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior;
· Consum normat: 200 g/m²;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg;
· Limita COV maximă admisibilă: 40 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare;
· Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email acrilic (alb)
	
	
	
	Email acrilic (alb)
· Culoare: albă;
· Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg;
· Consum: max. 160 g/m²;
· Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email acrilic (sur)
	
	
	
	Email acrilic (sur)
· Culoare: sură;
· Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg;
· Consum: max. 160 g/m²;
· Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (alb)
	
	
	
	Email alchidic (alb)
· Culoare: albă;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (negru)
	
	
	
	Email alchidic (negru)
· Culoare: neagră;
· Ambalaj în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (sur)
	
	
	
	Email alchidic (sur)
· Culoare: sură;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (sur deschis)
	
	
	
	Email alchidic (sur deschis)
· Culoare: sură deschisă;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (cafeniu)
	
	
	
	Email alchidic (cafeniu)
· Culoare: cafenie;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (cafeniu deschis)
	
	
	
	Email alchidic (cafeniu deschis)
· Culoare: cafenie deschisă;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Email alchidic (albastru închis)
	
	
	
	Email alchidic (albastru închis)
· Culoare: albastru închis;
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg;
· Consum: max. 200 g/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 24 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)
	
	
	
	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg;
· Consum normat: max. 0,30 kg/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Grund Beton
	
	
	
	Grund Beton
· Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg;
· Consum normat: max. 0,40 kg/m²;
· Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l;
· Timp de uscare completă: max. 6 ore;
· Acte ce demonstrează conformitatea produselor.
	
	

	Colorant lichid
	
	
	
	Colorant lichid
· Culoare: min. 5 nuanțe
· Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml
	
	

	Dizolvant White Spirit
	
	
	
	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice
· Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri
	
	

	Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe,
cu valoarea estimată de 310 000,00 lei (fără TVA)

	Laminat
	
	
	
	Laminat
· Clasa de abraziune: 32
· Grosime: 8 mm
· Culoare: min. 3 nuanțe de maro
	
	

	Linoleum (lățimea 1,5m)
	
	
	
	Linoleum (lățimea 1,5 m)
· Lățimea: 1,5 m
· Grosimea: min. 2.5 mm
· Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm
· model: tip parchet laminat
	
	

	Linoleum (lățimea 2 m)
	
	
	
	Linoleum (lățimea 2 m)
· Lățimea: 2 m
· Grosimea: min. 2.5 mm
· Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm
· model: tip parchet laminat
	
	

	Linoleum (lățimea 2,5 m)
	
	
	
	Linoleum (lățimea 2,5 m)
· Lățimea: 2,5 m
· Grosimea: min. 2.5 mm
· Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm
· model: tip parchet laminat
	
	

	Linoleum (lățimea 3 m)
	
	
	
	Linoleum (lățimea 3 m)
· Lățimea: 3 m
· Grosimea: min. 2.5 mm
· Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm
· model: tip parchet laminat
	
	

	Linoleum (lățimea 4 m)
	
	
	
	Linoleum (lățimea 4 m)
· Lățimea: 4 m
· Grosimea: min. 2.5 mm
· Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm
· model: tip parchet laminat
	
	

	Folie izolantă PEE pentru laminat
	
	
	
	Folie izolantă PEE pentru laminat
· Grosime - 3 mm
· Lățime - 1 000 mm
	
	

	Plintă din PVC pentru podea
	
	
	
	Plintă din PVC pentru podea
· Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;
· Lungime - 2,5m
· Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro
	
	

	Colțar interior din PVC pentru plintă
	
	
	
	Colțar interior din PVC pentru plintă
· Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate;
· Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;
· Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;
	
	

	Colțar exterior din PVC pentru plintă
	
	
	
	Colțar exterior din PVC pentru plintă
· Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate;
· Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;
· Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;
	
	

	Capete din PVC pentru plintă
	
	
	
	Capete din PVC pentru plintă
· Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate;
· Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;
· Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;
	
	

	Legături din PVC pentru plintă
	
	
	
	Legături din PVC pentru plintă
· Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate;
· Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;
· Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;
	
	

	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)
	
	
	
	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)
· Lungime - 0,9m
· Material - aluminiu
	
	

	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)
	
	
	
	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)
· Lungime - 1,8m
· Material - aluminiu
	
	

	Lotul nr. 3 – Lianți, Agregate și materiale compuse,
cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)

	Amestec uscat (Chit pentru interior)
	
	
	
	Amestec uscat (Chit pentru interior)
· Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.
· Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg.
· Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm).
· Granulația: 0,1 -  0,3 mm.
· Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.
	
	

	Amestec uscat (Chit pentru exterior)
	
	
	
	Amestec uscat (Chit pentru exterior)
· este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) şi în calitate de suport pentru vopsele şi materiale decorative
· Ambalaj: saci din hârtie a câte 15 - 25 kg.
· Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm).
· Granulația: 0,1 -  0,5 mm.
· Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.
	
	

	Ciment M400
	
	
	
	Ciment M400
· Ambalaj: saci 30 - 40 kg
	
	

	Nisip spălat pentru construcții
	
	
	
	Nisip spălat pentru construcții
· Ambalat: saci 20 - 30 kg
	
	

	Var stins
	
	
	
	Var stins
· Ambalat: saci 2,5 - 5 kg
	
	

	Lotul nr. 4 – blocuri și cărămizi,
cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)

	Blocuri BCA
	
	
	
	Blocuri BCA
· Dimensiuni: 600x100x300 mm
	
	

	Cărămidă cu goluri
	
	
	
	Cărămidă cu goluri
· Dimensiuni 250x120x88 mm
	
	


· Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.
	Numele, prenumele:
	
	
	

	
	(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)
	
	

	În calitate de:
	
	
	

	
	(Se precizează funcția în cadrul companiei)
	
	

	Ofertantul:
	
	
	

	
	(Se precizează denumirea operatorului economic)
	
	

	Adresa:
	
	
	

	
	(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)
	
	

	
	
	

	
	
	                                           (Semnătura)                              L.Ș.



Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală
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