Lucrări de construcție a sistemei de încălzire și a sursei autonome de căldură a Casei de cultură din s. Vorniceni, r-nul Strășeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 1.1. Incalzire
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, ("KORAD" 22K-500-400)
	buc	1,0000	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, ("KORAD" 22K-500-600)
	buc	1,0000	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, ("KORAD" 22K-500-800)
	buc	2,0000	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, ("KORAD" 22K-500-900)
	buc	2,0000	
 5	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200)
	buc	7,0000	
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300)
	buc	5,0000	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500)
	buc	3,0000	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 22K-500-1700)
	buc	4,0000	
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1300)
	buc	2,0000	
 10	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400)
	buc	2,0000	
 11	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1500)
	buc	1,0000	
 12	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)
	buc	16,0000	
 13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)
	buc	30,0000	
 14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)
	buc	60,0000	
 15	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm
	m	120,0000	
 16	IC35C
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4.2 mm 
	m	145,0000	
 17	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm
	m	215,0000	
 18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm 
	m	120,0000	
 19	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm 
	m	145,0000	
 20	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm 
	m	215,0000	
 21	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	480,0000	
 22	IC13B
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)
	m	100,0000	
 23	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)
	m	70,0000	
 24	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)
	m	55,0000	
 25	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40x2,5 (DN40)
	m	90,0000	
 26	IC13E
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)
	m	20,0000	
 27	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva
	m2	39,9700	
 28	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	315,0000	
 29	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	20,0000	
 30	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m	335,0000	
 31	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 2 cai )
	buc	1,0000	
 32	ID04A
	Dezaerator automat D15 mm
	buc	2,0000	
 33	ID04A
	Robinet de golire D15 mm
	buc	2,0000	
 34	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)
	buc	2,0000	
 35	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)
	buc	4,0000	
 36	IC40B
	Suport de prindere pentru colectoare
	buc	2,0000	
 37	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor
	buc	1,0000	
 38	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere
	kg	50,0000	
 39	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai )
	buc	1,0000	
 40	ID04A
	Dezaerator automat D15 mm
	buc	2,0000	
 41	ID04A
	Robinet de golire D15 mm
	buc	2,0000	
 42	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40)
	buc	2,0000	
 43	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)
	buc	4,0000	
 44	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D32)
	buc	20,0000	
 45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)
	buc	12,0000	
 46	IC40B
	Suport de prindere pentru colectoare
	buc	2,0000	
 47	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor
	buc	1,0000	
 48	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere
	kg	90,0000	
 		Capitolul 1.2. Ventilare
			
49	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm
	m2	4,7100	
 50	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	4,7100	
 51	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	4,7100	
 52	CL20A
	Regulator de debit KP 160, Vents
	buc	2,0000	
 53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate MVMA 315 bVnAi ,Vents
	buc	1,0000	
 54	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	15,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
55	IB09B
	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw
	buc	8,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
56	pret de piata
	Ventiloconvector cu apa, pentru incalzire. In complectatie cu robinetul cu 2 cai cu servomotor si controler de temperatura. Capacitatea de incalzire 9,8 kW, debit de aer 1200 m3/h, rezistenta hidraulica 3,8 kPa, debit de apa 0,43 m3/h, VOLCANO
	buc	6,0000	
 57	pret de piata
	Ventiloconvector cu apa, pentru incalzire. In complectatie cu robinetul cu 2 cai cu servomotor si controler de temperatura. Capacitatea de incalzire 13,2 kW, debit de aer 2000 m3/h, rezistenta hidraulica 6,6 kPa, debit de apa 0,58 m3/h, VOLCANO
	buc	2,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.