____
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Intretinerea  si reparatia curenta a drumurilor mun. Balti  (greidarea)	Investitor Primaria mun.Balti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Greidarea  drumurilor 
					
		1.1. Greidarea drumurilor
					
1	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material  (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)
 	100m2			3 511,135
	
	1121-00	Muncitor sectorului de drum	h-om	5,5800	94,60	527,87	
	16*32	Piatra sparta 16*32	m3	5,5000	332,81	1 830,46	
	8*16	Piatra sparta 8*16	m3	1,1500	343,39	394,90	
	25-18	Compactor  D2-6	h-ut	2,1400	259,41	555,14	
	25-2	Autogreder GS1402  TAU Nr 342:DZ-768	h-ut	0,3880	522,62	202,78	
2	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material  (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)
 	100m2			1 285,782
	
	1121-00	Muncitor sectorului de drum	h-om	5,5800	94,60	527,87	
	8*16*16	Material frezat	m3	6,6500	0,00	0,00	
	25-18	Compactor  D2-6	h-ut	2,1400	259,41	555,14	
	25-2	Autogreder GS1402  TAU Nr 342:DZ-768	h-ut	0,3880	522,62	202,78	
3	RpDA07A
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)
 	m2			0,340
	
	25-2	Autogreder GS1402  TAU Nr 342:DZ-768	h-ut	0,00065	522,62	0,34	
4	Calcul( 2025)
	Salariul mecanizat. a/greider.. DZ122 B-7
 	ч/час			79,910
	
	1125-2	Salariul mecanizat. a/greider. DZ122 B-7 nr.768	ч/час	1,0000	79,91	79,91	
5	calcul 2022
	Deplasarea autogrederului  GS1402  Nr342 la locul de lucru si inapoi  (Пeрегон автогрейдера на объект и обратно на базу)
 	h-ut			522,620
	
	25-2	Autogreder GS1402  TAU Nr 342:DZ-768	h-ut	1,0000	522,62	522,62	
6	TsC02D1
	Incarcarea materialului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка инертного материала в автотранспорт эксковатором ЭО 2621)
 	100 m3			1 510,230
	
	25-25	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	316,61	1 510,23	
7	TsI50A10
	Transportarea materialului i cu autobasculanta  la distantapane la  10 km (Транспортировкаинертного материала  автосамосвалом на расстояние   до 10 км)
 	t			62,743
	
	25-44	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	344,74	62,74	

    
Intocmit	Verificat	
A.Dolinta	A.Pasicineac	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.