**FISA TEHNICA NR.2 – DIFUZOARE - 800 BUC**

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| 1 | **Parametrii tehnici si functionali:**   * Capacitate aer = 1.5 - 7 m3/h * Diametru difuzor = 268 mm * Tip: Membrana * Material = PE + membrana silicon |  |  |
| 2 | **Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:**   * Fiabilitate ridicata * Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de producator. |  |  |
| 3 | **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:**   * Producatorul si furnizorul certificat ISO 9001 |  |  |
| 4 | **Conditii de garantie si post-garantie:**   * 12 luni de functionare * Furnizorul va asigura pe baza de contract separat piese de schimb pe minim 10 ani |  |  |
| 5 | **Alte conditii cu caracter tehnic:**   * Furnizorul va livra cumparatorului un set de instructiuni tehnice privind montajul utilajului, cat si instructiuni de regolare, utilizare si intretinere. |  |  |

# Proiectant general ………………………………

**Ofertant**