____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la IET Iulia Hajdeu

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capotol 1. Executarea gardului			
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	10,0000	
2	47-02-039-1 k=1.5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,5x0,5 m pe soluri usoare.	100 buc	0,6100	
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	2,7000	
4	CO08A k=1.25	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2m distanta interax, inaltimea imprejmuirii fiind de 1,5 m, panou format din 2 placi pline de 0,5m latime si o placa traforata de 0,5 m latime . Coordonat cu beneficiarul. Costul betonului=0	m	120,0000	
		Capitol 2. Constructia platformelor de baschet si volei			
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	1,0900	
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea solului)	100m3	1,0900	
7	TsI51A10	Transportarea pamTntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 10 км).	t	158,0000	
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,(площадки под закладные)	m3	2,0000	
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	2,0000	
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,1000	
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montat in beton(закладные )	kg	30,0000	
12	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.	m2	840,0000	
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	33,6000	
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. VR 100x100	kg	840,0000	
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200.(gr 80mm)	m3	69,2000	
16	Pret de piata	Pardoseli din bule cauciuc turnat gr.15 mm. Inclusiv marcajul. Detalii coordonate cu beneficiarul	m2	840,0000	
		Capitol 2. Constructia platformelor de baschet si volei			
		Capitol 3.Gard din plasa rabita la stadion(interior)			
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, teava 60*60*2(orizontal si suport la colturi)	kg	574,5000	
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	5,7400	
19	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.Panou din plasa zincata (45*45*) grosimea la fir 1.8 mm.	m2	382,0000	
20	CC14A	Intinderea a sirmei , diametrul 8 mm la gard (tija)	100 m	7,6800	
		TOTAL Capitol 3.Gard din plasa rabita la stadion(interior)			
		Capitol 4.Utilaj			
21	Pret de piata	Panou de baschet complectat cu cos si plasa inclusiv piciorul supor	buc	2,0000	
22	Pret de piata	Porti pentru minifotbal inclusiv plasa si intarituri fixe in teren existent	buc	2,0000	
23	Pret de piata	Plasa de volei inclusiv stilpii suport prefabricati	buc	1,0000	
24	Pret de piata	Urne pentru gunoi v=50l exterior,fixate	buc	3,0000	
		TOTAL Capitol 4.Utilaj			
		1. Lucrari de reparatie
			
		1.1. Элеватор
			
1	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma	m2	1,63
	
2	RpIC17E
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 108 mm	m	1,00
	
3	RpIC17D
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	1,00
	
4	RpIC17C
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 76 mm	m	2,00
	
5	RpIC17B
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 40 mm	m	1,00
	
6	RpIC29D
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2 1/2"-4"	buc	6,00
	
7	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	2,00
	
8	RpIC30C
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	6,00
	
9	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	2,00
	
10	RpIC02E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4" d=108mm	m	1,00
	
11	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" d=89mm	m	1,00
	
12	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" D=76mm	m	2,00
	
13	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-40mm	m	1,00
	
14	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108 mm	m	1,00
	
15	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=89 mm	m	1,00
	
16	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76 mm	m	2,00
	
17	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	1,00
	
18	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Резьба д=25мм	buc	1,00
	
19	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  Резьба д=40мм	buc	2,00
	
20	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00
	
21	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm  Robinet d=15mm	buc	1,00
	
22	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm  Robinet d=25mm	buc	1,00
	
23	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Отвод д=89мм	buc	3,00
	
24	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Отвод д=76мм	buc	2,00
	
25	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Переход 100/89	buc	3,00
	
26	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Переход 89/76	buc	1,00
	
27	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Переход 89/40	buc	1,00
	
28	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Переход 76/40	buc	1,00
	
29	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora 10x120mm	buc	10,00
	
30	SA37H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" Хомуты д=76мм	buc	2,00
	
31	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Хомуты д=100мм	buc	1,00
	
32	RpID12C
	Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 40 mm Сварные краны д=40мм	buc	1,00
	
33	RpID12F
	Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 100 mm Сварные краны д=89мм	buc	2,00
	
34	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Тройники сварные д=100мм	buc	1,00
	
35	RpIC16A
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 6-22 mm Сварная муфта д=15мм	buc	6,00
	
36	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	5,00
	
37	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	5,00
	
38	RpIE04C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm	m	1,00
	
39	RpIE04D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	4,00
	
		1.2. Чердак
	
40	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma	m2	63,68
	
41	RpIC17E
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 125 mm	m	20,00
	
42	RpIC17E
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 108 mm	m	20,00
	
43	RpIC17D
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	35,00
	
44	RpIC17C
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 54-76 mm	m	102,00
	
45	RpIC17B
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 28-42 mm	m	43,00
	
46	RpIC17A
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm	m	23,00
	
47	RpIC30C
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	18,00
	
48	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	4,00
	
49	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00
	
50	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
	
51	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	4,00
	
52	RpIC07D1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale, avind diametrul 152x5.5 - 194x8 mm D=200mm	m	2,00
	
53	RpIC07C1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm D=125mm	m	20,00
	
54	RpIC02E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4" d=108mm	m	20,00
	
55	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" d=89mm	m	35,00
	
56	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" d=76mm	m	34,00
	
57	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" D=57mm	m	68,00
	
58	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-40mm	m	23,00
	
59	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-32mm	m	20,00
	
60	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-25mm	m	7,00
	
61	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" d=20mm	m	16,00
	
62	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=125 mm	m	20,00
	
63	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108 mm	m	20,00
	
64	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=89 mm	m	35,00
	
65	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76 mm	m	34,00
	
66	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=57 mm	m	68,00
	
67	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	23,00
	
68	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm D=32mm	m	20,00
	
69	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20-25 mm	m	23,00
	
70	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Сгон д=20мм	buc	13,00
	
71	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Сгон д=25мм	buc	15,00
	
72	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Резьба д=15мм	buc	28,00
	
73	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Резьба д=20мм	buc	37,00
	
74	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Резьба д=25мм	buc	30,00
	
75	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	71,00
	
76	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm  Robinet d=15mm	buc	30,00
	
77	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm  Robinet d=20mm	buc	26,00
	
78	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm  Robinet d=25mm	buc	15,00
	
79	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Dop d=200mm	buc	6,00
	
80	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Переход 100/125	buc	2,00
	
81	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Переход 100/89	buc	1,00
	
82	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Переход 50/76	buc	2,00
	
83	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Переход 76/89	buc	2,00
	
84	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Переход 40/50	buc	2,00
	
85	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca d=3/4mm	buc	11,00
	
86	RpIC16A
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 6-22 mm Отвод д=20мм	buc	1,00
	
87	RpIC16B
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 28-42 mm Отвод д=40мм	buc	2,00
	
88	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Отводы 50мм	buc	7,00
	
89	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Отвод д=76мм	buc	2,00
	
90	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Отвод д=89мм	buc	1,00
	
91	RpIC16E
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm Отвод д=125мм	buc	2,00
	
92	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Шпилька М8	buc	6,00
	
93	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Хомуты д=100мм	buc	4,00
	
94	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Хомуты д=89мм	buc	10,00
	
95	SA37H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" Хомуты д=76мм	buc	8,00
	
96	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Хомуты д=50мм	buc	20,00
	
97	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" Хомуты д=40мм	buc	7,00
	
98	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora 10x120mm	buc	150,00
	
99	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	110,00
	
100	RpID12F
	Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 100 mm Сварные Краны д=100мм	buc	2,00
	
101	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	223,00
	
102	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	23,00
	
103	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	43,00
	
104	RpIE04C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm	m	137,00
	
105	RpIE04D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	20,00
	
		1.3. Кабинет 110
	
106	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00
	
107	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	2,00
	
108	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	0,50
	
109	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1,00
	
110	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	2,00
	
111	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
	
112	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Сгон д=15мм	buc	2,00
	
113	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" d=15mm	m	0,50
	
114	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"d=25mm	m	1,00
	
115	RpIC16A
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 6-22 mm Отвод д=15мм	buc	1,00
	
116	RpIC16B
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 28-42 mm Переход 25/40mm	buc	1,00
	
117	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1,50
	
118	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	1,50
	
		1.4. Коридор 2-Этаж
	
119	RpIB12D
	Demontari radiator
	buc	1,00
	
120	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
	
121	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv	buc	1,00
	
122	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00
	
123	RpIC28C
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" - Футурки 3/4 - 1 коплект	buc	1,00
	
124	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	2,00
	
125	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта - 25мм	buc	2,00
	
126	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
	
127	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	4,00
	
128	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii	buc	1,00
	
		1.5. Кабинет директора 
	
129	RpIB12D
	Demontari radiator
	buc	1,00
	
130	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
	
131	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv	buc	1,00
	
132	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00
	
133	RpIC28C
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" - Футурки 3/4 - 1 коплект	buc	1,00
	
134	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	4,00
	
135	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
	
136	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	4,00
	
137	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii	buc	1,00
	
		1.6. Водопровод 2 этаж
	
138	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,00
	
139	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	1,00
	
140	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	1,00
	
141	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-40mm	m	5,00
	
142	RpSD24B
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm Кран шаровый д=40мм	buc	1,00
	
143	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,00
	
		1.7. Lucrari diverse
	
144	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,20
	
145	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	2,20
	
146	RpCU09C2
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime
	t	2,20