CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Situatii Exceptionale mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Situatii Exceptionale mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta a ap. 22 din str. Valea Apelor, 21, or. Codru, mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Birou			
		1.1. Tavan			
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,00	
2	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	15,00	
4	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	15,00	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	15,00	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	
		1.2. Pereti			
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,00	
8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,00	
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,00	
10	CK26C
	Montare coltar din PVC	m	15,10	
11	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	58,00	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	58,00	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,00	
14	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,80	
15	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (radiator)	m2	4,80	
		1.3. Pardosea			
16	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (plinta 17m/l)	m2	15,00	
		1.4. Timplaria			
17	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	2,80	
18	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20	
		2. Bloc sanitar			
		2.1. Tavan			
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,30	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,30	
21	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	6,30	
22	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,30	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	6,30	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,30	
		2.2. Pereti			
25	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,00	
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,10	
27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,10	
28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,10	
29	CK26C
	Montare coltar din PVC	m	6,00	
30	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,10	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	20,10	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,10	
33	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	25,00	
		2.3. Pardosea			
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea	m2	6,30	
35	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	6,30	
36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,30	
37	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	6,30	
		2.4. Lucrari sanitare			
38	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	
39	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
40	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	
41	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
		2.5. Diverse lucrari			
42	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,00	
43	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	2,00	

WinСмета2000
        Formular Nr.2

Investitor
Obiect	 Directia Situatii Exceptionale mun. Chisinau
Lucrari de reparatie curenta a ap. 22 din str. Valea Apelor, 21, or. Codru, mun. Chisinau	

Borderou de resurse  
 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Birou				
		1.1. Tavan				
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		15,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	2,10	
	2430226101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	6,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,75	
 2	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	3,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	16,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	
 3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		15,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	22,95	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	107,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,29	
 4	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2		15,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	13,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	31,65	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,03	
 5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2		15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,45	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,75	
 6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	8,25	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,90	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,03	
 		1.2. Pereti				
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		58,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	8,12	
	2430226101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	24,07	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		58,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	11,60	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	63,80	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,70	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02	
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		58,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,76	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	414,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,23	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,58	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,93	
 10	CK26C
	Montare coltar din PVC	m		15,10	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	1,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,15	
	2521106718393	Coltar din PVC	m	1,0000	15,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,15	
 11	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2		58,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,60	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	122,37	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,12	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2		58,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,74	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,70	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		58,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,90	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	23,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,48	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	29,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	
 14	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		4,80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,10	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	2,40	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,92	
 15	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (radiator)	m2		4,80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	5,28	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1040	0,50	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,53	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,24	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,82	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,96	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,24	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,48	
 		1.3. Pardosea				
16	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (plinta 17m/l)	m2		15,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	20,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	2,55	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	15,91	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,91	
	2030122946766	Plinte PVC	m		17,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,45	
 		1.4. Timplaria				
17	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2		2,80	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	1,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,14	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	2,80	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	8,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	0,46	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,12	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,96	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,06	
 18	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		3,20	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,26	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	12,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,60	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,56	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,92	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,06	
 		2. Bloc sanitar				
		2.1. Tavan				
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		6,30	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	0,88	
	2430226101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	2,61	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,32	
 20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		6,30	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	1,26	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,93	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,94	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	
 21	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		6,30	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	9,64	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	44,98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,12	
 22	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2		6,30	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,67	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,26	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,29	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,01	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2		6,30	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,94	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,32	
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		6,30	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	3,47	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	2,52	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,38	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,15	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,32	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	
 		2.2. Pereti				
25	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		25,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	20,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	20,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,38	
 26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		45,10	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	6,31	
	2430226101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	18,72	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,26	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		20,10	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	4,02	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	22,11	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
 28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		45,10	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,02	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	322,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,56	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,72	
 29	CK26C
	Montare coltar din PVC	m		6,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	0,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,06	
	2521106718393	Coltar din PVC	m	1,0000	6,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,06	
 30	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2		20,10	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	18,09	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,02	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	42,41	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,04	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2		20,10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,01	
 32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		20,10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	11,06	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	8,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,21	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,04	
 33	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		25,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,25	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	25,75	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	93,43	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,87	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	505,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,30	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,25	
 		2.3. Pardosea				
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea	m2		6,30	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	0,88	
	2430226101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	2,61	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,32	
 35	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2		6,30	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	1,47	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	96,87	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,57	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,03	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,26	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,06	
 36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		6,30	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	5,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	5,04	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,02	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,09	
 37	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2		6,30	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	7,43	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	6,55	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	4,7000	29,91	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	2,93	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	127,26	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	0,01	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	0,08	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,40	
 		2.4. Lucrari sanitare				
38	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	0,95	
 39	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc		1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	1,10	
 40	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc		1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	1,05	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	1,05	
 41	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	1,85	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	0,61	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,04	
 		2.5. Diverse lucrari				
42	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		2,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,90	
 43	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t		2,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	0,36