Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelenia-M5, km 24,250-25,083		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de pregatirea			
1	DI155C
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 
	m2	525.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.009	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.032	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.0127	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0127	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0127	
2	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
 	m2	525.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115	
	23203226001101	Bitum 	t	0.0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005	
		2. Aplicarea stratului de uzura din beton asfaltic			
3	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100 m2	50.00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
4	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1.50	
	23203226000401	Bitum	t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300	
5	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	5 000.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
6	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
 	100m2	833.00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189	
					    
 Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelenia-M5, km 33,650-34,007		

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1.	Lucrari de pregatirea			
1	DI155C
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 
 	m2	245.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.009	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.032	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.0127	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0127	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0127	
2	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2	245.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115	
	23203226001101	Bitum 	t	0.0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.06	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.05	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.06	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005	
		2. Aplicarea stratului de uzura din beton asfaltic			
3	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
 	100m2	21.40	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
4	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t	0.64	
	23203226000401	Bitum	t	1.03	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.30	
5	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	2 140.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.05	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
6	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	357.00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect G57 Glodeni – Dușmani – Moara Domnească, km 17,150-17,650		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
1	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	409.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115	
	23203226001101	Bitum 	t	0.0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005	
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30.00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.90	
	23203226000401	Bitum	t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300	
4	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	3 000.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 	m2	500.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.126	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.007	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16, km 19,025-19,401		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
1	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2	300.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.006	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115	
	23203226001101	Bitum 	t	0.0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.060	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005	
2	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
 	100m2	22.55	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0.68	
	23203226000401	Bitum	t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.300	
4	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
 	m2	2 255.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
5	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
 	m2	376.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.126	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.007	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045	

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera
cu Ucraina. km 114,180-114,144		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de pregatirea			
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimeatamburului 1000 mm	m2	68.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0 009	
	41001 16202806	Apa industriala in cisteme pt lucrari drumuri-terasam.	m3	0 032	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0 0127	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0 0127	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0 0127	
		2.Aplicarea stratului de uzura in beton asfaltic			
2	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	
m2	1 350.00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0.001	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.002	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.001	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	      t	0.410	
	23203226000401	Bitum	t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 I	h-ut	0.300	
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	       t	63.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.210	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1.010	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0399	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0.133	
	2952240005 100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0326	
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23.400	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	
t	0.702	
	23203226000401	Bitum	t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 – 3600 1	h-ut	0.300	
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	     m2	2 340.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.060	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.118	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf	h-ut	0.0066	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0066	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066	
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de l 0 cm, fr.0-40 mm	     m2	260.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.126	
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam .	m3	0.007	
	2952220003546	Autoe:reder pina la 175 cp	h-ut	0.00351	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de strooire	h-ut	0.00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect G22 M5-Bratuseni-Zaicani-Varatic-Duruitoarea Noua-G21,                 km 19,300-19,758
		
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de pregatirea			
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.583	
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari dmmuri-terasam.	m3	0 006	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0.115	
	23203226001101	Bitum	t	0.0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tambumlui 1000 mm	h-ut	0.060	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0.050	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0.008	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0.008	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0.060	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.005	
		  2. Aplicarea stratului de uzura din beton asfaltic			
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27.48	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.025	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	
t	0.82	
	23203226000401	Bitum	    t	1.030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 I- 3600 l	h-ut	0.300	
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	
m2	2 748.00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.050	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	458.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.126	
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari dmmuri-terasam.	m3	0.007	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16,                 
km 2,500-3,500		

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2
	60.00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132	
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metod a impanarii intr-un strat cu H= 15 cm	100m2
	60.00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.940	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18.900	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.500	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	l.000	
	11202062010361	Savura	m3	1 .000	
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasamB	m3	3.000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	l.120	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.710	
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.414	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platform elor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	l00m2
	20.00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea tr iunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	l00m	8.00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.720	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.950