Anexa nr. 1
Caiet de sarcini (Lista cu cantitățile de lucrări)

[bookmark: _GoBack]Lucrări de reparaâie a acoperișului la SAMU Donduseni din. or. Dondușeni, str. Păcii, nr. 5
Lucrari de constructie
(denumirea lucrări)
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrări
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din
proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RpCI42C

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. ( acoperis din tigla metalica) / (Plasa 6) cu recuperarea materialul demolat 

	m2
	316,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	139,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	139,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,9000

	2
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  ( tabla zincata parapet ) / (plansa 6) 

	m2
	51,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,3600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0200

	3
	RpCH32E

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.  (5m3)/ (pansa 6) 

	m3
	5,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	10,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2000

	4
	RpCE29A

	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii  

	m2
	320,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	32,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,0000

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	359,5200

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,6720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	9,6000

	5
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ( greutatea tablei cutate aprox. 4.5 kg/m2 / greutate lemn 850kg/m3, plus 1m3 de gunoi de constructie) 

	t
	6,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,9030

	6
	TrB22C1A2

	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m 

	t
	6,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,4500

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	1,7250

	7
	TrI1AA02C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	6,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,1050

	8
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	6,900

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,2558

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Executie acoperisului din invelitori

	
	
	

	9
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" tip  Savana : grosime 10mm / ( plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	73,7100

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-" tip Savana
	kg
	4.843,5975

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	28,4918

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,2663

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	13,2300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,1500

	10
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / (plansa 7-8) 

	m2
	380,800

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	15,2320

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	114,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3808

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1142

	11
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori ( plansa 7-8) 

	m2
	380,800

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	76,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,0400

	
	26821326004651
	Folie suplimentara polimerica Anitvapori
	m2
	451,0576

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	4.706,6880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8080

	12
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de Polistiren XPS 150 in panta 200mm (plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	53,5500

	
	2521302602901
	Placi termoizolante, Polistiren XPS 150 gr.200mm
	m2
	327,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,9450

	13
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse   

	m2
	4,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6750

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,6000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0225

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,3500

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,3500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,1350

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1350

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,4950

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0045

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0045

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0067

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,5400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0900

	14
	CA02C01

	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)  

	m3
	60,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	231,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	39,0000

	
	26631021000001
	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3
	m3
	61,8120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,0600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	15,0000

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	24,0000

	15
	IzF04J1

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite  / GEOTEXTIL (plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,3000

	
	2682132601626-01
	GEOTEXTIL
	m2
	340,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1575

	16
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / (plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	189,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	10,3950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4.095,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,2300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,4500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,7800

	17
	CG01A1 (k=4)

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade/ (plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	126,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	6,9300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2.709,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	8,8200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,8900

	18
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 / (plansa 7-8) 

	m2
	315,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	141,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	72,4500

	
	26821326004701
	Membrana bituminoasa EPP
	m2
	380,3625

	
	26821326004702
	Membrana bituminoasa EKP
	m2
	380,3625

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	198,4500

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	63,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,9000

	19
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 / (plansa 7-8) 

	m2
	65,800

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	34,8740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,1600

	
	26821326004701
	Membrana bituminoasa EPP
	m2
	82,9080

	
	26821326004702
	Membrana bituminoasa EKP
	m2
	82,9080

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	41,4540

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	22,3720

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,9480

	20
	CE23A

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm 

	m
	25,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	11,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0787

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	19,1625

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	2,3625

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	4,7250

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,6562

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,8750

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1050

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0052

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0262

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2500

	21
	RpSB41A

	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis d100 / (plansa 7-8) 

	buc
	8,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3200

	
	2523126721155
	Aerator pentru acoperis d100
	buc
	8,0800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0283

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0808

	22
	RpCI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / desfasurata =1000mm 

	m
	51,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	51,9140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,8500

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	171,0592

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	53,4560

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	4,2765

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	2,6728

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	106,9120

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	7,7100

	23
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 / (plansa 7-8) 

	m
	25,100

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,5300

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	27,1456

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	36,1942

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	5,1706

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	2,5853

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	5,1706

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	5,1706

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	258,5300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5020

	24
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 / (plansa 7-8) 

	m
	28,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,0800

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	30,8448

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	14,6880

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	7,3440

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	14,6880

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	7,3440

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	7,3440

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	7,3440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4320

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	
	Total Executie acoperisului din invelitori
	            
	

	 
	
	3. Alte lucrari 

	
	
	

	25
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / (plansa 7) 

	kg
	400,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	56,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,0000

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	400,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,2000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	4,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,0000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	8,0000

	26
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv 

	t
	0,400

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,9120

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	4,8000

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	2,4000

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,3360

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,2000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,6000

	27
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m / (plansa 7) 

	m3
	0,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,6300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3150

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,4500

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1,5000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	5,0050

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,1055

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	15,7200

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0760

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1850

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,0298

	28
	CF11A

	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (plansa 10) 

	m2
	6,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1560

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	37,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	21,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2340

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0180

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	
	Total Alte lucrari 
	            
	


 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



2

