Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-L-06/2026
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău”

Obiectele care urmează să fie construite:

1.	Gazoduct de presiune medie OL din s. Bic str. Gradinarilor 138, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune medie			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm (D57mm, D76mm) 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0360	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	10,0000	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
2	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (ГШК-50п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	287527420250	Robinet ГШК-50п D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.5mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	
	27221031075735	Conducta de otel D57*3.5mm	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
4	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv  	m	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	
5	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400550	Dop din otel D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
6	GD09C1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6200	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0410	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4800	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,1500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	3,2900	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	
7	ID02B
	Filet D20mm pentru rasuflatoare de capac la tuburi de protectie la iesire din pamint 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	28752741120	Filet D20mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
8	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x63mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	
	252315671389063	Fiting polietilena (teu EF) D90х63mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	
9	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	
	2523156713863	Fiting polietilena (mufa EF) D63mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	
10	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de D63 mm  	m	3,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0663	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1080	
	2521216101163	Teava polietilena PE100 SDR11 D63mm	m	3,0120	
	2710503808003	Fir trasor	m	3,3033	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	3,2432	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0450	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1200	
11	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 	1 km	0,01	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0016	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0001	
12	GC04A
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 50 mm  	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	48,9900	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,5200	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,7300	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,8200	
13	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	
 		1.3. Iesire din pamint a gazoductului PE D63mm -1buc
			
14	GA08A, k=0.5
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100	
	2521216701000108	Teava din otel d108x4 mm	m	1,0000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,2500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0600	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0700	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0750	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,7500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,4000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1450	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	
15	ID02C
	Filet D32mm (патрубок из стальной трубы Д32мм) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	
	2875274114032	Filet D32mm	m	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	
16	ID02B
	Filet D20mm pentru rasuflatoare de capac la tuburi de protectie la iesirele din pamint 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	28752741120	Filet D20mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
17	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de D63 mm  	m	1,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0221	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	
	2521216101163	Teava polietilena PE100 SDR11 D63mm	m	1,0040	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1011	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0811	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	
18	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.5mm 	m	0,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0780	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1560	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0780	
	27221031075735	Conducta de otel D57*3.5mm	m	0,6024	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0060	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0006	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0648	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0054	
19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm 	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	
	2523156713863	Fiting polietilena (mufa EF) D63mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	
20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tPE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/57mm 
	buc	1,00	
	25231567138563	Fiting polietilena (PE-OL) D63/57mm	buc	1,0000	
21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	
	25231567138163	Fiting polietilena (cot EF) D63mm	buc	1,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	
22	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0104	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	
 		1.4. Lucrari de terasament
			
23	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 	100 m3	0,02	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,0744	
24	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	0,07	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1673	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0420	
25	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 	m3	0,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0817	
26	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	0,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1653	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0190	
27	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,02	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0218	
28	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1764	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2078	

2.	Gazoduct de presiune joasă OL din s. Bic str. Gradinarilor 138, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct aeran			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm (D57mm, D76mm)) 	m	68,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,2400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6120	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	170,0000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50mm 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	
3	GB04B
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn65mm (ГШК-65п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	
	287527420265	Robinet ГШК-65п D65mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	
4	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76mm 	m	71,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,4900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	9,9400	
	27221031077635	Conducta de otel D76*3.5mm	m	71,2840	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,1360	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4260	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1420	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1420	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4260	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,5200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,6390	
5	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	16,95	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,9665	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	1,6950	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	2,2035	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,0340	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0847	
6	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8000	
	28752740465	Cot de otel D65mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,8440	
7	GB05B
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn65 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400565	Dop din otel D65mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	
8	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0804	
9	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2920	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,6928	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0311	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0286	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0118	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0240	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0100	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	8,70	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,6530	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0870	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0870	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0870	
	2775276309850	Confectii metalice inglobate in beton Teava din otel Д57мм	m	2,5000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0435	
11	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	2,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0500	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0625	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0625	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0075	
12	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	2,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	11,6400	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,1000	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,1000	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	2,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	2,0400	

3.	Punct reglare gaze din s. Bic str. Gradinarilor 138, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 	kg	18,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1472	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0460	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0184	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0076	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0114	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0037	
3	RpCS20B
	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor 	m	7,90	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4740	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4740	
4	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3618	
5	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  	m3	0,18	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3140	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,6176	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1399	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1288	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0530	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1080	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0450	
6	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 	m	8,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8x1.55)	m2	12,7348	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,9437	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,5751	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 50x50x2mm L=2m - 5buc	m	10,0000	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50х50х5мм, L=2.3m - 1buc) 	kg	9,91	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,8829	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0991	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0991	
	27752763098571	Confectii metalice – Teava profilata. 50х50х5мм 2,3м	m	2,3000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0991	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0496	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50х50х5мм, L=1,0m - 1buc) 	kg	3,77	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,7163	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0377	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0377	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0377	
	27752763098572	Confectii metalice – cornier 50х50х5мм 1,0м	m	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0189	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50х50х2мм, L=3,0m - pentru acoperis) 	kg	8,88	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,6872	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0888	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0888	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0888	
	27752763098573	Confectii metalice – Teava profilata. 50х50х2м 3.0м	m	3,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0444	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (профнастил) 	m2	1,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,5697	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6825	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,2850	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1365	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0546	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0683	
11	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	16,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6300	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,3260	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,4075	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4075	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0489	
12	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,73	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4673	
13	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	0,54	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5346	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6210	
	4100126202818	Apa	m3	0,0540	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1134	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2268	
14	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  
	m3	0,73	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,8105	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4745	
	2663102100000	Beton 	m3	0,7557	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0737	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,1825	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2920	
 		2. Lucrari de montare
			
15	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
16	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2.5m, 3buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
17	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	10193713	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
18	
	Post reglare presiune cu două regulatoare FRG/2MB (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h)
	buc	1,00	
	001256874987	Post reglare presiune cu două regulatoare FRG/2MB (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h (suma ambelor regulatoare))	buc	1,0000	

4.	Gazoduct de presiune medie OL din str. Eminescu 8, com. Truseni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D57, 76 mm 	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	5,0000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm - D50 mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
3	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (ГШК-50п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Robinet cu bila Ду50, sudabil ГШК-50п	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
4	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6200	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0410	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4800	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,1500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	3,2900	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm 	m	10,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3000	
	2521216701057	Teava din otel D57x3mm	m	10,0400	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0900	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0200	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	
7	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. 	m2	1,61	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1288	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0805	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0322	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1674	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,6502	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0741	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,2536	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6744	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0451	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0419	
8	GD58A,k=0.55 man,mec
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de d110x10.0mm. L=4.5m, 1 buc 	m	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6162	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6162	
	2521216716000110	Tub de protectie - Teava PE80 SDR11 d110x10.0mm	m	4,5900	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	4,5450	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,5300	
9	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400200d50	Dop din otel Dn50 mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
10	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
11	GA08A,k=0,5man,mec	Tub de protectie din teava de otel d108mm, L=1000 mm 
	m	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8300	
	2521216701000108	Teava din otel d108mm (tub de protectie)	m	1,0200	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1450	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	
12	ID02B
	Filet d20mm pentru rasuflatoare de capac la tuburi de protectie la iesirele din pamint  
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274114000Filetd2	Filet d20mm L=5cm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
13	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	3,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	17,4600	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,1500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,1500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	3,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,4500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,1200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0900	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,0600	
 		1.3. Lucrari de desfacerea si restabilirea drumului (invelisului din pietris) - 9m+врезка+4,5m(футляр)			
14	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  	100 m3	0,02	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0520	
15	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  	t	1,26	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0958	
16	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  
	m3	0,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9900	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0900	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1890	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3780	
17	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (возврат 50%) 	m3	1,44	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4256	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,7200	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1440	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3024	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6048	
 		1.4. Lucrari de terasament 
			
18	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 	100 m3	0,07	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2604	
19	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	3,45	
	9312040019600	Sapator	h-om	8,2455	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	
20	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 	m3	4,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8060	
21	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6791	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1930	
22	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,06	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0654	
23	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,08	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7056	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8312	
5.	Gazoduct de presiune joasă OL din str. Eminescu 8, com. Truseni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 	m	8,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0720	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	20,0000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm  	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
3	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 	kg	35,20	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2816	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0880	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0352	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0145	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0218	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0070	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
4	GB04B
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 65 mm (ГШК-65п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	
	2875274202150	Robinet cu bila sudabil ГШК-65п Д65m	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	
5	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0804	
6	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2920	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,6928	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0311	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0286	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0118	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0240	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0100	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp din teava de otel  D57*3мм 2,7м-1buc )	kg	10,80	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,0520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1080	
	277527630988657	 Teava din otel Д57*3mm	m	2,7000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1080	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0540	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	2,70	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0540	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0675	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0675	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0081	
9	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3mm 	m	10,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,1000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	
	272210310776	Conducta de otel D76x3mm	m	10,0400	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0900	
10	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 	m2	2,40	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1280	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,2400	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,3120	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2880	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0120	
11	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	
	28752740465	Cot de otel D65mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	
12	GB05B
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 76 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400276	Dop din otel D76mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	
13	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

6.	Gazoduct de presiune joasă PE din str. Eminescu 8, com. Truseni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Tevi si armaturi
			
1	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75mm 	m	28,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1228	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,0160	
	2521216711008075	Teava polietilena PE100 SDR11 D75mm	m	28,1121	
	2710503808003	Fir trasor	m	30,8308	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	30,2702	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,5606	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0560	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,1200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,1200	
2	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm 	1 km	0,03	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0084	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0007	
3	GC04C
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm  	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,8200	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,4700	
4	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Cot PE D75mm) 	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	2523156713875	Cot PE D75mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
 		1.2. Iesire din pamint a gazoductului PE d75 mm (2 buc)
			
5	GA08A, k=0.73
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x6 mm, L=1m 
	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,4236	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6132	
	2521216701000159	Teava din otel D159х6 mm 	m	2,0400	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,0000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2400	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,0000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4234	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0876	
6	ID02B
	Filet d20mm pentru rasuflatoare de capac la tuburi de protectie la iesirele din pamint  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600	
	2875274114000Filetd2	Filet d20mm L=5cm	buc	2,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	
7	ID02C
	Racord din teava de otel D32x3,2mm L=0,1m (Патрубок из стальной трубы Ду32х3,2 mm (ГОСТ 3262-75), L=0.1 m )	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	
	2875274114000	Racord din teava de otel D32x3,2mm L=0,1m (Патрубок Ду32х3,2 mm, L=0.1 m)	m	0,1000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040	
8	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  D76x3 mm  	m	1,20	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2280	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3720	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1680	
	272210310700076	Teava din otel D76x3mm	m	1,2048	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0192	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0072	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0024	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0024	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0072	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0108	
9	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d219 mm 	m2	0,30	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0240	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0150	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0060	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0312	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,3075	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0138	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,7926	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,3120	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0084	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0078	
10	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75mm 	m	2,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0802	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	
	2521216711008075	Teava polietilena PE100 SDR11 D75mm	m	2,0080	
	2710503808003	Fir trasor	m	2,2022	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,1622	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0400	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0040	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0800	
11	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Муфта PE D75mm) 	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	25231567138175	Mufa polietilena D75mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
12	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d75 mm 	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	2523156713875	Cot PE D75mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
13	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OL d75/76mm 	buc	2,00	
	25231567138756	Trecere PE/OL d75/76mm	buc	2,0000	
14	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 	m3	0,02	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0690	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0080	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0205	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	
 		1.3. Lucrari de desfacerea si restabilirea drumului (invelisului din pietris) - 28m			
15	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (28x0.5x0.2) 	100 m3	0,03	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0780	
16	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (2,8/2)x1.4) 	t	1,96	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1490	
17	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (28x0.5x0.1) 
	m3	1,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5400	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1400	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2940	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5880	
18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (28x0.5x0.16) (возврат 50%) 	m3	2,24	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2176	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1200	
	4100126202818	 Apa	m3	0,2240	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4704	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg

	h-ut	0,9408	
 		1.4. Lucrari de terasament
			
19	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	0,13	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4836	
20	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	0,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,9560	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	
21	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	2,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2728	
22	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	2,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5752	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2960	
23	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,10	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1090	
24	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8820	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0390	

7.	Punct reglare gaze din str. Eminescu 8, com. Truseni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2010	
3	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,10	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,2320	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0777	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0716	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0294	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 50x50x4 mm, 2.2m 	kg	12,23	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,3237	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1223	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1223	
	2775276309886k50	Confectii metalice - Teava din otel profilata 50x50x4 mm	m	2,2000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1223	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0612	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 50x50x3 mm,2 m (2.23kg-1m) 	kg	4,46	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8474	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0446	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0446	
	277527630988650	Confectii metalice - Cornier 50x50x3mm, 2m	m	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0446	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0223	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 40x40x2 mm, 4 m (suporti pentru acoperis)   	kg	9,32	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7708	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0932	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0932	
	2811106302062	Опора из профильной трубы  40*40x2, L=4m	m	4,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0932	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0466	
7	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 	m2	0,60	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	0,7245	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,3150	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5,6700	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0630	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0252	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0315	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	8,20	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1640	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2050	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2050	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0246	
9	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv 	buc	3,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2666122800600	Element  prefabricat	buc	3,0000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2922140006700	Macara turn 	h-ut	0,4500	
10	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  
	m3	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3015	
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0396	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0460	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0084	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0168	
12	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	0,15	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5775	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0975	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	0,1553	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0152	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0375	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0600	
 		2. Lucrari de montare
			
13	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
14	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
15	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
16	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare FRG/2MB (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h (suma ambelor regulatoare))
	buc	1,00	
	001	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare FRG/2MB (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h (suma ambelor regulatoare))
	buc	1,0000	

8.	Gazoduct OT de presiune medie din or. Codru, str. Costiujeni 3/1 mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 
	m	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	12,5000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40-50 mm 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
3	RpGA40C
	Demontarea fitingurilor din fonta maleabila la instalatia de gaze (dopuri), avind diametrul de 3-4" (159mm) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3900	
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	
	2320186202990	Ulei mineral 
	kg	0,0080	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
4	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm  
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	1254785250	Robinet cu bila cu flanse D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
5	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274400250	Flanse izolate D50mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm 	m	5,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6500	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	
	2521216701057	Teava din otel D57x3mm	m	5,0200	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0500	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0050	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0450	
7	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita 	m2	0,90	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0720	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0450	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0180	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0936	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,9225	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0414	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,3778	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,9360	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0252	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0234	
8	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn50mm 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2100	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	
	287527404000050	Cot de otel D50mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3420	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1320	
9	GA08A, k=0.5
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d108x4 mm, L=1000 mm (k=0.5 man, mec, mat cu exceptia tevii d108) 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100	
	2521216701000108	Teava din otel d108x4 mm	m	1,0000	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,2500	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0600	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0005	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0700	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0750	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,7500	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,4000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1450	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	
10	ID02B
	Filet D20mm (патрубок из стальной трубы Д20мм) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	287527411420	Filet D20mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
11	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0102	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	
12	RpGC08F
	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia. Tabla metalica350x450x3mm (Кожуx, лист металический 350х450х3мм) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1100	
	28112368295511	Tabla metalica 350х450х3мм	buc	1,0500	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	0,5250	
13	GD10B1
	Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 2 1/2"-6" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,0000	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,9500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,9800	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	5,1000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	
14	Pret de piata
	Banda de câlti impregnate cu bitum (Пакля смоляная летночная) 
	kg	0,40	
	20012000001	Banda de câlti impregnate cu bitum (Пакля смоляная летночная)	kg	0,4000	
15	Pret de piata
	Material din polimer spumat (Пенополимерный материал)
	kg	0,40	
	20012000002	Material din polimer spumat  (Пенополимерный материал)	kg	0,4000	
16	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	
 		1.3. Lucrari de terasament
			
17	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 
	100 m3	0,08	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2976	
18	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 
	m3	0,24	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,5736	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1440	
19	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	1,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7740	
20	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	1,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5660	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1800	
21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,06	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0654	
22	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6234	
23	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 	t	3,51	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2668	
24	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (засыпка приямка песком)   	m3	2,70	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6470	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7675	

9.	Gazoduct suprateran OT de presiune joasa din or. Codru, str. Costiujeni 3/1 mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40-50 mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
2	RpGA27C
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 127x4-159x5.5 mm (159mm) 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1920	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	28,4000	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
3	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	
	2154785498100	Robinet cu bila sudabil D100mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	
4	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0800	
	2722103107108	Conducta de otel D108*3mm	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0120	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1320	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7800	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	2521216701057	Teava din otel D57x3mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0400	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0500	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0060	
7	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  
	m2	2,04	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1424	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2040	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,3060	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0408	
8	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn50mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	287527404000050	Cot de otel D50mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
9	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2400	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	2875274040108	Cot de otel D100mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,4640	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1860	
10	TfA02C1
	Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108/57mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	28752740401057	Trecere de otel D108/57mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	
11	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

10.	PRG din or. Codru, str. Costiujeni 3/1 mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
 		1.2. Imprejmuire, fixari, acoperisul PRG
			
2	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D20x2.8mm (conducta de purjare) 	m	5,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6500	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	
	2521216701020	Teava din otel D20x2.8mm	m	5,0200	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0500	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0050	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0450	
3	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1000	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1250	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0150	
4	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,59	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1859	
5	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,59	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3070	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	172,4688	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4587	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4222	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1737	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3540	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1475	
6	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	9,50	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,7400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7100	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (9.5x1.55)	m2	15,1226	
	2775276309886k51	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 50x50x1.8 mm, 2.1 m 7шт	m	14,7000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,6831	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,6830	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel D57x3.0mm, L=1.15m, 4buc 	kg	18,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,4960	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1840	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1840	
	2775276309886k70	Confectii metalice - Teava din otel D57x3.0mm, L-1.15m, 4шт	m	4,6000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1840	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0920	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x6 mm,5 m 	kg	34,45	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5455	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3445	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3445	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x6mm, 5м	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3445	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1723	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x1.8 mm, 12 m (suporti pentru acoperis)   	kg	32,16	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,1104	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3216	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3216	
	2811106302061	Suport din teva de otel  50*50x1.8, L=12m	m	12,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3216	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1608	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	1,28	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,5456	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6720	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,0960	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1344	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0538	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0672	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Cornier 40x40x4 mm, 2m (suporti)   	kg	4,84	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9196	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0484	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0484	
	281110630240	Cornier 40x40x4 (suport) 2m	m	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0484	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0242	
12	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	38,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8300	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,7660	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,9575	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,9575	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1149	
13	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  
	m3	1,57	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1557	
14	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5830	
	4100126202818	Apa	m3	0,0530	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1113	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2226	
15	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  
	m2	5,25	
	7129020012800	Pavator	h-om	3,0461	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0830	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8,4000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	69,3000	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	5,3287	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0262	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1995	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1050	
16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x8 cm 
	m	9,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4250	
	7129020012800	Pavator	h-om	4,1800	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 80 	m	9,5475	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4275	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	27,7400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0570	
 		2. Lucrari de montare
			
17	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
18	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
19	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
20	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДНК-400 (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 300 m3/h (suma ambelor regulatoare))	buc	1,00	
	001	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДНК-400 (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 300 m3/h (suma ambelor regulatoare))	buc	1,0000	

11.	Gazoduct OT de presiune medie din str. Uzinelor 146, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune medie
			
1	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	2,70	
	9312040019600	Sapator	h-om	6,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,62	
2	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 	m3	2,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,16	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	2,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,35	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,27	
4	GD10B1
	Rasuflatoare fara capac de control 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,10	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,95	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
5	GA08A,k=0.5 man,mec
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d108x3mm, L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exceptia tevii d108mm) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,83	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,21	
	2521216701000dn100	Teava din otel d108x3mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,25	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,06	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,07	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,07	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,75	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,40	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,15	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,14	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
7	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita 
	m2	0,27	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,01	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,01	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,03	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,28	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,01	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,71	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,28	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,01	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,01	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,04	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
9	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,14	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	2875274040057	Cot din otel D57 mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,09	
10	GB01A
	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду50 мм (КШИ-50Ф) 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202100dn50	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду50 мм (КШИ-50Ф)	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
11	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274400200dn50	Flanse din otel D50 mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
12	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	3,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	17,46	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,15	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,15	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	3,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,45	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,06	
13	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" 	buc	8,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,64	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28	
14	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea 	t	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	
15	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	0,15	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	
16	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea 	t	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	

12.	Gazoduct suprateran OT de presiune joasă din str. Uzinelor 146, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune joasa			
1	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	2,70	
	9312040019600	Sapator	h-om	6,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,62	
2	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	2,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,16	
3	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	2,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,35	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,27	
4	GD10B1
	Rasuflatoare fara capac de control 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,10	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,95	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
5	GA08A, k=0.75
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159) 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	
6	GB01B
	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф) 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	
	2875274202100кшф65	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф)	buc	1,00	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
7	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	2875274400200ду65	Flanse din otel Ду65 мм	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	
8	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76mm.  	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,57	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,93	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,42	
	2722103107000dn65	Teava din otel d76х3 mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,36	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
9	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d76 mm 	m2	0,36	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,03	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,02	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,01	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,04	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,37	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,02	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,95	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,37	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,01	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,01	
10	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	0,36	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,17	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,04	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,04	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
11	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,80	
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,84	
12	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,82	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,05	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,05	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,02	

13.	PRG din str. Uzinelor 146, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,08	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,10	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
2	IC26C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare) 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	
3	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare) 	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	2875274040000cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (D76x3 mm, L=850mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)) 
	kg	18,36	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	27752763098576	Confectii metalice – Teava de otel D76х3мм 0,85мм-4шт	m	3,40	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,18	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,09	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teavaprofilata 50х50х2мм, L=10,0m - pentru acoperis) 
	kg	29,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	
	27752763098573	Confectii metalice – Teava profilata 50х50х2м  (pentru acoperis)	m	10,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,30	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	
6	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (профнастил) 
	m2	2,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,42	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,05	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,90	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,21	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,11	
7	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 	m	8,80	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8,8x1.55)	m2	14,05	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 50x50x2mm L=1,6m - 5buc	m	8,00	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,35	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,63	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 75x75x6 mm, 5.0 m (6.89kg-1m) 
	kg	34,45	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,34	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,34	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier 75x75x6 mm, 5.0 m	m	5,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,17	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,52	
9	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,41	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,26	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,32	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,12	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	
 		2. Lucrari de montare			
10	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
11	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2.5m, 3buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut	0,53	
12	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,66	
	10193713	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	
 		3. Utilaj
			
13	utilaj
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 – maxim 1700 m3/h per PRP (suma ambelor regulatoare))	buc	1,00	
	PRG	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 – maxim 1700 m3/h per PRP (suma ambelor regulatoare))	buc	1,00	

14.	Gazoduct de presiune medie OL din str. Podișului nr. 1, (str. Gradescu) mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27E
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273х9 mm 
	m	0,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0396	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0330	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	3,4500	
2	RpGC13B
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 100-125 mm  
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
3	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	
	2875274202110	Robinet cu bila cu flansa D100mm	buc	1,0000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
4	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9600	
	28752744002108	Flanse din otel D100mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,2000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0400	
5	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4.0mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	
	272210310710840	Conducta de otel D108*4.0mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0060	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0660	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3900	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0540	
6	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	1,02	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4794	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1020	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1326	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1224	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0051	
7	GB05C
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9600	
	28752744005108	Dop din otel D100mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,2000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0400	
8	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,4800	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	
	287527404108	Cot de otel D100mm	buc	4,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,9280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0800	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,3720	
9	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

15.	Gazoduct de presiune joasa OL din str. Podișului nr. 1, (str. Gradescu) mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC13D
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 200-250 mm  	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0600	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
2	GB01F
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 200 mm 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,8000	
	2875274202220	Robinet cu bila cu flansa D200mm	buc	1,0000	
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	24,0000	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	24,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0300	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0700	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6400	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	
3	GB05F
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm 	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5200	
	2875274400220	Flanse din otel D200mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,2600	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,9400	
4	TfA02E1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219-108mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	
	287527404219108	Reductie de otel D219-108mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	
5	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4.0mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3800	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3600	
	272210310710840	Conducta de otel D108*4.0mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0440	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2600	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	
6	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	0,68	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3196	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0680	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0884	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0816	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0034	
7	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2400	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	287527404108	Cot de otel D100mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,4640	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1860	
8	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm  
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	8,2000	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0800	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	2,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	

16.	Punct Reglare Gazedin din str. Podișului nr. 1, (str. Gradescu) mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	RpIC37D
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" 
	buc	8,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3780	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2520	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600	
3	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea 	t	0,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0288	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0096	
4	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	0,12	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0310	
5	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea 	t	0,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0288	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0096	
6	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,54	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0854	
7	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,54	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9420	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,8528	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4198	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3864	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1589	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3240	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 80x80x4 mm, 1.1m-4buc 	kg	41,05	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,7995	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4105	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4105	
	277527630988680	Confectii metalice - Teava din otel profilata 80x80x4 mm	m	4,4000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4105	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2052	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x5 mm,5,5 m 	kg	31,90	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,0610	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3190	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3190	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 5,5m	m	5,5000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3190	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1595	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x1.8 mm, 15 m (suporti pentru acoperis)   	kg	40,20	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6380	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4020	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4020	
	281110630250	Suport din teva profilata  50*50x1.8, L=15m	m	15,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4020	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2010	
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 	m2	2,10	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,5358	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1025	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19,8450	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2205	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0882	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1103	
12	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 	m	15,30	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,0760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7540	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 	m2	24,3553	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 60x40x1.2mm L=2.2m - 7buc (zincat)	m	15,4000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	7,5423	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	1,0999	
13	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	25,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,5000	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,6250	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0750	
14	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*3.2mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	27221031072532	Conducta de otel D25*3.2mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0080	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut	0,0180	
15	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.0mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	27221031075730	Conducta de otel D57*3.0mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0080	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
16	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	28752740450	Cot de otel D50mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
17	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
18	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0120	
 		2. Lucrari de montare			
19	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
20	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
21	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,4900	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	15,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1350	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4695	
 		3. Utilaj
			
22	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-80Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 2250 - 4500 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 
	buc	1,00	
	23129689001	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-80Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 2250 - 4500 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 	buc	1,0000	

17.	Gazoduct de presiune medie si joasa OL din str. Ialoveni nr. 96, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie PM
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm (D57mm, D76mm) 
	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	3,75	
2	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (ГШК-50п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	
	2518485621550	Robinet cu bila D50mm, sudabil ГШК-50п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	
3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,5mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	2521216701057	Teava din otel D57x3.5mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
4	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,06	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,08	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
5	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50mm 90* 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,21	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	3,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,34	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,18	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,13	
6	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,82	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,05	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,05	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,02	
 		2. Lucrari de constructie PJ
			
7	RpGA27C
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 127x4-159x5.5 mm 
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	14,20	
8	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm  (ГШК-100п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	
	251848562156	Robinet cu bila D100mm, sudabil ГШК-100п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	
9	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4.0mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,57	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,26	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,54	
	272210310710840	Conducta de otel D108*4.0mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,06	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,07	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,39	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,05	
10	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	1,02	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,10	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,13	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
11	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,48	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	287527404108	Cot de otel D100mm	buc	4,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,37	
12	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,82	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,05	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,05	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,02	

18.	PRG din str. Ialoveni nr. 96, mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*3.2mm свеча 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	27221031072532	Conducta de otel D25*3.2mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
2	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm свеча 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	25212167010571	Teava din otel D57x3.0mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
3	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
4	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,12	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,15	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,15	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	
6	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (80*80*4 mm, L=1.3m, 4 buc) (suporti din teava profilata)) 
	kg	48,52	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,49	
	27752763098580	Confectii metalice - Teava profilata 80*80*4 L=1.3m - 4buc	m	5,20	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,49	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,24	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 75x75x5 mm, 5.0 m) 
	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,29	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier 75x75x5 mm, 5.0 m	m	5,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,29	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,43	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50х50х1.8мм, L=5,0m - pentru acoperis) 
	kg	13,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	27752763098573	Confectii metalice – Teava profilata 50х50х1.8м  (pentru acoperis)	m	5,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,13	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (профнастил) 	m2	2,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,78	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,21	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	21,73	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,24	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,10	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,12	
11	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	
12	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,54	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,21	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,19	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,08	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,16	
13	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	15,20	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,52	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,30	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,38	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,38	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	
 		2. Lucrari de montare
			
14	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
15	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2.5m, 3buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
16	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	10193713	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	15,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut	0,47	
 		3. Utilaj
			
17	utilaj
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 – maxim 1700 m3/h per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 	buc	1,00	
	PRG	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 – maxim 1700 m3/h per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 	buc	1,00	

19.	Gazoduct de presiune medie si joasa OL din str. Voluntarilor nr. 16, mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie PM
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm (D57mm, D76mm) 
	m	0,80	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	2,00	
2	RpGA27C
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 127x4-159x5.5 mm 
	m	0,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,12	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	2,13	
3	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (ГШК-50п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	
	002	Robinet cu bila D50mm, sudabil ГШК-50п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,5mm 	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,52	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,04	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,52	
	2521216701057	Teava din otel D57x3.5mm	m	4,02	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,04	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,43	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	
5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,08	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,10	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
6	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50mm 90* 	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	4,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	
7	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,82	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,05	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,05	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,02	
 		2. Lucrari de constructie PJ			
8	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm  (ГШК-100п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	
	251848562156	Robinet cu bila D100mm, sudabil ГШК-100п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	
9	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4.0mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,42	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	272210310710840	Conducta de otel D108*4.0mm	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,13	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,02	
10	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	0,34	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,04	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
11	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	287527404108	Cot de otel D100mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	
12	GB05C
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,98	
	28752744005108	Dop din otel D100mm	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,60	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
13	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,82	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,05	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,05	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,15	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,02	

20.	Punct Reglare Gaze din str. Voluntarilor nr. 16, mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
1	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*3.2mm (свеча) 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	27221031072532	Conducta de otel D25*3.2mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
2	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm (свеча) 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	25212167010571	Teava din otel D57x3.0mm	m	3,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	
3	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,12	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,15	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,15	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	
4	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
5	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
6	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (80*80*4 mm, L=1.4m, 4 buc) (suporti din teava profilata)) 	kg	52,25	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,93	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,52	
	27752763098580	Confectii metalice - Teava profilata 80*80*4 L=1.4m - 4buc	m	5,60	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,52	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,26	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 75x75x5 mm, 5.0 m) 
	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,29	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier 75x75x5 mm, 5.0 m	m	5,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,29	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,43	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50х50х1.8мм, L=5,0m - pentru acoperis) 	kg	13,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	27752763098573	Confectii metalice – Teava profilata 50х50х1.8м  (pentru acoperis)	m	5,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,13	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (профнастил) 
	m2	2,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,78	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,21	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	21,73	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,24	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,10	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,12	
11	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	
12	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,54	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,21	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,19	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,08	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,16	
13	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	15,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,56	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,31	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,39	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,39	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	
 		2. Lucrari de montare			
14	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
15	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2.5m, 3buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
16	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	10193713	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	15,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,47	
 		3. Utilaj			
17	utilaj
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 - 1700 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 	buc	1,00	
	PRG	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 - 1700 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare	buc	1,00	

21.	Gazoduct de presiune medie OL din str. Alexandru cel Bun nr. 6, com. Ciorescu, mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 
	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0135	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	3,7500	
 		1.2. Tevi si armaturi			
2	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	
	2875274202150	Robinet cu bila cu flansa D50mm	buc	1,0000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
3	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274400250	Flanse din otel D50mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.5mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	
	27221031075735	Conducta de otel D57*3.5mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
5	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	28752740450	Cot de otel D50mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0600	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0750	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0750	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0090	
7	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89-57mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	
	2875274048957	Reductie de otel D89-57mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	
8	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

22.	Gazoduct de presiune joasa OL din str. Alexandru cel Bun nr. 6, com. Ciorescu, mun. Chișinău
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	
	2875274202100	Robinet cu bila cu flansa D100mm	buc	1,0000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
2	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9600	
	28752744002108	Flanse din otel D100mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,2000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0400	
3	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*3.5mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	
	272210310710835	Conducta de otel D108*3.5mm	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	
4	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404108	Cot de otel D100mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	
5	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,34	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1598	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0340	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0442	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0408	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0017	
6	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm  
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	8,2000	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0800	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	2,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	

23.	PRG din str. Alexandru cel Bun nr. 6, com. Ciorescu, mun. ChișinăuDenumirea 

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5427	
3	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9710	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,9264	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2099	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1932	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0795	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1620	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0675	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x5 mm,5,0 m 	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2900	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 5,0m	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2900	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1450	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x1.8 mm, 5 m (suporti pentru acoperis)   
	kg	13,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5460	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1340	
	281110630250	Suport din teava de otel profilata 50*50x1.8, L=5m	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1340	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0670	
6	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	2,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5750	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,7772	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,2075	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	21,7350	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2415	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0966	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1207	
7	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 	m	11,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 	m2	17,5103	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 60x40x1.2mm L=2.2m - 6buc (zincat)	m	13,2000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,4226	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,7908	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	10,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,2000	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2500	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
9	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*3.2mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	
	27221031072532	Conducta de otel D25*3.2mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.0mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	
	27221031075730	Conducta de otel D57*3.0mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
11	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	28752740450	Cot de otel D50mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
12	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
13	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1200	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1500	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0180	
 		2. Lucrari de montare			
14	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
15	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
16	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,4900	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	15,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1350	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4695	
 		3. Utilaj
			
17	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 - 1700 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare 	buc	1,00	
	23129689001	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare РДГ-50Н   (sau echivalent – care să asigure debit de minim 1050 - 1700 – maxim per PRP (suma ambelor regulatoare)) PRG cu 2 regulatoare	buc	1,0000	
24.	Gazoduct de presiune medie OL din str. Gagarin nr. 44, s. Trușeni, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D57, 76 mm 	m	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0540	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	15,0000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm - D50 mm 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
3	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul Dn32mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	215484854132	Robinet cu bila D32mm, sudabil	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*3.2mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	27221031074038	Conducta de otel D38*3.2mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0080	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*3.0mm 	m	0,40	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0520	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1040	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0520	
	27221031073232	Conducta de otel D32*3.0mm	m	0,4016	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0040	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0016	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0004	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0004	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0016	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0432	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0036	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	2,40	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0480	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0600	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0072	
7	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	28752740432	Cot de otel D32mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
8	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274400550	Dop din otel D50mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
9	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400532	Dop din otel D32mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
10	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

25.	Gazoduct de presiune joasa PE din str. Gagarin nr. 44, s. Trușeni, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Tevi si armaturi			
1	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75mm 	m	62,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,4862	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4640	
	2521216711008075	Teava polietilena PE100 SDR11 D75mm	m	62,2482	
	2710503808003	Fir trasor	m	68,2682	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	67,0270	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,2412	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1240	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,4800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,4800	
2	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm 	1 km	0,06	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0168	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0014	
3	GC04B
	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 80 mm  	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,5300	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,1300	
4	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Cot PE D75mm) 	buc	3,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,0000	
	2523156713875	Cot PE D75mm	buc	3,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,4000	
5	GD58A k=0.55
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm  (L=15m - 1buc) 	m	15,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3873	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,3873	
	2521216716110	Teava din polietilena PE100 SDR11 D110mm	m	15,3000	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	15,1500	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,1000	
6	GD58A k=0.55
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm  (L=4m - 1buc) 	m	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4366	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,4366	
	2521216716110	Teava din polietilena PE100 SDR11 D110mm	m	4,0800	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	4,0400	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,3600	
7	GD58A k=0.55
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm  (L=3m - 1buc) 	m	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0775	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0775	
	2521216716110	Teava din polietilena PE100 SDR11 D110mm	m	3,0600	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	3,0300	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,0200	
 		1.2. Iesire din pamint a gazoductului PE d75 mm (2 buc)			
8	GA08A, k=0.73
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x6 mm, L=1m 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,4236	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6132	
	2521216701000159	Teava din otel D159х6,0 mm 	m	2,0400	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,0000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2400	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,0000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4234	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0876	
9	ID02B
	Filet d20mm pentru rasuflatoare de capac la tuburi de protectie la iesirele din pamint  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600	
	2875274114000Filetd2	Filet d20mm L=5cm	buc	2,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	
10	ID02C
	Racord din teava de otel D32х3,2 mm (ГОСТ 3262-75), L=0.1 m 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	
	2875274114000	Racord din teava de otel D32х3,2 mm, L=0.1 m	m	0,1000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040	
11	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  D76x3 mm  	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3800	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	
	272210310700076	Teava din otel D76x3mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0040	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2400	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0180	
12	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita 	m2	0,48	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0384	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0240	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0096	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0499	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,4920	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0221	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,2682	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,4992	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0134	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0125	
13	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75mm 	m	2,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0802	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	
	2521216711008075	Teava polietilena PE100 SDR11 D75mm	m	2,0080	
	2710503808003	Fir trasor	m	2,2022	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,1622	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0400	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0040	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0800	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0800	
14	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Mufa PE D75mm) 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	25231567138175	Mufa polietilena D75mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
15	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d75 mm 	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	
	2523156713875	Cot PE D75mm	buc	2,0000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	
16	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OL d75/76mm 	buc	2,00	
	25231567138756	Trecere PE/OL d75/76mm	buc	2,0000	
17	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 	m3	0,15	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5175	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2663102100000	Beton 	m3	0,1537	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 
	m3	0,0150	
 		1.3. Lucrari de desfacerea si restabilirea drumului (invelisului din pietris) - 30m
			
18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (30x0.5x0.2) 
	100 m3	0,03	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0780	
19	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (3/2)x1.4) 
	t	2,10	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1596	
20	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (30x0.5x0.1) 
	m3	1,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1500	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	
21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (30x0.5x0.16) (возврат 50%) 
	m3	2,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3760	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,2000	
	4100126202818	 Apa	m3	0,2400	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5040	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0080	
 		1.4. Lucrari de desfacerea si restabilirea drumului (invelisului din b/a) - 32m			
22	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	69,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	20,0100	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,2415	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7600	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	20,2860	
23	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (32*0.5*0.09) 	m3	1,44	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3040	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0275	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1160	
24	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (32*0.5*0.25) 	m3	4,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5720	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0956	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0552	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0552	
25	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (5.44x1.8) 
	t	9,80	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7448	
26	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (32*0.5х0,1) 
	m3	1,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7600	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1600	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3360	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6720	
27	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (32*0.5x0.16) 
	m3	2,56	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5344	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	2,9440	
	4100126202818	 Apa	m3	0,2560	
	29123400025067	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5376	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0752	
28	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (32*0.5) 	m2	16,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1200	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,6400	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0480	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,3040	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1472	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1472	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1472	
29	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (32*0.5) 	m2	16,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8000	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,5040	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0480	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1760	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0848	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0848	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0848	
 		1.5. Lucrari de terasament			
30	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	0,34	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2648	
31	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 
	m3	1,04	
	9312040019600	Sapator	h-om	2,4856	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6240	
32	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	6,55	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8165	
33	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	6,55	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6985	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6550	
34	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,28	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3052	
35	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,28	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4696	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,9092	

26.	Gazoduct de presiune joasa OL din str. Gagarin nr. 44, s. Trușeni, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	GB04B
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 65 mm (ГШК-65п) 	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3000	
	2875274202150	Robinet cu bila sudabil ГШК-65п D65m	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut	2,0000	
2	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3mm 
	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8400	
	272210310776	Conducta de otel D76x3mm	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0120	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0120	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0360	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7200	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
3	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 	m2	1,43	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6721	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1430	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1859	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1716	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0072	
4	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,2000	
	28752740465	Cot de otel D65mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0450	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2660	
5	GB05B
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 76 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400276	Dop din otel D76mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*3.0mm 	m	0,40	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0520	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1040	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0520	
	27221031073232	Conducta de otel D32*3.0mm	m	0,4016	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0040	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0016	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0004	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0004	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0016	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0432	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0036	
7	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	0,40	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0400	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0080	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0012	
8	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

27.	PRG din str. Gagarin nr. 44, s. Trușeni, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2010	
3	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,10	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,2320	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0777	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0716	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0294	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 80x80x4 mm, 2.4m 
	kg	22,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,2560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2240	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2240	
	277527630988680	Confectii metalice - Teava din otel profilata 80x80x4 mm	m	2,4000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2240	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1120	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x5 mm,2 m 
	kg	11,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,2040	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1160	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1160	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 2m	m	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1160	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0580	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x1.8 mm, 5 m (suporti pentru acoperis)   	kg	13,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5460	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1340	
	281110630250	Suport din teava profilata  50*50x1.8, L=5m	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1340	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0670	
7	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 	m2	0,32	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	0,3864	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1680	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3,0240	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0336	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0134	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0168	
8	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 	m	5,80	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,3360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0440	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (5.8x1.55)	m2	9,2327	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 60x40x1.2mm L=2.2m - 5buc (zincat)	m	11,0000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,8592	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,4170	
9	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	9,40	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9400	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1880	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2350	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2350	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0282	
10	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  	m3	0,33	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6633	
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	
12	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   	m3	0,33	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2705	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2145	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	0,3416	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0333	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0825	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1320	
 		2. Lucrari de montare			
13	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189
	kg	0,0500	
14	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
15	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj			
16	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare FRG/2MBZ  (sau echivalent – care să asigure debit de minim. 100 (suma ambelor regulatoare)) 
	buc	1,00	
	001	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare FRG/2MBZ  (sau echivalent – care să asigure debit de minim. 100 (suma ambelor regulatoare)) 	buc	1,0000	

28.	Gazoduct de presiune medie si joasa OL din V. Rediului nr. 19, com. Cricova, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune medie			
1	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul Dn 25 mm (ГШК-25п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	287527420225	Robinet cu bila ГШК-25п D25m	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
2	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*2.0mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	27221031073230	Conducta de otel  electrosudabila D32*2.0mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0080	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
3	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv  
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0400	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0500	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0060	
4	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
5	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm 	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400525	Dop din otel D25mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
6	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 	kg	2,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2,5000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0125	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
7	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	
 		2. Gazoduct subteran de presiune joasa			
8	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul Dn 25 mm (ГШК-25п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	287527420225	Robinet cu bila ГШК-25п D25m	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
9	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*2.8mm 	m	7,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9100	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9100	
	27221031072528	Conducta de otel D25*2.8mm	m	7,0280	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0700	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0280	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0070	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0070	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0280	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7560	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0630	
10	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv  	m	7,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1400	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1750	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1750	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0210	
11	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm 	buc	5,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,3500	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,0000	
	28752740425	Cot de otel D25mm	buc	5,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,5700	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,2200	
12	GB05A
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274400525	Dop din otel D25mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
13	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 
	kg	2,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2,5000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0125	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
14	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 
	buc	1,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	5,8200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,0500	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	1,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	

29.	PRG din V. Rediului nr. 19, com. Cricova, mun. Chișinău

lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,54	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0854	
3	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  
	m3	0,54	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9420	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,8528	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4198	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3864	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1589	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3240	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	
4	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (ingradire) 
	m	5,60	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,1520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0080	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (5.6x1.55)	m2	8,9144	
	2811106302055	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 60x40x1.2mm L=2.2m - 5buc (zincat)	m	11,0000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,7606	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,4026	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 80x80x4 mm, 2.35m 
	kg	21,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,1667	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2193	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2193	
	277527630988680	Confectii metalice - Teava din otel profilata 80x80x4 mm	m	2,3500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2193	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1096	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50х50х5мм, L=1,5m) 
	kg	5,66	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0754	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0566	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0566	
	27752763098572	Confectii metalice - cornier 50х50х5мм 1,5м	m	1,5000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0566	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0283	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 50х50х1.8мм, L=5,0m - pentru acoperis) 
	kg	13,41	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,5479	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1341	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1341	
	27752763098573	Confectii metalice – Teava profilata 50х50х1.8м 5.0м	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1341	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0670	
8	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	0,21	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1890	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0525	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	0,2536	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1103	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,9845	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0221	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0088	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0110	
 		2. Lucrari de montare
			
9	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
10	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2.5m, 3buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
11	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	10193713	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
12	
	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare ERG-SE 50  (sau echivalent – care să asigure debit de minim. 50 m3/h (suma ambelor regulatoare)) 	buc	1,00	
	001256874987	Post reglare presiune a gazelor cu 2 regulatoare ERG-SE 50  (sau echivalent – care să asigure debit de minim. 50 m3/h (suma ambelor regulatoare))	buc	1,0000	

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                                             Djurinscaia L.
              Membrii Grupului                                                                                Cherpec S.
                                                                                                                               Demian A.
                                                                                                                                Răsoi V.
								             Calașnic N.	    
                                                                                                                                             Lisa I.